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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	宜良前所月牙塘机制砖厂页岩砖污泥利用技改项目

	项目代码
	2026-530125-04-02-150941

	建设单位联系人
	李**
	联系方式
	138********

	建设地点
	云南省昆明市宜良县北古城镇凤莱村委会下前所村

	地理坐标
	（103度13分18.598秒，24度58分29.699秒）

	国民经济

行业类别
	粘土砖瓦及建筑砌块制（C3031）、固体废物治理（N7723）
	建设项目

行业类别
	二十七条：非金属矿物制品业中的56条：砖瓦、石材等建筑材料制造

四十七条：生态保护和环境治理业中的103条：一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用--其他

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	宜良县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2026-530125-04-02-150941

	总投资（万元）
	100
	环保投资（万元）
	18

	环保投资占比（%）
	18%
	施工工期
	拟于2026年10月1日开工，2026年10月底竣工。

施工工期共1个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	20000（本次在原址改扩建，不新增占地）

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中“二、总体要求”，确定对专项评价开展情况：

表1-1  专项评价设置原则对照表

专项评价的类别

设置原则

本项目情况

设置情况

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

项目废气涉及二噁英、氯化氢等且厂界外500米范围内有环境空气保护目标
设置大气专项评价

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

项目废水不直接外排

不设置地表水专项评价
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

项目环境风险物质未超过临界量

不设置环境风险专项评价

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

项目不涉及

不设置生态专项评价

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

项目不涉及

不设海洋专项评价

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。



	规划情况
	规划名称：《云南宜良产业园区总体规划（2021-2035年）》

审批机关：昆明市人民政府

审批文件名称及文号：《昆明市人民政府关于云南宜良产业园区总体规划（2021-2035年）的批复》（昆政复〔2024〕6号）

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无


禁止建设不符合全国和省

	港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

	项目不属于码头。

	不属于

	
	2

	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

	项目不涉及自然保护区、风景名胜区。

	不属于



禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水

	源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

	项目不涉及饮用水源保护区。

	不属于

	
	4

	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

	项目不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园。

	不属于


	5

	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

	项目不涉及岸线保护区和保留区。

	不属于


	6

	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

	项目不设置入河排污。

	不属于


	7

	禁止在"一江一口两湖七河"和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。

	项目不涉及捕捞。

	不属于



禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围

	和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

	项目不在长江流域干支流、重要湖泊岸线一公里范围内建设化工、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。

	不属于

	
	10

	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

	项目在原址改扩建，不新增占地。

	不属于


	11

	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

	项目不属于石化、现代煤化工等产业。

	不属于


	12

	.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

	项目不属于落后产能项目，不属于高耗能高排放项目。

	不属于



	项目不属于《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）中负面清单内容。

4、项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》(试行，2022年)符合性分析

项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》(试行，2022年)对比分析如下：
表1-5   项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则(试行，2022年)》相符性分析

序号

要求（摘录）

项目情况

符合性

1

禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划(金沙江段2019年-2035年)》、《景洪港总体规划(2019-2035年)》等州(市)级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。

项目在原址改扩建，不新增占地，本项目不属于码头项目。

符合

2

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。

项目位于云南省昆明市宜良县北古城镇凤莱村委会下前所村，在原址改扩建，不新增占地，占地范围不涉及自然保护区核心区、缓冲区。

符合

3

禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。

项目位于云南省昆明市宜良县北古城镇凤莱村委会下前所村，在原址改扩建，不新增占地，占地范围不涉及风景名胜区。

符合

4

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

项目位于云南省昆明市宜良县北古城镇凤莱村委会下前所村，在原址改扩建，不新增占地，占地范围不涉及饮用水水源保护区。

符合

5

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

项目位于云南省昆明市宜良县北古城镇凤莱村委会下前所村，在原址改扩建，不新增占地，占地范围不涉及水产种质资源保护区，不在国家湿地公园划定范围内。

符合

6

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

项目不在长江流域河湖岸线、金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区范围内投资建设项目。

符合

7

禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。

项目不在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域划定范围内排污。

符合

8

禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。

项目不在金沙江干流、长江一级支流划定范围内。

符合

9

禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

项目不在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊岸线一公里范围内投资建设项目。

符合

10

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工，焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。

项目位于云南省昆明市宜良县北古城镇凤莱村委会下前所村，在原址改扩建，不新增占地。
符合

11

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。

项目不属于《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业。

符合

12

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。

根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），项目为鼓励类，项目建设符合国家产业政策。项目不属于高耗能、高耗水企业；项目建设符合相关要求。

符合

综上所述，项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》(试行，2022年)的相关要求。

5、项目与《昆明市大气污染防治条例》相符性分析

2020年11月25日，云南省第十三届人民代表大会常务委员会第二十一次会议审查通过了《昆明市大气污染防治条例》，自2021年3月1日起正式施行。本项目与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析详见下表。
表 1-6  项目与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析

序号

《昆明市大气污染防治条例》
本项目情况
符合性
1

企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施，防止、减少大气污染，对所造成的损害依法承担责任。

项目在原址改扩建，不新增占地，用污泥替代部分页岩作为制砖材料。环保设施均为依托原有，项目所用的污染治理设施处理后废气可达标排放。

符合

2

按照国家有关规定依法实行排污许可管理的单位，应当依法取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放大气污染物，禁止无排污许可证或者不按照排污许可证的规定排放大气污染物。

项目为改扩建项目，待取得环评批复，将依法按照相关要求变更排污许可证。

符合

3

本市实行重点大气污染物排放总量控制制度，逐步削减重点大气污染物排放总量。

市人民政府应当将省人民政府确定的重点大气污染物排放总量控制任务分解到各县（市、区）人民政府、开发（度假）园区管委会，并督促落实。禁止排放超过排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标的大气污染物。

项目产生的污染物主要为颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氟化物、氨、硫化氢、臭气浓度，项目焙烧烟气通过双碱法脱硫除尘装置处理后达标排放；破碎、筛分粉尘通过布袋除尘器处理后达标排放；堆场恶臭通过喷洒除臭剂处理后达标排放。
符合

4

向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照有关规定设置大气污染物排放口。

项目为改扩建项目，原有项目按照要求设置了2个有组织废气排放口。本次改扩建继续延用，不新增废气排放口。

符合

5

可能发生大气突发环境事件的企业事业单位应当按照有关规定编制应急预案，报所在地生态环境主管部门备案。

项目为改扩建项目，环评要求，项目运营期对照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号文）中的要求，编制突发环境事件应急预案并在当地环保部门备案。
符合

综上所述，项目符合《昆明市大气污染防治条例》中的相关要求。
6、项目与《昆明市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

“十四五”期间，昆明市将深入开展大气环境综合管理，扎实推进重点区域联防联控，以大气污染物协同控制和分区巩固治理为主线，强化高水平大气污染治理，精准施治推进生态环境治理能力现代化，继续深入打好大气污染防治攻坚战。

表1-7  项目与《昆明市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析

序号

相关要求

项目情况

符合性

1

稳定巩固大气环境质量

推动工业炉窑深度治理，开展钢铁、焦化、建材、铸造、有色等重点行业的工业炉窑综合治理工作，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放，全面提升无组织排放管控水平。实施重点行业NOx等污染物深度治理，实施水泥熟料窑生产线烟气脱硝提升工程，烟气综合脱硝率提升至60%及以上。严格执行排污许可管理制度，加强对排放二氧化硫和氮氧化物重点企业脱硫脱硝设施在线运行监管，提高脱硫脱硝设施运行保障率和脱硫脱硝效率，2025年底前，全面完成钢铁企业超低排放改造。持续开展燃煤锅炉整治，推进每小时65蒸吨以上的燃煤锅炉超低排放改造。燃气锅炉推行低氮燃烧，氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监管系统。在综合整治的基础上，强化“散乱污”工业企业（场所）排查整治和监管，有效杜绝类似企业对大气环境的污染。

项目焙烧烟气通过双碱法脱硫除尘装置处理后达标排放；项目为改扩建，原有项目已安装在线监管系统，排放的废气满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2标准限值。改扩建后用污泥代替部分页岩制砖，本次改扩建后产能增加1200万块，改扩建后产能为6200万块页岩砖。项目改扩建完成后，在线监管系统继续沿用。

符合

2

持续改善水生态环境质量

着力加强水环境治理、严格水资源保护、加快修复河湖水生态等重点任务。持续完善体制机制，进一步完善河（湖）长组织体系，进一步夯实责任机制，进一步健全考核问责机制，健全公众参与机制。进一步明确各级河（湖）长职责，把河湖巡查工作落到实处，强化监督考核，形成党政负责、相关部门协同的工作格局。同时，加快推动示范河湖建设，充分发挥示范河湖引领带动全市河湖管护工作的作用，完善水生态安全保障体系。

项目生产无废水产生，项目生活污水为依托，产生的生活污水通过化粪池处理后进入收集池回用于生产；污泥渗滤液在污泥堆放池中通过管道收集后回用于制砖过程；吸收液循环使用；项目废水不直接外排；不设废水排污口，不会对地表水环境产生影响。

符合

3

加快声环境质量改善与提升

加强工业噪声污染防控。严格限制在居民密集区、学校、医院等附近新建、改建、扩建有噪声或震动危害的企业、车间和其他设备装置。加强工业园区噪声污染防治，按规范设置噪声防护范围，鼓励企业采用低噪声设备和工艺，严肃查处工业企业噪声超标排放及扰民问题。

本项目周边50m范围内无声环境敏感目标，周边无较大噪声源，生产采用低噪声设备，产噪大的设备安装于厂房中，噪声经减振、厂房隔声后对周边环境影响较小。

符合

综上所述，项目符合与《昆明市“十四五”生态环境保护规划》的相关要求。

7、项目与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析

项目与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析如下：

表1-8  与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》对照分析

要求

本项目情况

符合性

坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。加快推进钢铁产业转型升级，鼓励钢铁、焦化、烧结一体化布局，减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。

项目不属于“两高一低”项目。
符合

推动落后产能退出。推动能耗、环保、质量、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能依法依规关停退出。不予审批限制类新建项目，按照国家要求对属于限制类的现有生产能力进行升级改造。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目为鼓励类项目，项目建设符合国家产业政策。

符合

推动工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用工业余热、电能、天然气等清洁能源进行替代。

项目使用页岩、污泥、褐煤、炉渣为原材料制砖，项目焙烧烟气通过双碱法脱硫除尘装置处理后达标排放；排放的废气满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）标准限值。
符合

综上所述，项目建设符合《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的相关要求。

8、项目与《昆明市空气质量持续改善行动实施方案》符合性析

项目与《昆明市空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析如下：

表1-9  与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》对照分析

要求

本项目情况

符合性

坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制并运用。新改建“两高一低”项目要严格落实国家、省、市产业规划、产业政策、生态环境分区管控、环境影响评价、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。按照“整体推进、一企一策”的要求，加快实施钢铁、石化化工、有色、建材等行业绿色技术应用、重大节能装备应用、能量系统优化、公辅设施改造、原料优化调整、余热余压利用的节能低碳改造。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换政策，严管严控新增电解铝产能。按时限要求推进钢铁产业转型升级。鼓励钢铁、焦化、烧结一体化布局，减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序。加强煤炭洗选，淘汰落后煤炭洗选产能。有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。2025年，短流程炼钢产量占比达10%。

项目不属于“两高一低”项目。本次改扩建是用污泥替代部分页岩制砖，不涉及落后产能，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》的相关规划要求。

符合

推动落后产能退出。进一步提高重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。推动能耗、环保、质量、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能依法依规关停退出。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。不予审批限制类新建项目，按照国家要求对属于限制类新建项目的现有生产能力进行升级改造。

项目不属于钢铁、焦化、电解铝、等产业，项目能耗、环保、质量、安全、技术均能达到标准，项目产能合规，本次项目为改扩建，是用污泥替代部分页岩制砖，项目建设符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》的相关规划要求。

符合

推动传统产业升级改造。制定涉气集群产业发展规划，严格项目审批，严防污染下乡。持续加强产业集群环境治理，明确产业布局和方向，提高产业集群项目准入类别，促进产业向“专精特新”转型发展。因地制宜建设集中喷涂、有机溶剂集中回收处置、活性炭集中再生中心。同时针对现有产业集中区域制定专项整治提升方案，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批。

项目不涉及喷涂及有机溶剂的使用，项目产生的废气为烟尘、二氧化硫、氮氧化物、氟化物采用双碱法脱硫除尘装置处理后排放。破碎、筛分粉尘采用布袋除尘器处理后排放。项目不属于宜良县淘汰企业，本次项目在原址改扩建，不新增占地。符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》的相关规划要求。

符合

优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度，室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。

项目不使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。
符合

推动绿色环保产业健康发展。在低（无）VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理、超低排放、环境和大气成分监测等领域支持培育一批龙头企业。治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境。推动产业健康有序发展。

项目不涉及VOCs含量原辅材料生产和使用。
符合

综上所述，项目建设符合《昆明市空气质量持续改善行动实施方案》的相关要求。
9、项目与《关于加快烧结砖瓦行业转型发展的若干意见》相符性分析
根据《关于加快烧结砖瓦行业转型发展的若干意见》（工业和信息化部、环境保护部、国家安全监管总局相关要求，项目符合性分析如下：

表1-10   项目与关于加快烧结砖瓦行业转型发展的若干意见相符性分析

相关要求

本项目情况
符合性
到2020年末，供给结构进一步优化，品种质量全面适应建筑工业化和城乡建筑及基础设施发展的新要求；治污减排水平大幅提高，全面实现达标排放，环境敏感区内实现错峰生产和更严格排放限值要求；节能降耗取得新进展，落后产品和落后产能基本淘汰，再生资源在原燃料中占比持续上升。重点发展结构功能一体化的烧结多孔砖、空心砖、自保温砌块、复合保温砌块、清水墙砖、透水路面砖、烧结墙板等产品。

项目为改扩建项目，项目能源为电和煤；项目用电量不大，煤既是燃料又是原料。采用隧道窑焙烧，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本）项目属于鼓励类，符合国家产业政策。
符合

淘汰落后产品和落后产能。认真落实《产业结构调整指导 目录（2011 年本）（2013年修订）》和《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》（工信部联产业〔2017〕30号），依法淘汰落后工艺、装备和产品。执行环保、节能等强制性标准规范，强化环保、节能、质量、安全等执法监管，利用法治化市场化手段，督促达不到环保、能耗等标准的砖瓦企业加快整改，对整改仍不达标的依法责令关停，淘汰整改达标无望的生产线，鼓励东中部地区率先淘汰轮窑生产线。

根据《产业结构调整指导目录》（2024年本）项目属于鼓励类，符合国家产业政策。项目采用隧道窑焙烧，不属于落后产能、产品、工艺、装备，符合《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》（工信部联产业〔2017〕30号）的要求。

符合
狠抓治污减排。开发并推广适用于砖瓦窑炉烟气脱硫、脱硝、除尘综合治理成套技术和装备，鼓励采用低氮烧成技术，使用清洁燃料（洁净煤制气或天然气）。开展清洁生产技术改造，原燃料应密闭存储或采取防风、抑尘、降尘等措施。严格控制并强化治理原燃料破碎、干燥焙烧、制备成型等工段无组织排放烟（粉）尘。安装污染物在线监控系统并与监管部门联网，主动披露污染物排放信息。全面实施排污许可证，严格按证排放污染物，禁止无证排污。加强氟化物等其他有毒有害污染物治理技术研发和应用。

项目堆场采用彩钢瓦顶棚，三面围挡，内设一套喷淋设施；破碎、筛分粉尘采用布袋除尘器收集处理后达标排放；焙烧烟气采用双碱法脱硫除尘装置处理后达标排放；项目建设完成后，根据国家排污许可要求，变更排污许可证，合法排污。
符合
加快自动化改造，推进智能制造。从原料制备、挤出成型、干燥焙烧、包装入库到运输，实现全过程自动化生产、信息化控制。

项目采用连续式隧道窑生产工艺，生产全过程实现自动化生产，符合要求。

符合
综上所述，项目符合《关于加快烧结砖瓦行业转型发展的若干意见》的相关要求。

10、项目与《云南省地下水管理办法》符合性分析
项目与《云南省地下水管理办法》符合性分析如下：

表1-11  项目与《云南省地下水管理办法》对照分析

要求

本项目情况

符合性

禁止下列污染或者可能污染地下水的行为：

（一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物；

（二）利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质；

（三）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物；

（四）法律、法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为。

1、项目废水回用，不直接外排；

2、项目使用的污泥堆放在原料堆场中的污泥堆放池；污泥堆放池采用素土夯实+混凝土+铺设防渗膜的措施，防渗层渗透系数≤10⁻7cm/s。项目在污泥堆放池中铺设管道，污泥渗滤液通过管道收集后回用于制砖过程，废水不外排；原料堆场设置为彩钢瓦顶棚，厂房密闭，留有进出口，原料堆场已做一般防渗。

3、项目原料堆场已做一般防渗，项目废水回用，废水中不含病原体、有毒有害污染物。

4、项目废水回用，化粪池防渗层采用素土夯实+M10砂浆砌砖墙；集水池防渗层采用素土夯实+铺设防渗膜；渗透数达到≤10-7cm/s。污泥堆放池采用素土夯实+混凝土+铺设防渗膜的措施，防渗层渗透系数≤10⁻7cm/s。不会对区域地下水环境造成污染。

符合

企业事业单位和其他生产经营者应当采取下列措施，防止地下水污染：

（一）兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，依法编制的环境影响评价文件中，应当包括地下水污染防治的内容，并采取防护性措施；

（二）化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，建设地下水水质监测井，按照有关标准和技术规范进行监测；

（三）加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并按照有关标准和技术规范进行防渗漏监测；

（四）存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施；

（五）法律、法规规定应当采取的其他防止地下水污染的措施。

1、项目不涉及地下勘探、采矿；

2、项目不涉及化学品生产、矿山开采、尾矿库、危险废物处置、垃圾填埋等活动；

3、项目不属于加油站建设；

4、项目不涉及可溶性剧毒废渣对的贮存；

5、项目废水回用，化粪池防渗层采用素土夯实+M10砂浆砌砖墙；集水池防渗层采用素土夯实+铺设防渗膜；渗透数达到≤10-7cm/s。污泥堆放池采用素土夯实+混凝土+铺设防渗膜的措施，防渗层渗透系数≤10⁻7cm/s。不会对区域地下水环境造成污染。

符合

综上所述，项目建设符合《云南省地下水管理办法》的相关要求。
11、项目与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）符合性分析

项目与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）符合性分析如下：

表1-12  项目与《固体废物再生利用污染防治技术导则》相符性分析

相关要求
本项目情况
符合性
一般规定：

①进行再生利用作业前，应明确固体废物的理化特性，并采取相应的安全防护措施，以防止固体废物在清洗、破碎、中和反应等过程中引起有毒有害物质的释放。②具有物理化学危险特性的固体废物，应首先进行稳定化处理。③应根据固体废物的特性设置必要的防扬撒、防渗漏、防腐蚀设施，配备废气处理、废水处理、噪声控制等污染防治设施，按要求对主要环境影响指标进行在线监测。④产生粉尘和有毒有害气体的作业区应采取除尘和有毒有害气体收集措施。扬尘点应设置吸尘罩和收尘设备，有毒有害气体逸散区应设置吸附（吸收）转化装置，保证作业区粉尘、有害气体浓度满足GBZ2.1的要求。⑤应采取大气污染控制措施，大气污染物排放应满足特定行业排放（控制）标准的要求。没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足 GB16297 的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求。⑥应防止噪声污染。设备运转时厂界噪声应符合GB12348 的要求，作业车间噪声应符合GBZ2.2的要求。⑦产生的污泥、底渣、废油类等固体废物应按照其管理属性分别处置。不能自行综合利用或处置的，应交给有相应资质和处理能力的企业进行综合利用或处置。⑧危险废物的贮存、包装、处置等应符合GB18597、HJ2042 等危险废物专用标准的要求。

项目污泥来自于昆明第十四水质净化厂，昆明第十四水质净化厂主要处理生活污水，污泥为一般固废，不属于具有物理化学危险特性的固体废物；项目原料堆放区设置“三防”措施，且污泥堆放池采用素土夯实+混凝土+铺设防渗膜的措施，防渗层渗透系数≤10⁻7cm/s。项目大气污染物通过处理后排放，废气满足相关标准限值。厂界噪声可达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值；项目运行过程中产生的危险废物依托现有危废贮存场所收集暂存，委托资质单位处置。

符合

干燥技术要求：

有下列任一种情况时，应选择闭路循环式干燥设备及废气处理设施，避免气体和颗粒状物质逸出造成大气污染。包括但不限于：①固体废物中含有挥发性有机类物质；②固体废物中含有有毒有害固体粉粒状物质；③固体废物中含有恶臭类物质；④固体废物干燥过程产生的粉尘在空气中可能形成爆炸混合物；⑤固体废物干燥过程中与氧接触易发生氧化反应的。

本项目使用的污泥不含有毒有害固体粉粒状物质等物质，堆场产生的恶臭通过喷洒除臭剂的措施处理后达标排放。

符合

破碎技术要求：

①易燃易爆或易释放挥发性毒性物质的固体废物，不应直接进行破碎处理。为防止爆燃，内部含有液体的固体废物（如废铅酸蓄电池、废溶剂桶等）在破碎处理前，应采用有效措施将液体清空，再进行破碎处理。含有不相容成分的固体废物不应进行混合破碎处理。②废塑料、废橡胶等固体废物的破碎宜采用干法破碎；铬渣、硼泥等固体废物的破碎宜采用湿法破碎。③固体废物破碎处理前应对其进行预处理，以保证给料的均匀性，防止非破碎物混入，引起破碎机械的过载损坏。④固体废物粉磨过程应严格控制粉尘的颗粒度、挥发性和火源等，防止发生粉尘爆炸。

本项目使用的污泥不属于易燃易爆或易释放挥发性毒性物质的固体废物；不涉及废塑料、废橡胶的使用，不涉及污泥破碎工序。

符合

综上所述，本项目符合《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）的相关要求。
12、项目与《关于加快烧结砖瓦行业转型发展的若干意见》（工业和信息化部、环境保护部、国家安全监管总局；工信部联原[2017]279号）的相符性分析

项目与《关于加快烧结砖瓦行业转型发展的若干意见》（[2017]279号）相关要求分析如下：

表1-13   项目与《关于加快烧结砖瓦行业转型发展的若干意见》相符性分析

相关要求
本项目情况
符合性
砖瓦是关乎建筑物质量品质、寿命安全、节能防水和防灾减灾的基础建筑材料。新世纪以来，我国砖瓦行业取得了长足发展，较好满足了建筑发展需要，产品品种持续增多，装备水平稳步提高，企业规模逐步扩大，使用范围不断扩展，实心粘土砖等落后产品、高排放土窑和轮窑等落后产能加速淘汰，行业资源综合利用成效显著，正加速向无害化资源化消纳固体废弃物、构建循环经济产业链的绿色功能产业转型。但我国砖瓦行业整体大而不强，节能减排压力大，行业生产集中度低，全员劳动生产率不高，产品开发尚难以全面适应建筑工业化和城乡建筑及基础设施发展的新需求，日渐成为建材工业稳增长调结构增效益的短板。烧结砖瓦是砖瓦行业中产量占比最高、排污耗能最多的品种，加快砖瓦行业转型发展，当务之急是着手采取有效措施，引导烧结砖瓦行业加速推进绿色生产和智能制造，优化供给结构，加快转型发展。
项目采用连续式隧道窑生产工艺，生产过程实现自动化生产；根据《产业结构调整指导目录》（2024年本）项目属于鼓励类，符合国家产业政策。
符合

（一）发展绿色建筑、装配式建筑和海绵城市等建设所需新产品。大力发展轻质高强、保温防火、与建筑同寿命、多功能一体化的装配式墙材、屋面及围护结构部品。引导砖瓦产品向高掺量、高孔洞率、高强度、多功能和自装饰等方向发展，重点发展结构功能一体化的烧结多孔砖、空心砖、自保温砌块、复合保温砌块、清水墙砖、透水路面砖、烧结墙板等产品，防水防腐防火保温一体化的装配式墙材、屋面等产品，以及综合性能好的烧结瓦和太阳能屋面瓦等。（二）发展美丽乡村、传统建筑、园林园艺等建设所需新产品。统筹当地资源环境、建筑结构、文化风俗、市场需求等因素，发展高质量、低成本的砖瓦产品和具有传统文化特色的砖雕制品及砖筑文化制品，打造“产业+文化”发展模式，既满足广大农村农民建房、城市园林园艺景观建设的需要，又能满足传统建筑保护性修旧如旧和生态修复城市修补的需要，有力支撑传统建筑风格、中国文化元素传承。（三）淘汰落后产品和落后产能。认真落实《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修订）》和《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》（工信部联产业〔2017〕30号），依法淘汰落后工艺、装备和产品。执行环保、节能等强制性标准规范，强化环保、节能、质量、安全等执法监管，利用法治化市场化手段，督促达不到环保、能耗等标准的砖瓦企业加快整改，对整改仍不达标的依法责令关停，淘汰整改达标无望的生产线，鼓励东中部地区率先淘汰轮窑生产线。
项目采用连续式隧道窑生产工艺，生产过程实现自动化生产，产品为页岩烧结砖；本次改扩建是用污泥替代部分页岩制砖，可以消纳部分固体废物，同时根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），项目属于鼓励类，符合国家产业政策。
符合
（一）狠抓治污减排。开发并推广适用于砖瓦窑炉烟气脱硫、脱硝、除尘综合治理成套技术和装备，鼓励采用低氮烧成技术，使用清洁燃料（洁净煤制气或天然气）。开展清洁生产技术改造，原燃料应密闭存储或采取防风、抑尘、降尘等措施。严格控制并强化治理原燃料破碎、干燥焙烧、制备成型等工段无组织排放烟（粉）尘。安装污染物在线监控系统并与监管部门联网，主动披露污染物排放信息。全面实施排污许可证，严格按证排放污染物，禁止无证排污。加强氟化物等其他有毒有害污染物治理技术研发和应用。（二）推进节能降耗。支持利用适用技术装备进行节能改造，提升砖瓦窑炉热工效率，推广大断面隧道窑和自动焙烧技术。鼓励烧结砖瓦生产企业推进合同能源管理，建立能耗综合监测系统，开展窑炉热平衡测试，对主要能源消耗、重点耗能设备实施实时可视化管理。对现有生产烧结墙体材料的企业，要确保达到GB 30526《烧结墙体材料单位产品能源消耗限额》限定值，争取达到先进值。引导生产烧结屋面材料的企业比照该标准执行。（三）强化综合利用。鼓励利用工业固废、矿物尾渣、淤泥、污泥、农林废弃物等替代一次原燃料，支持利用建筑垃圾生产砖瓦制品，进一步扩大资源综合利用范围，提高原燃料中固废掺配比例，减少对天然资源的消耗。加大力度研发利用砖瓦烧结窑炉协同处置河湖淤泥、建筑废弃土、建筑渣土及其他废弃物的成套技术，探索利用大型烧结砖隧道窑安全处置城市污泥，提高综合处置能力和利用效率。（四）实行错峰生产。认真执行《京津冀及周边地区2017 －2018 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，2017－2020 年在京津冀及周边地区全面实施采暖季砖瓦窑错峰生产，其中京津冀大气污染传输通道“2+26”城市的烧结砖瓦窑（不含天然气为燃料的）在整个采暖季实施错峰生产；河北、山西、山东、河南四省内“2+26”城市之外的其他地区的烧结砖瓦窑（不含天然气为燃料的），错峰时间由各地自行决定，原则上停产时间不低于两个月。北方其他采暖地区可根据当地情况参考执行。
项目焙烧烟气通过双碱法脱硫除尘装置处理后达标排放；项目为改扩建，原有项目已安装在线监管系统，项目改扩建完成后，在线监管系统继续使用。本次改扩建是用污泥替代部分页岩制砖，产能增加1200万块，在原址改扩建，不新增占地，改扩建后产能为6200万块，项目位于云南省昆明市宜良县北古城镇凤莱村委会下前所村，不在京津冀及周边地区，不属于河北、山西、山东、河南。
符合

（一）加快自动化改造，推进智能制造。从原料制备、挤出成型、干燥焙烧、包装入库到运输，实现全过程自动化生产、信息化控制。推进互联网、云计算、大数据在砖瓦行业应用。开发推广电子计量精准控制配料和自动控制挤出成型、烘干焙烧系统。加快“机器代人”改造，实现高精度切坯、翻坯、码卸坯、包装仓储等环节自动化机器人化，提升砖瓦生产智能化和本质安全水平，逐步建立个性化定制的产品配送系统。（二）加强质量管理，提升质保能力。落实企业质量主体责任，完善质量管理体系和管理制度。推行砖瓦企业检验室建设，推进原料标准化，加强破碎、均化、陈化等过程管理，严控原料粒度及分布和颗粒级配，严格生产工艺规范，切实提高质量和产品合格率。探索建立可追溯的产品质量管理制度，支持企业发布质量自我声明承诺，编制发布企业社会责任报告，发挥诚信示范引领作用。（三）完善安全生产制度，积极防治职业病。督促企业建立健全安全生产和职业病危害防治责任制，配备符合规定的安全生产和职业病防护设施，完善应急管理体系，加强应急预案的培训和演练，提高处置突发事故的能力，实现安全管理从事后查处向预警预防转变。开展安全隐患全面排查和治理，完善配料、成型、烧成、仓储等工序安全防护措施和防尘措施，定期对工作场所职业病危害因素进行检测评价，为劳动者配备合格的劳动 防护用品，切实防治尘肺病等常见职业病。
项目从原料制备、挤出成型、干燥焙烧、包装入库到运输，基本实现自动化生产、信息化控制。项目为改扩建项目，环评要求，项目运营期对照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号文）中的要求，编制突发环境事件应急预案并在当地环保部门备案。项目破碎、筛分粉尘拟采用布袋除尘器收集处理后达标排放；原料堆场粉尘采取彩钢瓦顶棚、厂房封闭（留有进出口）、地面硬化、内设喷淋设施的措施处理；搅拌成型粉尘采取工序加水的措施；运输扬尘采取洒水降尘措施；通过上述措施后项目废气对环境影响较小。

符合

综上所述，项目符合《关于加快烧结砖瓦行业转型发展的若干意见》（工业和信息化部、环境保护部、国家安全监管总局；工信部联原[2017]279号）的相关要求。

13、云南省主体功能区划

本项目位于云南省昆明市宜良县北古城镇凤莱村委会下前所村，对照《云南省主体功能区规划》，项目区属于《云南省主体功能区规划》中的国家重点开发区域，重点开发区域是指有一定经济基础，资源环境承载能力较强，发展潜力较大，聚集人口和经济条件较好，应该重点进行工业化、城镇化开发的城市化地区，其主体功能是提供工业品和服务产品，聚集经济和人口，但也要保护好基本农田、森林、水域，提供一定数量的农产品和生态产品。

本项目位于云南省昆明市宜良县北古城镇凤莱村委会下前所村，项目在原址改扩建，不新增用地。项目区不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、水源保护区、永久基本农田和生态功能区等，项目建设符合《云南省主体功能区规划》的相关要求。

14、云南省生态功能区划

根据《云南省生态功能区划》，项目属Ⅲ1-6昆明、玉溪高原湖盆城镇生态功能区，以丘状高原地貌为主。西部点苍山降雨量可达到1500毫米以上，东部降雨量在1000毫米左右，部分地区不足800毫米。点苍山植被垂直带分布明显，高原面上的植被以云南松林为主。土壤类型以红壤和石灰土为主。主要环境问题为农业面源污染，环境污染、水资源和土地资源短缺。生态敏感性为高原湖盆和城乡交错带的生态脆弱性。主要生态系统服务功能为昆明中心城市建设及维护高原湖泊群及周边地区的生态安全。保护措施与发展方向为调整产业结构，发展循环经济，推行清洁生产，治理高原湖泊水体污染和流域区的面源污染。

宜良县年平均降雨量912.2mm，植被以云南松、华山松为主。土壤类型以红壤为主。地带性植被为亚热带常绿阔叶林，周边植被主要以云南松为主；项目区周边土壤类型以红壤为主。项目在原址改扩建，不新增用地，项目区域内不存在原生绿化，项目周边无自然保护区、风景名胜区、森林公园、历史文化遗迹等需要特殊保护的生态敏感目标分布。项目运营期废水、废气、固废均合理处置，因此，项目的建设不违反云南省生态功能区划中确定的保护措施和发展方向，总体上项目建设符合《云南省生态功能区划》的要求。
15、建设项目选址及平面布置合理性分析
15.1选址合理性分析

本项目位于云南省昆明市宜良县北古城镇凤莱村委会下前所村，项目在原址改扩建，不新增用地，项目符合国家产业政策、符合相关规划、相关环保要求。项目选址不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、县人民政府规定的饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、森林公园、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地，不占用基本农田及公益林地，区内无国家规定的保护动植物。项目各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。

综上所述，项目建设符合规划要求，项目的建设选址合理。

15.2与周边环境相容性分析

项目所在区域环境质量现状较好，具有足够的环境容量，项目区废气、废水、噪声通过落实环评要求的环保措施后，均能达标排放；项目固废处置率100%。项目产生的污染物通过采取相应措施处理后，对周边环境影响较小不会改变该区域环境功能区划，对周围环境影响可接受。根据现场调查，项目周边企业情况如下。
表1-13  项目周边企业情况表

名称

方位

距离

砂石料加工厂

北侧

126m

木材切片厂

东侧
临近
养鸡场

南侧/西南侧

70m/165m
从对项目周边企业情况调查可知，周围的企业对本项目无制约性因素，本项目产生的废气合理处置后均能够达标排放，废水、固废均合理处置，因此项目生产的污染对其影响较小，对其他周围企业的影响也很小。

综上所述，本项目与周围企业相容，项目建设符合当地环境容量，与周围环境相容。

15.3平面布置合理性

项目位于云南省昆明市宜良县北古城镇凤莱村委会下前所村，在原址改扩建，不新增用地；生产区包括原料堆场、给料机、破碎区、螺旋搅拌区、陈化区、制砖切砖区、砖坯放置区、烘干窑、焙烧窑、成品出口。成品堆放区位于项目东侧，生活区位于项目北侧，厂区道路通畅，项目总体布局比较简单，从厂区总平面布置来看，功能分区相对合理。总平面布置按场地的自然条件，生产要求与功能需求、行业需求等相关规范进行设计。满足消防、安全、卫生等规范要求，对周围环境影响较小。

综上所述，本项目平面布置合理，功能分区明确。

	


二、建设项目工程分析

	建设内容
	一、项目情况

宜良前所月牙塘机制砖厂于2011年成立，同时建设矿山和砖厂，矿山名称为宜良前所月牙塘砖厂（采矿权为宜良凤莱建材有限公司），砖厂名称为宜良前所月牙塘机制砖厂。采矿权登记在宜良凤莱建材有限公司名下，与砖厂为关联主体。

宜良凤莱建材有限公司2010年11月19日取得采矿许可证，2013年、2017年分别进行了矿山采矿证延续，2020年12月委托大理万成环境工程有限公司为矿山编制《云南省宜良前所月牙塘砖厂砖瓦用页岩矿项目环境影响报告表》，并于2021年8月取得《云南省宜良前所月牙塘砖厂砖瓦用页岩矿项目环境影响报告表》的批复（宜生环[2021]86号）（附件4）。矿区面积0.0839km2，开采矿种为砖瓦用页岩，开采规模为20万t/a；目前矿山验收正在开展中。矿山产出的页岩供给宜良前所月牙塘机制砖厂制砖。

宜良前所月牙塘机制砖厂2018年9月委托临沧尚德环境技术有限公司为砖厂编制《宜良前所月牙塘机制砖厂年产5000万块页岩砖建设项目环境影响报告表》，并于2019年6月取得《关于对“年产5000万块页岩砖建设项目环境影响报告表”的批复》（宜生环[2019]47号）（附件5）。2019年8月《宜良前所月牙塘机制砖厂年产5000万块页岩砖建设项目》通过竣工环境保护验收（附件6）。2025年10月31日取得排污许可证，证书编号：91530125568811324P001V（附件7）。已经编制突发环境事件应急预案，备案号：YYT-HUYA-2025。本次环评仅对宜良前所月牙塘机制砖厂进行评价，不包括矿山开采。项目在原址改扩建，不新增用地，项目使用的原料页岩依旧来自矿山（宜良凤莱建材有限公司），本次改扩建后产能增加1200万块，改扩建后产能为6200万块页岩砖。

根据砖厂《报告表》、《竣工环境保护验收监测表》、验收意见及现场勘查，原项目总建筑面积20000m2，建设2条隧道窑（2条焙烧窑、2条烘干窑）及配套设施，以页岩、泥煤、炉渣等为原料年生产5000万块页岩砖。本改扩建项目在原址改扩建，不新增占地；本次改扩建是用污泥替代部分页岩制砖，本次改扩建后产能增加1200万块，改扩建后产能为6200万块页岩砖。同时在原料堆场增加一个污泥堆放池，将原有强力搅拌机改为螺旋搅拌机，其余建设均为依托原有项目。

项目于2026年6月17日取得宜良县发展和改革局的云南省固定资产投资项目备案证，项目代码：2026-530125-04-02-150941。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C3031粘土砖瓦及建筑砌块制、N7723固体废物治理。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），项目属于二十七条：非金属矿物制品业中的56条：砖瓦、石材等建筑材料制造、四十七：生态保护和环境治理业中的103条：一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用--其他，项目使用污泥代替部分页岩制砖，需编制环境影响报告表。

受宜良前所月牙塘机制砖厂（建设单位）委托，我单位承担该项目环境影响评价工作。我单位接受委托后，收集调查核实了相关材料，并组织专业人员对项目区域进行现场踏勘，按照环境影响评价法及有关技术导则要求，编制了《宜良前所月牙塘机制砖厂页岩砖污泥利用技改项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批，作为环境管理的依据。
二、建设内容

2.1项目概况

①项目名称：宜良前所月牙塘机制砖厂页岩砖污泥利用技改项目
②建设单位：宜良前所月牙塘机制砖厂

③建设性质：改扩建
④建设地点：云南省昆明市宜良县北古城镇凤莱村委会下前所村
⑤建设内容：年产6200万块页岩砖

⑥地理位置：东经：103°13'18.598"，北纬：24°58'29.699"
2.2工程组成

项目为宜良前所月牙塘机制砖厂页岩砖污泥利用技改项目，项目位于云南省昆明市宜良县北古城镇凤莱村委会下前所村，本次项目在原址改扩建，不新增占地；项目总建筑面积20000m2，本次改扩建是将污泥替代部分页岩制砖，本次改扩建后产能增加1200万块，改扩建后产能为6200万块页岩砖。同时在原料堆场增加一个污泥堆放池，将原有强力搅拌机改为螺旋搅拌机，其余建设均为依托原有项目。
项目工程组成及依托关系如下表。

表2.2-1   项目工程组成及依托关系表

类别

工程名称

原有项目工程内容

本次改扩建工程内容
备注

主体工程

破碎区

位于项目区西北侧，占地面积110m2，在生产厂房内，为彩钢瓦钢架结构，地面采取硬化，放置上料机、破碎机，用于原料给料及破碎。

位于项目区西北侧，占地面积110m2，为彩钢瓦钢架结构，地面采取硬化，放置上料机、破碎机，用于原料给料及破碎。

与原项目一致，依托已有

筛分区

位于项目区西侧，占地面积220m2，放置筛分机。
位于项目区西侧，占地面积220m2，放置筛分机。
与原项目一致，依托已有

搅拌区
位于项目区西侧，占地面积180m2，放置强力搅拌机。
位于项目区西侧，占地面积180m2，搅拌区的强力搅拌机改为螺旋搅拌机。
将搅拌区的强力搅拌机改为螺旋搅拌机
陈化区

位于项目区西侧，占地面积570m2，设置陈化区。

位于项目区西侧，占地面积570m2，设置陈化区。
与原项目一致，依托已有

制砖生产线

位于项目区西南侧，占地面积600m2，设置制砖机和切砖机。
位于项目区西南侧，占地面积600m2，设置制砖机和切砖机。
与原项目一致，依托已有

隧道窑
位于项目中部偏西的位置，占地面积3520m2，设置2×117m焙烧窑、1×97m、1×117m烘干窑。
位于项目中部偏西的位置，占地面积3520m2，设置2×117m焙烧窑、1×97m、1×117m烘干窑。
与原项目一致，依托已有

辅助工程

成品出口区

位于项目中部偏东南的位置，占地面积为580m2，为成品出口机装车区域。

位于项目中部偏东南的位置，面积为580m2，为成品出口机装车区域。
与原项目一致，依托已有
生活区

位于项目西北侧，占地面积为200m2，包括住宿区、办公室、食堂。

位于项目西北侧，占地面积为200m2，包括住宿区、办公室、食堂。
与原项目一致，依托已有
卫生间

面积为6m2，为水冲厕，位于生活区东侧。

面积为6m2，为水冲厕，位于生活区东侧。
与原项目一致，依托已有
公用工程

供电工程

由当地电网引入。
由当地电网引入。
与原项目一致，依托已有
供水工程

生活用水由下前所村自来水管接入。

生活用水由下前所村自来水管接入。
与原项目一致，依托已有

排水工程

①排水体制采用雨污分流制。

②初期雨水通过2个容积为100m3的雨水沉淀池沉淀后进入1个容积为7000m3的集水池回用于生产。
③食堂污水通过一个容积为0.5m3的油水分离器处理后与其他生活污水共同进入一个容积为8m3的化粪池处理，再排入1个容积为7000m3的集水池回用于生产。
④吸收液进入一个容积为150m3的循环池，吸收液循环使用，不外排。

①排水体制采用雨污分流制。

②初期雨水通过2个容积为100m3的雨水沉淀池沉淀后进入1个容积为7000m3的集水池回用于生产。
③食堂污水通过一个容积为0.5m3的油水分离器处理后与其他生活污水共同进入一个容积为8m3的化粪池处理，再排入1个容积为7000m3的集水池回用于生产。
④吸收液进入一个容积为150m3的循环池，吸收液循环使用，不外排。
⑤污泥渗滤液在污泥堆放池（容积为3000m3）中通过管道收集后回用于制砖过程，不外排。
污泥堆放池及管道为新建，其他排水工程与原项目一致，依托已有

储运工程

原料堆场

原料堆场位于项目西北侧，占地面积为900m2，其中页岩堆放区占地面积为200m2，泥煤堆放区占地面积为500m2，炉渣堆放区占地面积为200m2，设置为彩钢瓦顶棚，地面硬化、内设一套喷淋设施。
原料堆场位于项目西北侧，占地面积为900m2，其中页岩堆放区占地面积为200m2，泥煤堆放区占地面积为400m2，炉渣堆放区占地面积为150m2，新建一个污泥堆放池（容积为3000m3），占地面积为150m2。污泥堆放池采用素土夯实+混凝土+铺设防渗膜的措施，防渗层渗透系数≤10⁻7cm/s。

原有项目原料堆场未做封闭措施，本次环评要求原料堆场设置为彩钢瓦顶棚，厂房封闭（留有进出口），地面硬化；需满足“三防”（防风、防雨、防渗）要求。
原料堆场依托已有，新增一个污泥堆放池；污泥堆放池采用素土夯实+混凝土+铺设防渗膜的措施，防渗层渗透系数≤10⁻7cm/s。本次环评要求原料堆场设置为彩钢瓦顶棚，厂房封闭（留有进出口），地面硬化；需满足“三防”（防风、防雨、防渗）要求。
成品堆放区

位于项目东北侧，占地面积为2000m2，用于堆放成品，属露天堆放。

位于项目东北侧，占地面积为2000m2，用于堆放成品，属露天堆放。
与原项目一致，依托已有

环保工程

废气治理

①隧道焙烧窑的焙烧烟气经一套双碱法脱硫除尘装置（除尘效率为85%，脱硫效率为90%，风机风量为60000m³/h）+15m高烟囱（DA001）处理后排放；

②破碎、筛分粉尘经一套集气罩收集（收集效率90%）+布袋除尘器（除尘效率为98%，风机风量为13000m³/h）+15m高排气筒（DA002）处理后排放；

③原料堆场粉尘采取彩钢瓦顶棚、内设喷淋设施的措施处理；

④搅拌粉尘采取工序加水的措施；

⑤运输扬尘采取洒水降尘措施；

⑥食堂油烟通过油烟净化设施处理达标后排放。
①隧道焙烧窑的焙烧烟气经一套双碱法脱硫除尘装置（除尘效率为85%，脱硫效率为90%，风机风量为60000m³/h）+30m高烟囱（DA002）处理后排放（依托）；

②破碎、筛分粉尘经一套集气罩收集（收集效率90%）+布袋除尘器（除尘效率为98%，风机风量为13000m³/h）+15m高排气筒（DA001）处理后排放（依托）；

③原料堆场粉尘采取彩钢瓦顶棚、厂房封闭（留有进出口）、地面硬化、内设喷淋设施的措施处理（依托）；本次环评新增一个污泥堆放池，恶臭通过喷洒除臭剂（本次环评新增）的措施处理；原有项目原料堆场未做封闭措施，本次环评要求原料堆场设置为彩钢瓦顶棚，厂房封闭（留有进出口），地面硬化；需满足“三防”（防风、防雨、防渗）要求。
④搅拌粉尘采取工序加水的措施（依托）；

⑤运输扬尘采取洒水降尘措施（依托）；

⑥食堂油烟通过油烟净化设施处理达标后排放（依托）。
废气处理设施依托已有，本次环评新增一个污泥堆放池，恶臭通过喷洒除臭剂（本次环评新增）的措施处理；原有项目原料堆场未做封闭措施，本次环评要求原料堆场设置为彩钢瓦顶棚，厂房封闭（留有进出口），地面硬化；需满足“三防”（防风、防雨、防渗）要求。
废水治理

①排水体制采用雨污分流制。

②初期雨水通过2个容积为100m3的雨水沉淀池沉淀后进入1个容积为7000m3的集水池回用于生产。
③食堂污水通过一个容积为0.5m3的油水分离器处理后与其他生活污水共同进入一个容积为8m3的化粪池处理，再排入1个容积为7000m3的集水池回用于生产。
④吸收液进入一个容积为150m3的循环池，吸收液循环使用，不外排。

①排水体制采用雨污分流制。

②初期雨水通过2个容积为100m3的雨水沉淀池沉淀后进入1个容积为7000m3的集水池回用于生产。
③食堂污水通过一个容积为0.5m3的油水分离器处理后与其他生活污水共同进入一个容积为8m3的化粪池处理，再排入1个容积为7000m3的集水池回用于生产。
④吸收液进入一个容积为150m3的循环池，吸收液循环使用，不外排。

⑤污泥渗滤液在污泥堆放池（容积为3000m3）中通过管道收集后回用于制砖过程，不外排。
污泥堆放池及管道为新建，其他排水工程与原项目一致，依托已有
噪声治理

合理安排作业时间及厂房隔音。

合理安排作业时间及厂房隔音。
与原项目一致，依托已有
危废贮存场所
位于东南侧，占地面积为10m2，用于存放危险固废。

位于东南侧，占地面积为10m2，用于存放危险固废。危废贮存场所采用素土夯实+混凝土+铺设防渗膜的措施，防渗层渗透系数≤10⁻¹⁰cm/s，防渗满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。
与原项目一致，依托已有
固废处置

①生活垃圾统一收集于生活垃圾桶委托当地环卫部门清运处理；

②废泥坯统一收集，回用于搅拌工序；
③废砖经破碎处理后回用于制砖；

④脱硫渣定期清理回用于制砖过程；

⑤除尘灰定期清理回用于制砖过程；

⑥煤渣定期清理回用于制砖过程；

⑦废机油收集于危废暂存间（面积为10m2）回用于窑车轨道润滑。

①生活垃圾统一收集于生活垃圾桶委托当地环卫部门清运处理；

②废泥坯统一收集，回用于搅拌工序；
③废砖经破碎处理后回用于制砖；

④脱硫渣定期清理回用于制砖过程；

⑤除尘灰定期清理回用于制砖过程；

⑥煤渣定期清理回用于制砖过程；

⑦废机油收集于危废暂存间（面积为10m2）委托资质单位处置。

本次改扩建要求项目废机油委托资质单位处置。其余均为依托已有
环境风险防范

措施

设置一间面积为10m2的危废贮存场所。

设置一间面积为10m2的危废贮存场所。危废贮存场所采用素土夯实+混凝土+铺设防渗膜的措施，防渗层渗透系数≤10⁻¹⁰cm/s，防渗满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。
与原项目一致，依托已有

三、主要产品、产能、设施及原辅材料

3.1、改扩建前后项目产品及产能

项目在原址改扩建，本次改扩建是用污泥代替部分页岩制砖，改扩建后产能增加1200万块，改扩建后产能为6200万块页岩砖。
表2.3-1   改扩建前后项目产品及产能
序号

产品

名称

改扩建前生产能力
改扩建后生产能力

备注

1

页岩砖
5000万块/年

6200万块/年

改扩建后产能增加1200万块，改扩建后产能为6200万块页岩砖。
3.2、改扩建后项目主要生产设施及参数

本次改扩建是将生产设备强力搅拌机改为螺旋搅拌机，其余设备不变。

表2.3-2   改扩建后项目生产设施及参数

设备名称
改扩建后设备参数
备注
型号
设备数量
真空制砖机
60型双级真空

制砖机
1套
依托已有
给料机

/

1台

依托已有
螺旋搅拌机
/
1台
本次改扩建新增
综合搅拌机
/
1台

依托已有
自动码坯机
/
2台
依托已有
50型装载机
50型2台、

30型1台
3台
依托已有
空压机
一台30kW、

一台11kW
2台
依托已有
颚式破碎机
69型
1台
依托已有
滚筛机
1.8m*5m
2台
依托已有
切砖机
/
2台
依托已有
风机
55kW*2（一备一用）、90kW*1
3台
依托已有
脱硫塔

/

1套

依托已有
布袋除尘器

/

1套
依托已有

3.3、项目主要原辅材料及燃料的种类、用量
表2.3-3   项目主要原辅材料及燃料表
序号
材料名称

改扩建前年耗量

改扩建后年耗量

改扩建后增加的量

来源

最大储存量

备注

用途

1

页岩
125000t/a
129167t/a

+4167t/a

外购

1t

原料堆场

全过程

2

褐煤

20000t/a
24800t/a

+4800t/a

寻甸县先锋郭家山煤矿有限公司
10t

原料堆场
全过程

3

炉渣
3000t/a
3720t/a

+720t/a

外购

1
原料堆场
全过程

4
污泥

/

25834t/a
+25834t/a

昆明渝润水务有限公司（昆明市第十四水质净化厂）

3t
原料堆场
全过程

5
生石灰
779t/a

186t/a

-593t/a

外购

250kg（25kg/袋）
分区存放于循环池附近的堆放区，设置石棉瓦顶棚，地面硬化。
脱硫塔

6
氢氧化钠
595t/a

142t/a

-453t/a

外购

250kg（25kg/袋）
分区存放于循环池附近的堆放区，设置石棉瓦顶棚，地面硬化；
脱硫塔
7
水
1590421.24t/a

1594570.85t/a

+4149.61t/a

生活用水由下前所村自来水管接入
/
/

/

8
电
20万Kwh
20万Kwh

不变

由当地电网引入
/
/

/
备注：配套矿山为年产20万t/a页岩矿，自2019年开始服务年限为16年，项目改扩建后需页岩129167t/a，矿山页岩矿能够满足项目供给需求。
3.3.1原辅料成分分析

3.3.1.1页岩

根据项目配套矿山编制的《云南省宜良前所月牙塘砖厂砖瓦用页岩矿项目环境影响报告表》，项目页岩矿主要化学成份为：二氧化硅（SiO2）：57.50%；三氧化二铁（Fe2O3）：5.50%；三氧化二铝（Al2O3）：13.14%；氧化钙（CaO）：6.06%；氧化镁（MgO）：3.06%。

3.3.1.2褐煤

项目褐煤自寻甸县先锋郭家山煤矿有限公司购入，根据寻甸县先锋郭家山煤矿有限公司提供的褐煤分析报告（详见附件8），褐煤的主要成分如下。
表2.3-4   煤成分分析

项目

内水%

灰份

%

固定碳%
硫份

%
干燥基卡/克

收到基卡/克

褐煤
8.8

35.5

16.79

0.38
3358.408

2139.58

3.3.1.3污泥

本项目制砖原料用污泥由昆明渝润水务有限公司（昆明市第十四水质净化厂）提供。根据《昆明市第十四水质净化厂建设工程一期环境影响报告书》昆明市第十四水质净化厂的污泥产量为55790t/a。项目年用25834t污泥代替部分页岩制砖，昆明市第十四水质净化可以稳定提供项目污泥用量。该水质净化厂主要处理昆明主城北片区旱季生活污水及雨季截流式合流污水，属城镇生活污水处理厂范畴。本次评价污泥引用《年产1.8亿块环保型烧结砖、1.5亿块节能免烧砖生产线（折标砖）项目技术改造环境影响报告表》中昆明市第一污水处理厂的污泥监测数据进行污泥属性判别：昆明市第十四水质净化厂与昆明市第一污水处理厂均以处理城镇生活污水及雨季合流污水为主。根据《昆明市第十四水质净化厂建设工程盘龙江深度处理入河排污口论证报告》及《昆明市第一污水处理厂雨季合流污水高效处理工程建设项目竣工环境保护验收监测表》：

（1）第十四厂进水CODcr均值为136.451mg/L，第一污水厂为174.375mg/L；②氨氮均值分别为28.538mg/L与19.315mg/L；③总磷均值分别为3.111mg与1.21mg/L；④总氮均值分别为31.238mg/L与25.25mg/L；两者进水污染物浓度处于同一量级，且出水水质均达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准要求，说明处理对象与污染物负荷相近。

（2）两者均属于生物处理工艺（第十四厂采用改良SBR等工艺，第一厂采用氧化沟工艺），剩余污泥均主要来自微生物代谢增殖后的排放，污泥中污染物（尤其是重金属、有机污染物等）主要来源于生活污水中的背景值。生活污水处理厂进水无工业废水混入的前提下，不同厂区间的污泥浸出特性及一般组分具有可比性。

（3）根据《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函〔2010〕129号），单纯处理生活污水的公共污水处理厂，其污泥通常不具有危险特性，可作为一般固体废物管理。昆明市主城区各水质净化厂出水水质长期稳定达标，因此其污泥属性可合理类比同类型生活污水厂。

综上，昆明市第一污水处理厂与第十四水质净化厂在服务人口性质、废水组成、处理程度、污泥处理工艺类型上相近，具备类比条件。本次评价参照昆明市第一污水处理厂的污泥监测数据进行属性鉴别（浸出毒性、理化指标等），能够代表第十四水质净化厂污泥的一般特性，污泥的属性鉴别如下：

表2.3-5 固体废物浸出毒性鉴别检测结果表(酸浸)
污染因子
S1储存区1#
S2储存区2#
表层

中层

底层

表层

中层

底层

铜(mg/L)
2.1×10-3
2.5×10-3
1.9×10-3
1.0×10-2
5.8×10-3
5.2×10-3
锌(mg/L)

8.5×10-3
1.24×10-2
7.2×10-3
3.83×10-2
2.35×10-2
2.10×10-2
铝(mg/L)

7×10-4
8×10-4
6×10-4
2.1×10-3
1.4×10-3
8×10-4
镉(mg/L)

5×10-4L

5×10-4L

5×10-4L

5×10-4L

5×10-4L

5×10-4L

总铬(mg/L)

2.8×10-3
3.5×10-3
2.9×10-3
4.4×10-3
3.9×10-3
3.8×10-3
砷(mg/L)

2.58×10-2
5.05×10-2
3.36×10-2
4.57×10-2
3.36×10-2
5.41×10-2
汞(mg/L)

5.9×10-4
7.2×10-4
5.2×10-4
6.5×10-4
6.5×10-4
1.05×10-4
镍(mg/L)

7.1×10-3
9.7×10-3
9.0×10-3
1.65×10-3
1.27×10-3
2.05×10-3
氟化物(mg/L)

0.49

0.46

0.48

0.54

0.52

0.64

六价铬(mg/L)

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

银(mg/L)

1.0×10-4L

1.0×10-4L

1.0×10-4L

1.0×10-4L

1.0×10-4L

1.0×10-4L

硒(mg/L)

7.9×10-3L

7.9×10-3L

7.9×10-3L

7.9×10-3L

7.9×10-3L

7.9×10-3L

氰化物(ug/L)

0.1L

0.1L

0.1L

0.1L

0.1L

0.1L

铍(mg/L)

3×10-4L

3×10-4L

3×10-4L

3×10-4L

3×10-4L

3×10-4L

钡(mg/L)

2.73×10-2
2.73×10-2
2.73×10-2
2.73×10-2
2.73×10-2
2.73×10-2
甲基汞(ng/L)

10L

10L

10L

10L

10L

10L

乙基汞 (ng/L)

20L

20L

20L

20L

20L

20L

污染因子
S1储存区3#
S2储存区4#
表层
中层
底层
表层
中层
底层
铜(mg/L)
6.2×10-3
1.79×10-2
1.49×10-2
1.32×10-2
1.01×10-2
1.02×10-2
锌(mg/L)
8.5×10-2
2.10×10-2
3.57×10-2
2.47×10-2
2.38×10-2
2.75×10-2
铝(mg/L)
6×10-4
1.8×10-3
4.5×10-3
2.3×10-3
2.0×10-3
1.7×10-3
镉(mg/L)
5×10-4L
5×10-4L
5×10-4L
5×10-4L
5×10-4L
5×10-4L
总铬(mg/L)
3.3×10-3
4.2×10-3
3.9×10-3
3.6×10-3
4.1×10-3
3.8×10-3
砷(mg/L)
5.73×10-2
0.108
8.74×10-2
6.62×10-2
7.48×10-2
9.55×10-2
汞(mg/L)
7.9×10-4
6.54×10-4
4.5×10-4
3.9×10-4
3.2×10-4
3.2×10-4
镍(mg/L)
2.09×10-2
2.96×10-2
2.25×10-2
2.31×10-2
2.68×10-2
3.0×10-2
氟化物(mg/L)
0.73
0.64
0.67
0.64
0.63
0.62
六价铬(mg/L)
0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
银(mg/L)
1.0×10-4L
1.0×10-4L
1.0×10-4L
1.0×10-4L
1.0×10-4L
1.0×10-4L
硒(mg/L)
7.9×10-4L
7.9×10-4L
7.9×10-4L
7.9×10-4L
7.9×10-4L
7.9×10-4L
氰化物(ug/L)
0.1L
0.1L
0.1L
0.1L
0.1L
0.1L
铍(mg/L)
3×10-4L
3×10-4L
3×10-4L
3×10-4L
3×10-4L
3×10-4L
钡(mg/L)
2.34×10-2
1.68×10-2
1.87×10-2
1.34×10-2
1.20×10-2
1.11×10-2
甲基汞(ng/L)
10L

10L

10L

10L

10L

10L

乙基汞 (ng/L)
20L

20L

20L

20L

20L

20L

表2.3-6 固体废物浸出毒性鉴别检测结果表(水浸)
污染因子
S1储存区1#
S2储存区2#
表层

中层

底层

表层

中层

底层

铜(mg/L)
9×10-3
1.3×10-3
9×10-3
3.8×10-3
1.8×10-3
2.5×10-3
锌(mg/L)

5.6×10-3
1.23×10-2
1.8×10-3L
1.48×10-2
1.8×10-3L
5.9×10-3
铝(mg/L)

6×10-4L
6×10-4L
6×10-4L
6×10-4L
6×10-4L
6×10-4L
镉(mg/L)

5×10-4L
5×10-4L
5×10-4L
5×10-4L
5×10-4L
5×10-4L
总铬(mg/L)

1.3×10-3
1.8×10-3
1.2×10-3
2.1×10-3
1.7×10-3
1.6×10-3
砷(mg/L)

9.2×10-3
2.66×10-2
1.43×10-3
1.79×10-2
6.5×10-3
2.43×10-2
汞(mg/L)

5.2×10-4
5.9×10-4
3.9×10-4
6.5×10-4
9.0×10-4
9.9×10-4
镍(mg/L)

2.9×10-3
5.8×10-3
4.3×10-3
6.7×10-3
3.5×10-3
9.8×10-3
氟化物(mg/L)

0.54
0.5
0.52
0.57
0.57
0.67
六价铬(mg/L)

0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
银(mg/L)

1.0×10-4L
1.0×10-4L
1.0×10-4L
1.0×10-4L
1.0×10-4L
1.0×10-4L
硒(mg/L)

7.9×10-4L
7.9×10-4L
7.9×10-4L
7.9×10-4L
7.9×10-4L
7.9×10-4L
氰化物(ug/L)

0.1L
0.1L
0.1L
0.1L
0.1L
0.1L
铍(mg/L)

3×10-4L
3×10-4L
3×10-4L
3×10-4L
3×10-4L
3×10-4L
钡(mg/L)

1.08×10-2
1.57×10-2
1.25×10-2
1.44×10-2
5.2×10-2
1.15×10-2
甲基汞(ng/L)

10L

10L

10L

10L

10L

10L

乙基汞 (ng/L)

20L

20L

20L

20L

20L

20L

污染因子
S1储存区3#
S2储存区4#
表层
中层
底层
表层
中层
底层
铜(mg/L)
3.1×10-3
7.6×10-3
6.9×10-2
6.1×10-2
5.4×10-3
5.0×10-2
锌(mg/L)
7.2×10-2
4.0×10-3
1.06×10-2
5.9×10-3
7.4×10-3
5.9×10-3
铝(mg/L)
6×10-4L
6×10-4L
6×10-4L
6×10-4L
6×10-4L
6×10-4L
镉(mg/L)
5×10-4L
5×10-4L
5×10-4L
5×10-4L
5×10-4L
5×10-4L
总铬(mg/L)
1.5×10-3
1.8×10-3
1.7×10-3
1.8×10-3
2.1×10-3
1.8×10-3
砷(mg/L)
2.61×10-2
4.31×10-2
3.87×10-2
2.96×10-2
3.52×10-2
4.11×10-2
汞(mg/L)
7.2×10-4
5.2×10-4
3.2×10-4
3.2×10-4
2.5×10-4
2.5×10-4
镍(mg/L)
9.8×10-3
1.25×10-2
1.02×10-2
1.10×10-2
1.32×10-2
1.41×10-2
氟化物(mg/L)
0.79
0.7
0.73
0.67
0.66
0.64
六价铬(mg/L)
0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
银(mg/L)
1.0×10-4L
1.0×10-4L
1.0×10-4L
1.0×10-4L
1.0×10-4L
1.0×10-4L
硒(mg/L)
7.9×10-4L
7.9×10-4L
7.9×10-4L
7.9×10-4L
7.9×10-4L
7.9×10-4L
氰化物(ug/L)
0.1L
0.1L
0.1L
0.1L
0.1L
0.1L
铍(mg/L)
3×10-4L
3×10-4L
3×10-4L
3×10-4L
3×10-4L
3×10-4L
钡(mg/L)
1.14×10-3
7.4×10-3
9.4×10-3
6.5×10-3
6.9×10-3
5.4×10-3
甲基汞(ng/L)
10L

10L

10L

10L

10L

10L

乙基汞(ng/L)
20L

20L

20L

20L

20L

20L

根据监测结果，污泥浸出液污染物浓度均低于《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)（酸浸），污泥成分中不含重金属及氯化物，不属于危险废物。项目使用的污泥为昆明渝润水务有限公司（昆明市第十四水质净化厂）提供的污泥，根据《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函〔2010〕129号），单纯处理生活污水的公共污水处理厂，其污泥通常不具有危险特性，可作为一般固体废物管理。本次环评要求，项目利用的污泥在入场前，应按批次进行检测，确保污泥的各指标达到国家标准值，且不属于危险废物后方可用于制砖。入场原料应做好台帐管理，对来料量、种类、流向等严格做好登记，并存档。

3.3.1.4污泥质量检测

根据云南方源科技有限公司对昆明市第十四水质净化厂污泥质量检测报告（附件9），污泥中挥发份为21.5mg/kg，矿物油为309mg/kg。污泥泥质满足《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB24188-2009）的标准限值。

3.3.1.5炉渣

炉渣是煤在锅炉中燃烧后，从炉床底部排出的固态残余物。
3.3.1.6氢氧化钠

化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水(溶于水时放热)并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质）。是化学实验室其中一种必备的化学品，亦为常见的化工品之一。纯品是无色透明的晶体。密度2.130g/cm³。熔点318.4℃。沸点1390℃。工业品含有少量的氯化钠和碳酸钠，是白色不透明的晶体。有块状，片状，粒状和棒状等。式量40.01氢氧化钠在水处理中可作为碱性清洗剂，溶于乙醇和甘油，不溶于丙醇、乙醚。在高温下对碳钠也有腐蚀作用。与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应，与酸类起中和作用而生成盐和水。

3.3.1.7生石灰

主要成分为氧化钙，通常制法为将主要成分为碳酸钙的天然岩石，在高温下煅烧，即可分解生成二氧化碳以及氧化钙(化学式：CaO，即生石灰，又称云石。分子量为56.08)。外形为白色(或灰色、棕白)，无定形，在空气中吸收水和二氧化碳。氧化钙与水作用生成氢氧化钙，并放出热量。溶于酸水，不溶于醇。系属无机碱性蚀物品。生石灰与水会发生化学反应，接着就会立刻加热到超100℃的高温。
四、项目主要平衡

4.1物料平衡

根据调查，项目生产过程中投加原、辅材料及产排情况如下：
表2.4-1   生产投加原、辅材料及物料产排情况汇总表

原、辅料名称

数量（t/a）

产、排物料名称

数量（t/a）

页岩
129167

页岩砖

181286.4919

褐煤
24800

外排烟尘

4.3989

炉渣
3720

外排二氧化硫

9.176

污泥
25834

外排氮氧化物

10.292

水
893354.39

外排氟化物

0.9688

外排粉尘

3.1449

外排氯化氢

0.9687525

外排二噁英

1.614E-07

外排重金属（Cr、Co、Cu、Mn、Ni、Cd、Sb、As、Pb、Tl、Hg）

0.08237836

废泥坯

22.9648

废砖

236.8

煤渣

1714.65

除尘灰

7.626

脱硫除尘渣

223.4356

脱硫渣带走水量

699149.74

蒸发、损失及回用水

194204.65

合计
1076875.39

合计

1076875.39

4.2硫平衡
项目运营过程硫来源于点火过程使用的褐煤和焙烧过程砖坯内的褐煤，褐煤用量为24800t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”二氧化硫14.8千克/万块标砖，项目年产6200万块页岩砖。则二氧化硫产生量为91.76t/a，其中根据燃煤特性，则有9.176t/a经双碱法脱硫后排入大气。
则项目硫平衡如图所示。
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图2.4-1   项目硫平衡图（单位：t/a）
4.3氟平衡

项目运营过程氟主要来源于页岩中。原料中的氟元素在高温烧结的情况下易转化为气态氟化物，主要以HF气体为主。项目页岩用量为129167t/a，其中50%氟在焙烧中释放，5%进入烟气。则有19.3751t/a在焙烧中释放，0.9688t/a的氟经双碱法脱硫后排入大气。
则项目氟平衡如图所示。
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图2.4-2   项目氟平衡图（单位：t/a）
4.4水平衡

4.4.1用水和产、排污情况

项目运营期用水主要包括陈化用水、搅拌用水、洒水降尘用水；产生的污水、废水主要包括生活污水、吸收液。

①陈化用水
为使原料中水分均化程度提高、原料颗粒表面和内部性能更加均匀，颗粒变得容易疏解物料的成型性能得到提高，破碎筛分后的混合物料需要加水进行陈化处理，根据建设单位提供，滚筛机出料口设置喷水设施，一方面起到降尘的作用，另一方面使混合物料中水分满足陈化要求。陈化用水量约为混合料量的6%，项目原料用量183521t/a，则陈化用水量为11011.26m3/a，36.7042m3/d，约5%在陈化过程损耗，损耗量约为1.8352m3/d，其余34.869m3的水在后期隧道烘干窑内全部受热蒸发。无外排废水产生。
②搅拌用水

混合料在搅拌过程中，砖坯成型时含水率需达到13%，其中原料的含水率在4%~6%（本环评取值5%），在陈化处理后含水率需达10%。则还需添加8%水使砖坯成型，项目原料用量183521t/a。即搅拌过程用水量为14681.68m3/a，48.9389m3/d，全部进入砖坯，在隧道烘干窑内全部受热蒸发，无外排废水产生。

③洒水降尘用水

项目原料破碎、堆存属于易产尘项目，需定时对厂区进行洒水降尘，项目原料堆场面积为900m2，洒水量按照0.3L/m2•d，则堆场洒水降尘耗水量为0.27m3/d，破碎及原料装卸过程扬尘洒水量按照1%计，则破碎及原料装卸过程洒水降尘耗水量为1291.67m3/a（4.3056m3/d）。则项目每天降尘洒水量为4.5756m3/d，1372.67m3/a，全部蒸发，无外排废水产生。

④污泥渗滤液

项目污泥含水率80%，年用量25834t/a，暂存于污泥堆放池。污泥在堆放过程中因自重挤压产生渗滤液，参照同类项目经验按污泥中水分的10%计，渗滤液产生量为2066.72m³/a（6.8891m³/d）；污泥池设置在原料堆场内，原料堆场密闭，不考虑雨水渗入的情况。项目污泥堆放池设防渗及渗滤液收集管，渗滤液经收集后回用于制砖过程，不外排。

⑤吸收液循环水

项目设置1套脱硫塔装置对焙烧烟气进行除尘、脱硫，脱硫除尘系统所需补充的水为脱硫反应用水、石膏固化带走水以及蒸发损耗。

项目吸收液循环水量（L/d）=烟气量×液气比×（1-浆液浓度）×24小时。

其中：烟气量为43200万m3/a；液气比取8L；浆液浓度取15%。

因此项目吸收液循环水量为7050.24m3/d，项目脱硫塔运行过程会损耗8%的水随着烟气流失，损耗水量为564.019m3/d。还有一部分被脱硫石膏渣带走，石膏化学式为CaSO4·2H2O，脱硫石膏结晶含水率为20.93%，而脱硫石膏渣本身就有15%的含水率，因此，项目脱硫石膏渣带走水量为2330.499m3/d。

项目脱硫除尘装置内的用水量为120m3/d，每天向脱硫除尘装置补充新鲜循环水量为2894.518m3/d（868355.5m3/a）。吸收液循环水池需混凝土浇灌，做到防渗防漏。吸收液循环水进入循环水池后加入石灰料浆对吸收液进行处理，处理后的吸收液进入脱硫塔循环使用。

⑥生活污水

项目运营期劳动定员30人，有15人在项目区内食宿，15人不在厂区住宿，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2026）用水定额，在项目区食宿用水量按100L/d人计，则用水量为1.5m3/d。污水产生量按照用水量的80%计，则污水产生量约1.2m3/d。不在项目区住宿的生活污水量按40L/d人计，则用水量为0.6m3/d。污水产生量按照用水量的80%计，则污水产生量约0.48m3/d。项目总生活污水产生量为1.68m3/d。食堂污水通过油水分离器处理后与其他生活污水共同进入化粪池处理，再排入集水池回用于生产。
⑦场地初期雨水
区域初期雨水经雨水沉淀池沉淀后进入集水池回用于生产。
厂区总汇水面积为1.526hm2，采用历年最大降雨量来计算厂区初期雨水产生量，计算公式为：

Wi=ψ×q×F×10-3×15

式中：Wi—初期雨水量（m3/次）；

      q—降雨强度（mm/min），历年最大降雨量为912.2mm；
      F—汇水面积（hm2），项目区汇水面积1.526hm2；
      ψ—径流系数，项目区水泥地面，径流系数取0.7；

      15—初期雨水按降雨前15min计；

经计算，降雨前15min初期雨水产生量为14.616m3/次。
项目用水情况见下表。

表2.4-3   项目用污水情况统计表

用水项目

数量

用水定额

用水量（m3/d）

产生量（m3/d）

排放量（m3/a）

陈化用水

-

-

36.7042 
-

不排放

搅拌用水

-

-

48.9389 
-

不排放
洒水降尘用水

-

-

4.5756 
-

不排放
污泥渗滤液

-

-

-

6.8891

不排放

脱硫用水

-

-

2894.518 

-

不排放
初期雨水

-

-

-

14.616m3/次
不排放
生活污水

15人

100L/人·d

1.5

1.2

360

15人

40L/人·d

0.6
0.48

144

合计

2986.837
8.569
504
4.4.2水量平衡图
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图2.4-3   项目雨天水量平衡图（单位：m3/d）
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五、劳动定员及工作制度

5.1劳动定员

项目原有劳动定员为30人，改扩建后未新增劳动定员。项目劳动定员为30人，其中有15人在厂区食宿，15人不在厂区住宿。

5.2工作制度

项目年工作天数300d，制砖生产线每天运行8小时，隧道焙烧窑24小时运行。
5.3建设工期

项目预计于2026年10月开始施工，2026年10月底建成；施工工期共1个月。
六、项目投资

项目总投资为100万元，其中环保投资为18万元，环保投资占总投资的18%。环保投资情况详见下表。
表2.6-1   项目环保投资表
治理类型

环保设施

设置规模

投资

(万元)

废气

布袋除尘器、集气罩

1套（依托）
0

脱硫塔装置

1套（依托）
0
排气筒

2个（依托）
0
废水

雨水收集池

2个，容积为100m3（依托）
0
雨水沟

约20米（依托）
0
集水池

1个，容积为7000m3（依托）
0
脱硫塔循环水池

1个，有效容积150m3（依托）
0
化粪池

1个，有效容积8m3（依托）
0
油水分离器
1个，有效容积为0.5m3（依托）
0
喷淋设施

2套（依托）
0
噪声

厂房封闭

厂房已建（依托）
0
固废

生活垃圾收集桶

2个（依托）
0
危险废物暂存间

1间，面积约10m2（依托）
0
污泥堆放池1个（容积为3000m3），原料堆场密闭及防渗

8
环保设施运行维护管理费用，环境管理与监测费用

10

绿化

0

合计

18
七、项目总平面布置

项目位于云南省昆明市宜良县北古城镇凤莱村委会下前所村，在原址改扩建，不新增用地；生产区包括原料堆场、给料机、破碎区、螺旋搅拌区、陈化区、制砖切砖区、砖坯放置区、烘干窑、焙烧窑、成品出口。成品堆放区位于项目东侧，生活区位于项目北侧，厂区道路通畅，项目总体布局比较简单，从厂区总平面布置来看，功能分区相对合理。总平面布置按场地的自然条件，生产要求与功能需求、行业需求等相关规范进行设计。满足消防、安全、卫生等规范要求，对周围环境影响较小。

综上所述，本项目平面布置合理，功能分区明确。
项目总平面布置图详见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	八、工艺流程简述（图示）：

8.1施工期

经过现场勘查，项目位于云南省昆明市宜良县北古城镇凤莱村委会下前所村，项目在原址改扩建，不新增占地；本次改扩建是用污泥替代部分页岩制砖，施工期仅将原有强力搅拌机改为螺旋搅拌机，改造原料堆场，在原料堆场新建一个容积为300m3的污泥堆放池，并对原料堆场进行密闭，其余建设均为依托原有项目，施工过程及流程图如下。
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图2.8-1   施工期生产工艺流程图及产污节点图
拆除原有设备：将原有强力搅拌机拆除。
安装新设备：安装螺旋搅拌机。
对原料堆场密闭同时新建污泥堆放池及防渗。
对新设备进行调试，试投等，对污泥堆放池的防渗进行检查。

九、运营期工艺流程

项目在原址改扩建，不新增占地；本次改扩建是用污泥替代部分页岩制砖，本次改扩建后产能增加1200万块，改扩建后产能为6200万块页岩砖。项目运营期生产工艺及产排污节点图如下。
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2.9-1   运营期生产工艺流程产污节点图

十、工艺流程简述：

10.1、生产工艺

10.1.1原料制备

制砖主要原料是褐煤、页岩、炉渣、污泥，堆放于原料堆放区。

褐煤利用配煤设施添加，页岩铲装至给料机，通过一定比例的配比，输送机均匀输送入破碎机内破碎，破碎后的原料经输送机进入滚筛机，由于滚筛机装置的倾斜与转动，使筛面上的物料翻转与滚动，使合格物料（筛下产品）经滚筒后端底部的出料口排出，经输送带输送至螺旋搅拌机，不合格的物料(筛下产品)经滚筛机尾部的排料口用回料输送带返回至破碎机。合格物料输送至螺旋搅拌机的同时根据配比加入污泥、炉渣在螺旋搅拌机均匀搅拌。污泥在污泥堆放池内通过渣浆泵用管道输送到螺旋搅拌机内，炉渣在炉渣堆放区内用输送带输送到螺旋搅拌机内；此过程会产生粉尘、恶臭。原料堆场粉尘采取彩钢瓦顶棚、内设喷淋设施的措施处理；污泥堆放产生的恶臭采用喷淋设施内增加除臭剂的措施；搅拌粉尘采取工序加水的措施处理；破碎、筛分粉尘经一套集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒处理后排放。

10.1.2原料陈化处理

搅拌后的物料成堆堆存，堆存陈化时间不少于3天。陈化的作用是使原料中水分均化程度提高，原料颗粒表面和内部性能更加均匀，更趋一致，颗粒变得容易疏解，物料的成型性能得到提高。

10.1.3制出成型

陈化后的混合料经输送带连续传输至搅拌机内再次搅拌，搅拌机内再次加水搅拌，其水份控制在13%左右，搅拌均匀后的混合料经输送机输送到制砖机；制出的泥条经切砖机割成需要规格的砖坯，经坯体输送机输送到码坯处，人工将砖坯码放到窑车上。

10.1.4干燥、焙烧

干燥采用隧道烘干窑烘干，砖坯经过烘干窑之后在待焙烧区暂存，烘干窑利用焙烧烟气余热作为热源。烟气通过隧道焙烧窑底部总烟道由送热风机通过烟道送至隧道烘干窑。干燥好的砖坯采用顶车机送至隧道焙烧窑进行焙烧，烧成温度为700--780℃，烧成周期为27小时左右。

隧道焙烧窑焙烧烟气采用双碱法脱硫除尘装置+30m高的烟囱处理后排放。双碱法脱硫除尘工艺如下。
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图2.10-1   双碱法脱硫工艺流程图

NaOH双碱法工艺的脱硫原理是利用NaOH溶液作为启动脱硫剂，将配制好的NaOH溶液打入脱硫塔，吸收烟气中的SO2；脱硫产物与Ca(OH)2溶液反应，还原出NaOH溶液再打回脱硫塔内循环脱硫。脱下的硫强制氧化以后以硫酸钙的形式析出(即脱硫石膏)，脱水处理后进行综合利用。工艺的主要反应过程如下：

a.吸收过程：

2NaOH+SO2→Na2SO3+H2O(1)

Na2SO3+SO2+H2O→2NaHSO3(2)

式（1）再生液pH值较高时(>9)的主反应；

式（2）再生液PH值较低时(5-9)的主反应；

b.再生过程：

CaO+H2O→Ca(OH)2
Ca(OH)2+Na2SO3+H2O→2NaOH+CaSO3·1/2H2O+1/2H2O

Ca(OH)2+2NaHSO3→Na2SO3+CaSO3·1/2H2O+3/2H2O

c.氧化过程：

2CaSO3·1/2H2O+O2+H2O→2CaSO4·2H2O

钠钙双碱法采用纯碱吸收SO2、石灰还原再生。它具有如下优点：吸收速度快，可降低液气比L/G，从而降低运行费用；吸收系统内不生成沉淀物、无结垢和堵塞问题，可大大降低结垢机会；运行可靠性高、吸收剂利用率高，耗液量少；脱硫率高，脱硫效率可达80-90％。

	与项目有关的原有环境污染问题
	十一、原项目环保手续审批情况

宜良前所月牙塘机制砖厂于2011年成立，同时建设矿山和砖厂，矿山名称为宜良前所月牙塘砖厂（采矿权为宜良凤莱建材有限公司），砖厂名称为宜良前所月牙塘机制砖厂。采矿权登记在宜良凤莱建材有限公司名下，与砖厂为关联主体。

宜良凤莱建材有限公司2010年11月19日取得采矿许可证，2013年、2017年分别进行了矿山采矿证延续，2020年12月委托大理万成环境工程有限公司为矿山编制《云南省宜良前所月牙塘砖厂砖瓦用页岩矿项目环境影响报告表》，并于2021年8月取得《云南省宜良前所月牙塘砖厂砖瓦用页岩矿项目环境影响报告表》的批复（宜生环[2021]86号）（附件4）。矿区面积0.0839km2，开采矿种为砖瓦用页岩，开采规模为20万t/a；目前矿山验收正在开展中。矿山产出的页岩供给宜良前所月牙塘机制砖厂制砖。宜良前所月牙塘机制砖厂2018年9月委托临沧尚德环境技术有限公司为砖厂编制《宜良前所月牙塘机制砖厂年产5000万块页岩砖建设项目环境影响报告表》，并于2019年6月取得《关于对“年产5000万块页岩砖建设项目环境影响报告表”的批复》（宜生环[2019]47号）（附件5）。2019年8月《宜良前所月牙塘机制砖厂年产5000万块页岩砖建设项目》通过竣工环境保护验收（附件6）。2025年10月31日取得排污许可证，证书编号：91530125568811324P001V（附件7）。并且已经编制突发环境事件应急预案，备案号：YYT-HUYA-2025。
十二、原项目污染物排放总量

原有项目污染物排放量根据《宜良前所月牙塘机制砖厂年产5000万块页岩砖建设项目竣工环境保护验收报告》、在线监测数据、排污许可证等进行分析。
12.1废气

①隧道窑烟气

原有项目废气污染物根据建设单位提供的“宜良前所月牙塘机制砖厂--1#脱硫塔废气排放口”2026年04月的在线监测数据进行核算（监测结果见附件11）。原有项目因为市场需求，未达到满负荷生产，产能约为3000万块/年，则原有项目焙烧烟气排放情况如下。
表2.12-1   原项目焙烧烟气监测结果

因子

监测结果
标准浓度（mg/m³）

达标情况

颗粒物

折算浓度（mg/m³）
8.46

30

达标

速率（kg/h）
1.0135

排放量（t/a）
7.2973

SO2
折算浓度（mg/m³）
30.32
300

达标

速率（kg/h）
3.6323
排放量（t/a）
26.1528
NOX
折算浓度（mg/m³）
47.77
200

达标
速率（kg/h）
5.7228
排放量（t/a）
41.2045
《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2排放限值
氟化物根据《宜良前所月牙塘机制砖厂年产5000万块页岩砖建设项目竣工环境保护验收报告》中的监测数据，原有项目氟化物排放量如下：
表2.12-1   原项目焙烧烟气氟化物监测结果

样品编号

监测日期

氟化物
排放口浓度（mg/m3）

1

2019/08/08

1.24
2

1.36
3

1.07
平均值

1.22
1

2019/08/9

1.16
2

1.38
3

1.26
平均值

1.27
标准限值

3
达标评价

达标
《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2排放限值
根据监测结果原有项目氟化物最大产生量为0.4697t/a（0.0652kg/h），排放浓度为1.27mg/m3。

当原有项目生产达到满负荷时，原有项目烟尘排放量为12.1621t/a（1.6892kg/h），排放浓度为28.153mg/m3。二氧化硫排放量为43.588t/a（6.0539kg/h），排放浓度为100.8982mg/m3。氮氧化物排放量为68.6742t/a（9.5381kg/h），排放浓度为158.9679mg/m3。氟化物排放量为0.7828t/a（0.1087kg/h），排放浓度为1.8121mg/m3。
根据核算结果原有项目焙烧烟气能够达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中新建企业大气污染物排放限值要求，对环境影响较小。
②原料堆场粉尘

原料堆场粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》中卡车卸料时排放粉尘的产生量为0.02kg/t卸料。年耗物料量为183521吨。则粉尘产生量为2.96t/a。粉尘通过洒水降尘处理效率为70%，则原料堆场粉尘排放量为0.888t/a。
③搅拌粉尘

搅拌粉尘根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3031 粘土砖瓦及建筑砌块制造系数表”颗粒物按1.232千克/万块标砖计算，原有项目年产5000万块页岩砖，则粉尘产生量为6.16t/a。搅拌原料时含水率为13%，降尘效率可达到85%左右，则原有项目搅拌粉尘排放量为0.924t/a。

④破碎、筛分粉尘

根据《宜良前所月牙塘机制砖厂年产5000万块页岩砖建设项目竣工环境保护验收报告》中的监测数据，原有项目破碎、筛分粉尘排放情况如下：

表2.12-1  布袋除尘器出口废气监测结果

样品编号

监测日期

颗粒物

排放口浓度（mg/m3）

1

2019/08/08

13.8

2

16.9

3

15.0

平均值

15.2

1

2019/08/9

12.8

2

14.9

3

13.2

平均值

13.6

标准限值

30

达标评价

达标

根据监测结果原有项目破碎、筛分粉尘产生量为18.8379t/a。原有项目破碎、筛分区域安装集气罩+布袋除尘器+排气筒处理粉尘后排放，当原有项目生产达到满负荷时，则原有项目破碎、筛分有组织粉尘排放量为0.5651t/a（0.0.2355kg/h），排放浓度为25.333mg/m3。无组织排放量为3.1396t/a（1.3082kg/h）。破碎、筛分粉尘能够达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中新建企业大气污染物排放限值要求，对环境影响较小。
⑤食堂油烟

项目设有厨房，厂区30人用餐，能源为电能。根据类比资料，项目食用油用量约为30g/人•天，则耗油量为0.9kg/d、0.27t/a。不同的烹饪情况，油烟中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，项目油烟产生量为0.025kg/d、0.006kg/h。项目在厨房安装一台风量为3000m³/h的油烟净化器将油烟抽取后外排。油烟净化器有一定的净化效率（约60%），项目油烟最终排放量为0.010kg/d、0.003kg/h，按烹饪时间4h计，则油烟排放浓度为0.849mg/m³。
⑥原有项目厂界无组织排放情况

根据《宜良前所月牙塘机制砖厂年产5000万块页岩砖建设项目竣工环境保护验收报告》原有项目厂界无组织废气排放情况如下：

表2.12-2  项目无组织监测结果

日期

采样时段

颗粒物（mg/m3）

参照点

（上风向）

监控点1

（下风向）

监控点2

（下风向）

2019/08/08

08：30~09：30

0.237

0.404

0.482

12：30~13：30

0.349

0.482

0.557

16：30~17：30

0.287

0.440

0.518

2019/08/09

08：30~09：30

0.218

0.369

0.449

12：30~13：30

0.333

0.451

0.535

16：30~17：30

0.250

0.399

0.486

标准限值

1.0mg/m3
达标评价

达标

达标

达标

日期

采样时段

SO2（mg/m3）

参照点

（上风向）

监控点1

（下风向）

监控点2

（下风向）

2019/08/08

08：30~09：30

0.020

0.033

0.036

12：30~13：30

0.017

0.030

0.038

16：30~17：30

0.018

0.034

0.035

2019/08/09

08：30~09：30

0.013

0.029

0.035

12：30~13：30

0.018

0.037

0.039

16：30~17：30

0.014

0.041

0.037

标准限值

0.5mg/m3
达标评价

达标

达标

达标

日期

采样时段

氟化物（mg/m3）

参照点

（上风向）

监控点1

（下风向）

监控点2

（下风向）

2019/08/08

08：30~09：30

1.5×10-3
3.5×10-3
8.2×10-3
12：30~13：30

2.2×10-3
4.9×10-3
9.1×10-3
16：30~17：30

2.0×10-3
3.8×10-3
8.7×10-3
2019/08/09

08：30~09：30

1.7×10-3
4.0×10-3
7.6×10-3
12：30~13：30

2.6×10-3
4.9×10-3
8.1×10-3
16：30~17：30

1.9×10-3
4.3×10-3
8.9×10-3
标准限值

0.02mg/m3
达标评价

达标

达标

达标

根据上表，原有项目厂界无组织颗粒物、二氧化硫、氟化物能够达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中企业边界大气污染物浓度限值要求，对环境影响较小。
12.2废水

原有项目用水主要包括陈化用水、搅拌用水、洒水降尘用水；产生的污水、废水主要包括生活污水、吸收液。
①陈化用水
原有项目陈化用水量为34.5333m3/d，约5%在陈化过程损耗，损耗量约为1.7267m3/d，其余32.8067m3的水在后期隧道烘干窑内全部受热蒸发。无外排废水产生。
②搅拌用水
原有项目搅拌过程用水量为39.4667m3/d，全部进入砖坯，在隧道烘干窑内全部受热蒸发，无外排废水产生。

③洒水降尘用水
原有项目降尘洒水量为3.603m3/d，全部蒸发，无外排废水产生。

④吸收液
原有项目每天向脱硫除尘装置补充新鲜循环水量为2894.518m3/d，吸收液循环使用不外排。

⑤生活污水
原有项目劳动定员30人，有15人在项目区内食宿，15人不在厂区住宿，生活污水产生量为1.68m3/d。食堂污水通过油水分离器处理后与其他生活污水共同进入化粪池处理，再排入集水池回用于生产。
⑥场地初期雨水
区域初期雨水经雨水沉淀池沉淀后进入集水池回用于生产。
厂区总汇水面积为1.526hm2，采用历年最大降雨量来计算厂区初期雨水产生量，计算公式为：

Wi=ψ×q×F×10-3×15

式中：Wi—初期雨水量（m3/次）；

      q—降雨强度（mm/min），历年最大降雨量为912.2mm；
      F—汇水面积（hm2），项目区汇水面积1.526hm2；
      ψ—径流系数，项目区水泥地面，径流系数取0.7；

      15—初期雨水按降雨前15min计；

经计算，降雨前15min初期雨水产生量为14.616m3/次。
12.3噪声

原有项目厂界噪声根据2025年2月19日云南华都生态环境监测有限公司对对厂区厂界外1m的自行监测数据进行分析。厂界噪声监测结果如下：

表2.12-3   原项目厂界噪声监测结果
监测点位

测量值LeqdB(A)

监测结果

/

标准

达标情况

厂界东1#

52

43

60

达标

厂界南2#

53

41

厂界西3#

51

44

厂界北4#

54

42

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区
根据监测结果，原有项目厂界噪声低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准值；原项目厂界噪声均达标排放，对周围环境影响较小。

12.4固体废物

根据《宜良前所月牙塘机制砖厂年产5000万块页岩砖建设项目竣工环境保护验收报告》，原项目固体废物主要废泥坯、废砖、废机油、脱硫渣、煤渣、生活垃圾。根据建设单位提供的资料，废泥坯产生量为18.52t/a，作为原料回用于搅拌工序；废砖产生量为8万块/a，统一收集，经破碎处理后回用于制砖；废机油产生量为0.1t/a，统一收集，用于窑车、轨道润滑；脱硫渣产生量为213.8349t/a（不包含脱硫渣带走水量），回用于生产，作为原料重新利用；煤渣产生量为1565.55t/a，回用于生产，作为原料重新利用；生活垃圾年产生量为1.9t/a，集中收集后委托环卫部门进行处置。
十三、原有项目存在的主要环境问题及整改措施

13.1主要问题

①原料堆场仅设有顶棚，未进行封闭；

②废机油回用于窑车轨道润滑；

③未对破碎、筛分排气筒及厂界废气进行年度监测；

13.2整改措施

①本次改扩建需对原料堆场设置彩钢瓦顶棚，厂房封闭（留有进出口）、地面硬化措施；并满足“三防”（防风、防雨、防渗）要求；
②废机油需要委托资质单位进行处置；
③需对厂区破碎、筛分排气筒及厂界废气进行例行监测。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境质量现状

项目建设于云南省昆明市宜良县北古城镇凤莱村委会下前所村，该区域大气环境功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》GB3095-2026过渡阶段二级标准。

1.1达标区判定

根据昆明市生态环境局发布的《2024年昆明市生态环境状况公报》，2024年昆明市主城区外所辖的8个县(市)、区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；空气优良天数比例范围为97.50%~100%，与2023年相比，石林县、富民县、宜良县、东川区、寻甸县、嵩明县、禄劝县空气优良天数比例均有提高。因此，项目所在区域环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，属达标区。

本项目位于云南省昆明市宜良县北古城镇凤莱村委会下前所村，项目区属于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类功能区，区域大气SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、NOX、TSP、铅执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准的要求。特殊污染因子氟化物、砷、镉、汞、六价铬参照执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）附录A中的二级浓度限值；硫化氢、氨、锰及其化合物、氯化氢参照执行《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018附录D浓度限值，镍（1小时均值）参照执行原苏联环境标准0.03mg/m3限值；二噁英参照执行日本标准限值见下表。

表3.1-1  环境空气质量标准

污染物

名称

取值时间

二级标准浓度限值

单位

标准来源

总悬浮颗粒物（TSP）

年平均

200

μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

日平均

300

μg/m3
可吸入颗粒物（PM2.5）

年平均

30

μg/m3
日平均

60

μg/m3
可吸入颗粒物（PM10）

年平均

60

μg/m3
日平均

120

μg/m3
二氧化硫

(SO2)
年平均

60

μg/m3
日平均

150

μg/m3
1小时平均

500

μg/m3
二氧化氮

(NO2)
年平均

40

μg/m3
日平均

80

μg/m3
1小时平均

200

μg/m3
氮氧化物（NOX）

年平均

50

μg/m3
日平均

100

μg/m3
1小时平均

250

μg/m3
O3
日最大8h平均
160
μg/m3
1小时平均
200
μg/m3
CO

日平均

4

mg/m3
1小时平均

10

mg/m3
铅
年平均
0.5
μg/m3
氟化物

24小时平均

7

μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）附录A

1小时平均

20

μg/m3
汞

年平均

0.05

μg/m3
砷

年平均

0.006

μg/m3
六价铬

年平均

0.000025

μg/m3
镉

年平均

0.005

μg/m3
硫化氢

1小时平均
10

μg/m3
《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

氨

1小时平均

200

μg/m3
锰及其化合物

日均值

10

μg/m3
氯化氢

1小时平均

50

μg/m3
日均值

15

μg/m3
镍

小时平均

30

μg/m3
原苏联环境标准

二噁英类

年平均值

0.6

PgTEQ/m3
日本年均浓度标准

总挥发性有机物
/

2

mg/m3
《大气污染物综合排放标准详解》

1.2补充监测

本项目特征污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氯化氢、二噁英、H2S、NH3、汞、铅、镉、砷、镍、六价铬、锰及其化合物、非甲烷总烃。

为了解区域环境质量，宜良凤莱建材有限公司于2026年7月委托云南普域环境科技有限公司及吉林省中孚检测技术服务有限公司对宜良前所月牙塘机制砖厂页岩砖污泥利用技改项目进行现状监测。监测结果如下。

①检测项目：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氯化氢、二噁英、H2S、NH3、汞、铅、镉、砷、镍、六价铬、锰及其化合物、非甲烷总烃、臭气浓度。

②检测点位：下风向设置1个检测点。

③检测频率：连续检测7天。

④监测结果如下。
表3.1-1  环境空气检测结果一览表
采样地点
下风向，距厂界10米处
采样日期
采样时段
样品编号
总悬浮颗粒物

铅

镍

锰

mg/m3
μg/m3
μg/m3
μg/m3
2026年07月28日~07月29日
00:00~次日00:00
26072704-HQ01-1

0.161
<0.009
<0.2
<0.2
2026年07月29日~07月30日
00:20~次日00:20
26072704-HQ01-2

0.196
<0.009
<0.2
<0.2
2026年07月30日~07月31日
00:40~次日00:40
26072704-HQ01-3

0.139
<0.009
<0.2
<0.2
2026年07月31日~08月01日
01:00~次日01:00
26072704-HQ01-4

0.150
<0.009
<0.2
<0.2
2026年08月01日~08月02日
01:20~次日01:20
26072704-HQ01-5

0.214
<0.009
<0.2
<0.2
2026年08月02日~08月03日
01:40~次日01:40
26072704-HQ01-6

0.164
<0.009
<0.2
<0.2
2026年08月03日~08月04日
02:00~次日02:00
26072704-HQ01-7

0.202
<0.009
<0.2
<0.2
采样地点
下风向，距厂界10米处
采样日期
采样时段
样品编号
六价铬

汞

镉

砷

mg/m3
μg/m3
μg/m3
μg/m3
2026年07月28日~07月29日
00:00~次日00:00
26072704-HQ01-1

<4×10-5
<0.003
<0.05
0.0048
2026年07月29日~07月30日
00:20~次日00:20
26072704-HQ01-2

<4×10-5
<0.003
<0.05
0.0044
2026年07月30日~07月31日
00:40~次日00:40
26072704-HQ01-3

<4×10-5
<0.003
<0.05
0.0048
2026年07月31日~08月01日
01:00~次日01:00
26072704-HQ01-4

<4×10-5
<0.003
<0.05
0.0046
2026年08月01日~08月02日
01:20~次日01:20
26072704-HQ01-5

<4×10-5
<0.003
<0.05
0.0047
2026年08月02日~08月03日
01:40~次日01:40
26072704-HQ01-6

<4×10-5
<0.003
<0.05
0.0046
2026年08月03日~08月04日
02:00~次日02:00
26072704-HQ01-7

<4×10-5
<0.003
<0.05
0.0046
采样地点
下风向，距厂界10米处
采样日期
采样时段
样品编号
二氧化硫

氮氧化物

氟化.物

mg/m3
mg/m3
μg/m3
2026年07月28日~07月29日
00:00~次日00:00
26072704-HQ01-1

0.011
0.008
0.46
2026年07月29日~07月30日
00:20~次日00:20
26072704-HQ01-2

0.013
0.010
0.49
2026年07月30日~07月31日
00:40~次日00:40
26072704-HQ01-3

0.014
0.012
0.55
2026年07月31日~08月01日
01:00~次日01:00
26072704-HQ01-4

0.012
0.013
0.48
2026年08月01日~08月02日
01:20~次日01:20
26072704-HQ01-5

0.011
0.011
0.52
2026年08月02日~08月03日
01:40~次日01:40
26072704-HQ01-6

0.012
0.013
0.57
2026年08月03日~08月04日
02:00~次日02:00
26072704-HQ01-7

0.013
0.014
0.46
备注：“＜”表示检测结果低于分析方法检出限。

续表1

采样地点
采样日期
采样时段
样品编号
二氧化硫

氮氧化物

氨

硫化氢

氟化物

mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
μg/m3
下风向，距厂界10米处
2026年07月28日
02:00~03:00
26072704-HQ01-1-1
0.015
0.020
0.12
0.008
1.5
08:00~09:00
26072704-HQ01-1-2
0.020
0.023
0.14
0.007
1.8
14:00~15:00
26072704-HQ01-1-3
0.018
0.020
0.10
0.007
1.5
20:00~21:00
26072704-HQ01-1-4
0.018
0.022
0.11
0.006
1.4
2026年07月29日
02:00~03:00
26072704-HQ01-2-1
0.019
0.022
0.10
0.007
1.4
08:00~09:00
26072704-HQ01-2-2
0.021
0.023
0.14
0.006
1.3
14:00~15:00
26072704-HQ01-2-3
0.018
0.026
0.11
0.007
1.5
20:00~21:00
26072704-HQ01-2-4
0.022
0.025
0.12
0.007
1.5
2026年07月30日
02:00~03:00
26072704-HQ01-3-1
0.013
0.025
0.09
0.006
1.5
08:00~09:00
26072704-HQ01-3-2
0.018
0.024
0.12
0.006
1.7
14:00~15:00
26072704-HQ01-3-3
0.021
0.023
0.09
0.005
1.6
20:00~21:00
26072704-HQ01-3-4
0.020
0.024
0.10
0.005
1.5
2026年07月31日
02:00~03:00
26072704-HQ01-4-1
0.016
0.025
0.13
0.007
1.1
08:00~09:00
26072704-HQ01-4-2
0.019
0.023
0.13
0.008
1.2
14:00~15:00
26072704-HQ01-4-3
0.017
0.024
0.12
0.008
1.4
20:00~21:00
26072704-HQ01-4-4
0.017
0.021
0.10
0.009
1.5
2026年08月01日
02:00~03:00
26072704-HQ01-5-1
0.016
0.021
0.11
0.007
1.5
08:00~09:00
26072704-HQ01-5-2
0.019
0.019
0.08
0.006
1.4
14:00~15:00
26072704-HQ01-5-3
0.018
0.022
0.12
0.006
1.8
20:00~21:00
26072704-HQ01-5-4
0.017
0.018
0.14
0.007
2.0
2026年08月02日
02:00~03:00
26072704-HQ01-6-1
0.022
0.020
0.12
0.005
1.8
08:00~09:00
26072704-HQ01-6-2
0.020
0.018
0.13
0.005
1.5
14:00~15:00
26072704-HQ01-6-3
0.019
0.021
0.11
0.006
1.3
20:00~21:00
26072704-HQ01-6-4
0.018
0.021
0.12
0.006
1.4
2026年08月03日
02:00~03:00
26072704-HQ01-7-1
0.019
0.022
0.09
0.005
1.5
08:00~09:00
26072704-HQ01-7-2
0.022
0.019
0.10
0.006
1.9
14:00~15:00
26072704-HQ01-7-3
0.020
0.018
0.11
0.006
1.8
20:00~21:00
26072704-HQ01-7-4
0.019
0.017
0.12
0.007
1.9
续表2
采样地点

下风向，距厂界10米处
采样地点
采样时段

样品编号

*非甲烷总烃(以碳计）
mg/m3
2026年07月28日
02:20~02:26
26072704-HQ01-1-1

1.30

08:15~08:21
26072704-HQ01-1-2

1.21

14:22~14:28
26072704-HQ01-1-3

1.39

20:25~20:31
26072704-HQ01-1-4

1.10

2026年07月29日
02:26~02:32
26072704-HQ01-2-1

1.17

08:21~08:27
26072704-HQ01-2-2

1.24

14:19~14:25
26072704-HQ01-2-3

1.08

20:22~20:28

26072704-HQ01-2-4

1.14

2026年07月30日
02:20~02:26
26072704-HQ01-3-1

1.08

08:24~08:30
26072704-HQ01-3-2

1.30

14:25~14:31
26072704-HQ01-3-3

1.16

20:16~20:22

26072704-HQ01-3-4

1.26

2026年07月31日
02:22~02:28
26072704-HQ01-4-1

1.44

08:14~08:20
26072704-HQ01-4-2

1.48

14:17~14:23
26072704-HQ01-4-3

1.21

20:20~20:26

26072704-HQ01-4-4

1.30

2026年08月01日
02:18~02:24
26072704-HQ01-5-1

1.25

08:21~08:27
26072704-HQ01-5-2

1.18

14:19~14:25
26072704-HQ01-5-3

1.12

20:22~20:28

26072704-HQ01-5-4

1.32

2026年08月02日
02:21~02:26
26072704-HQ01-6-1

1.05

08:13~08:19
26072704-HQ01-6-2

1.12

14:20~14:26
26072704-HQ01-6-3

1.23

20:25~20:31

26072704-HQ01-6-4

1.29

2026年08月03日
02:13~02:19
26072704-HQ01-7-1

1.25

08:10~08:16
26072704-HQ01-7-2

1.02

14:22~14:28
26072704-HQ01-7-3

1.11

20:15~20:21

26072704-HQ01-7-4

1.24

备注：带“*”表示分包项目，分包单位：云南天倪检测有限公司，证书编号：202512050131，有效期至2032年06月29日，属于无能力分包。
续表3
采样地点

下风向，距厂界10米处
采样地点
采样时段

样品编号

*氯化氢

mg/m3
2026年07月28日
02:00~03:00
26072704-HQ01-1-1

0.025

08:00~09:00
26072704-HQ01-1-2

0.028

14:00~15:00
26072704-HQ01-1-3

0.035

20:00~21:00
26072704-HQ01-1-4

0.028

2026年07月29日
02:00~03:00
26072704-HQ01-2-1

0.027

08:00~09:00
26072704-HQ01-2-2

0.030

14:00~15:00
26072704-HQ01-2-3

0.030

20:00~21:00
26072704-HQ01-2-4

0.028

2026年07月30日
02:00~03:00
26072704-HQ01-3-1

0.027

08:00~09:00
26072704-HQ01-3-2

0.032

14:00~15:00
26072704-HQ01-3-3

0.031

20:00~21:00
26072704-HQ01-3-4

0.030

2026年07月31日
02:00~03:00
26072704-HQ01-4-1

0.027

08:00~09:00
26072704-HQ01-4-2

0.027

14:00~15:00
26072704-HQ01-4-3

0.028

20:00~21:00
26072704-HQ01-4-4

0.028

2026年08月01日
02:00~03:00
26072704-HQ01-5-1

0.027

08:00~09:00
26072704-HQ01-5-2

0.028

14:00~15:00
26072704-HQ01-5-3

0.027

20:00~21:00
26072704-HQ01-5-4

0.025

2026年08月02日
02:00~03:00
26072704-HQ01-6-1

0.034

08:00~09:00
26072704-HQ01-6-2

0.029

14:00~15:00
26072704-HQ01-6-3

0.028

20:00~21:00
26072704-HQ01-6-4

0.025

2026年08月03日
02:00~03:00
26072704-HQ01-7-1

0.029

08:00~09:00
26072704-HQ01-7-2

0.032

14:00~15:00
26072704-HQ01-7-3

0.029

20:00~21:00
26072704-HQ01-7-4

0.030

备注：带“*”表示分包项目，分包单位：云南天倪检测有限公司，证书编号：202512050131，有效期至2032年06月29日，属于无能力分包。
续表4
采样地点

下风向，距厂界10米处
采样地点
采样时段

样品编号

臭气浓度

（无量纲）
2026年07月28日
02:43~02:53
26072704-HQ01-1-1

16

08:33~08:43
26072704-HQ01-1-2

17

14:37~14:47
26072704-HQ01-1-3

16

20:42~20:52
26072704-HQ01-1-4

18

2026年07月29日
02:36~02:46
26072704-HQ01-2-1

16

08:39~08:49
26072704-HQ01-2-2

17

14:40~14:50
26072704-HQ01-2-3

16

20:32~20:42
26072704-HQ01-2-4

17

2026年07月30日
02:38~02:48
26072704-HQ01-3-1

18

08:41~08:51
26072704-HQ01-3-2

18

14:35~14:45
26072704-HQ01-3-3

15

20:37~20:47
26072704-HQ01-3-4

16

2026年07月31日
02:36~02:46
26072704-HQ01-4-1

19

08:34~08:44
26072704-HQ01-4-2

17

14:39~14:49
26072704-HQ01-4-3

16

20:33~21:43
26072704-HQ01-4-4

18

2026年08月01日
02:40~02:50
26072704-HQ01-5-1

18

08:35~08:45
26072704-HQ01-5-2

16

14:32~14:42
26072704-HQ01-5-3

15

20:41~20:51
26072704-HQ01-5-4

16

2026年08月02日
02:33~02:43
26072704-HQ01-6-1

17

08:36~08:46
26072704-HQ01-6-2

18

14:39~14:49
26072704-HQ01-6-3

18

20:37~20:47
26072704-HQ01-6-4

17

2026年08月03日
02:43~02:53
26072704-HQ01-7-1

18

08:30~08:40
26072704-HQ01-7-2

19

14:41~14:51
26072704-HQ01-7-3

17

20:38~20:48
26072704-HQ01-7-4

18

续表 5

样品类型

环境空气

样品编号

KGE2604019501

取样量(Nm3)

598

二噁英类

检出限

组份浓度

毒性当量浓度

单位:pg/Nm³

单位:pg/Nm³

I-TEF

单位: pgTEQ/Nm³

多氯代二苯并-对-二噁英

2,3,7,8-T4CDD
0.00033

N.D.(<0.00033)

×1

1.6×10-4
多氯代二苯并-对-二噁英

1,2,3,7,8-P5CDD
0.00033

N.D.(<0.00033)

×0.5

8.2×10-5
多氯代二苯并-对-二噁英

1,2,3,4,7,8-H6CDD
0.00050

N.D.(<0.00050)

×0.1

2.5×10-5
多氯代二苯并-对-二噁英

1,2,3,6,7,8-H6CDD
0.00067

N.D.(<0.00067)

×0.1

3.4×10-5
多氯代二苯并-对-二噁英

1,2,3,7,8,9-H6CDD
0.00067

N.D.(<0.00067)

×0.1

3.4×10-5
多氯代二苯并-对-二噁英

1,2,3,4,6,7,8-H7CDD
0.00033

N.D.(<0.00033)

×0.01

1.6×10-6
多氯代二苯并-对-二噁英

O8CDD
0.0017

0.049

×0.001

4.9×10-5
多氯代二苯并呋喃

2,3,7,8-T4CDF
0.00067

0.016

×0.1

1.6×10-3
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,7,8-P5CDF
0.00067

0.010

×0.05

5.0×10-4
多氯代二苯并呋喃

2,3,4,7,8-P5CDF
0.0010

0.020

×0.5

1.0×10-2
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,4,7,8-H6CDF
0.00033

0.0029

×0.1

2.9×10-4
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,6,7,8-H6CDF
0.00033

N.D.(<0.00033)

×0.1

1.6×10-5
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,7,8,9-H6CDF
0.00050

N.D.(<0.00050)

×0.1

2.5×10-5
多氯代二苯并呋喃

2,3,4,6,7,8-H6CDF
0.00084

N.D.(<0.00084)

×0.1

4.2×10-5
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,4,6,7,8-H7CDF
0.00017

N.D.(<0.00017)

×0.01

8.5×10-7
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,4,7,8,9-H7CDF
0.00067

N.D.(<0.00067)

×0.01

3.4×10-6
多氯代二苯并呋喃

O8CDF
0.0017

N.D.(<0.0017)

×0.001

8.5×10-7
二噁英类测定浓度 单位：pgTEQ/Nm³

0.013

[注]: N.D.指低于检出限，计算毒性当量浓度时以 1/2 检出限计。

续表 6

样品类型

环境空气

样品编号

KGE2604019502

取样量(Nm3)

596

二噁英类

检出限

组份浓度

毒性当量浓度

单位:pg/Nm³

单位:pg/Nm³

I-TEF

单位: pgTEQ/Nm³

多氯代二苯并-对-二噁英

2,3,7,8-T4CDD
0.00034

N.D.(<0.00034)

×1

1.7×10-4
多氯代二苯并-对-二噁英

1,2,3,7,8-P5CDD
0.00034

N.D.(<0.00034)

×0.5

8.5×10-5
多氯代二苯并-对-二噁英

1,2,3,4,7,8-H6CDD
0.00050

N.D.(<0.00050)

×0.1

2.5×10-5
多氯代二苯并-对-二噁英

1,2,3,6,7,8-H6CDD
0.00067

N.D.(<0.00067)

×0.1

3.4×10-5
多氯代二苯并-对-二噁英

1,2,3,7,8,9-H6CDD
0.00067

N.D.(<0.00067)

×0.1

3.4×10-5
多氯代二苯并-对-二噁英

1,2,3,4,6,7,8-H7CDD
0.00034

N.D.(<0.00034)

×0.01

1.7×10-6
多氯代二苯并-对-二噁英

O8CDD
0.0017

N.D.(<0.0017)

×0.001

8.5×10-7
多氯代二苯并呋喃

2,3,7,8-T4CDF
0.00067

0.016

×0.1

1.6×10-3
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,7,8-P5CDF
0.00067

N.D.(<0.00067)

×0.05

1.7×10-5
多氯代二苯并呋喃

2,3,4,7,8-P5CDF
0.0010

N.D.(<0.0010)

×0.5

2.5×10-4
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,4,7,8-H6CDF
0.00034

N.D.(<0.00034)

×0.1

1.7×10-5
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,6,7,8-H6CDF
0.00034

0.011

×0.1

1.1×10-3
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,7,8,9-H6CDF
0.00050

N.D.(<0.00050)

×0.1

2.5×10-5
多氯代二苯并呋喃

2,3,4,6,7,8-H6CDF
0.00084

N.D.(<0.00084)

×0.1

4.2×10-5
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,4,6,7,8-H7CDF
0.00017

0.063

×0.01

6.3×10-4
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,4,7,8,9-H7CDF
0.00067

N.D.(<0.00067)

×0.01

3.4×10-6
多氯代二苯并呋喃

O8CDF
0.0017

N.D.(<0.0017)

×0.001

8.5×10-7
二噁英类测定浓度 单位：pgTEQ/Nm³

0.0040

[注]: N.D.指低于检出限，计算毒性当量浓度时以 1/2 检出限计。

续表 7

样品类型

环境空气

样品编号

KGE2604019503

取样量(Nm3)

592

二噁英类

检出限

组份浓度

毒性当量浓度

单位:pg/Nm³

单位:pg/Nm³

I-TEF

单位: pgTEQ/Nm³

多氯代二苯并-对-二噁英

2,3,7,8-T4CDD
0.00034

N.D.(<0.00034)

×1

1.7×10-4
多氯代二苯并-对-二噁英

1,2,3,7,8-P5CDD
0.00034

N.D.(<0.00034)

×0.5

8.5×10-5
多氯代二苯并-对-二噁英

1,2,3,4,7,8-H6CDD
0.00051

N.D.(<0.00051)

×0.1

2.6×10-5
多氯代二苯并-对-二噁英

1,2,3,6,7,8-H6CDD
0.00068

N.D.(<0.00068)

×0.1

3.4×10-5
多氯代二苯并-对-二噁英

1,2,3,7,8,9-H6CDD
0.00068

N.D.(<0.00068)

×0.1

3.4×10-5
多氯代二苯并-对-二噁英

1,2,3,4,6,7,8-H7CDD
0.00034

N.D.(<0.00034)

×0.01

1.7×10-6
多氯代二苯并-对-二噁英

O8CDD
0.0017

0.022

×0.001

2.2×10-5
多氯代二苯并呋喃

2,3,7,8-T4CDF
0.00068

0.0069

×0.1

6.9×10-4
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,7,8-P5CDF
0.00068

N.D.(<0.00068)

×0.05

1.7×10-5
多氯代二苯并呋喃

2,3,4,7,8-P5CDF
0.0010

N.D.(<0.0010)

×0.5

2.5×10-4
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,4,7,8-H6CDF
0.00034

0.012

×0.1

1.2×10-3
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,6,7,8-H6CDF
0.00034

N.D.(<0.00034)

×0.1

1.7×10-5
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,7,8,9-H6CDF
0.00051

N.D.(<0.00051)

×0.1

2.6×10-5
多氯代二苯并呋喃

2,3,4,6,7,8-H6CDF
0.00084

N.D.(<0.00084)

×0.1

4.2×10-5
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,4,6,7,8-H7CDF
0.00017

0.048

×0.01

4.8×10-4
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,4,7,8,9-H7CDF
0.00068

N.D.(<0.00068)

×0.01

3.4×10-6
多氯代二苯并呋喃

O8CDF
0.0017

N.D.(<0.0017)

×0.001

8.5×10-7
二噁英类测定浓度 单位：pgTEQ/Nm³

0.0031

[注]: N.D.指低于检出限，计算毒性当量浓度时以 1/2 检出限计。

续表 8

样品类型

环境空气

样品编号

KGE2604019504

取样量(Nm3)

584

二噁英类

检出限

组份浓度

毒性当量浓度

单位:pg/Nm³

单位:pg/Nm³

I-TEF

单位: pgTEQ/Nm³

多氯代二苯并-对-二噁英

2,3,7,8-T4CDD
0.00034

N.D.(<0.00034)

×1

1.7×10-4
多氯代二苯并-对-二噁英

1,2,3,7,8-P5CDD
0.00034

N.D.(<0.00034)

×0.5

8.5×10-5
多氯代二苯并-对-二噁英

1,2,3,4,7,8-H6CDD
0.00051

N.D.(<0.00051)

×0.1

2.6×10-5
多氯代二苯并-对-二噁英

1,2,3,6,7,8-H6CDD
0.00068

N.D.(<0.00068)

×0.1

3.4×10-5
多氯代二苯并-对-二噁英

1,2,3,7,8,9-H6CDD
0.00068

N.D.(<0.00068)

×0.1

3.4×10-5
多氯代二苯并-对-二噁英

1,2,3,4,6,7,8-H7CDD
0.00034

N.D.(<0.00034)

×0.01

1.7×10-6
多氯代二苯并-对-二噁英

O8CDD
0.0017

N.D.(<0.0017)

×0.001

8.5×10-7
多氯代二苯并呋喃

2,3,7,8-T4CDF
0.00068

0.014

×0.1

1.4×10-3
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,7,8-P5CDF
0.00068

N.D.(<0.00068)

×0.05

1.7×10-5
多氯代二苯并呋喃

2,3,4,7,8-P5CDF
0.0010

N.D.(<0.0010)

×0.5

2.5×10-4
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,4,7,8-H6CDF
0.00034

N.D.(<0.00034)

×0.1

1.7×10-5
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,6,7,8-H6CDF
0.00034

N.D.(<0.00034)

×0.1

1.7×10-5
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,7,8,9-H6CDF
0.00051

N.D.(<0.00051)

×0.1

2.6×10-5
多氯代二苯并呋喃

2,3,4,6,7,8-H6CDF
0.00086

N.D.(<0.00086)

×0.1

4.3×10-5
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,4,6,7,8-H7CDF
0.00017

N.D.(<0.00017)

×0.01

8.5×10-7
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,4,7,8,9-H7CDF
0.00068

N.D.(<0.00068)

×0.01

3.4×10-6
多氯代二苯并呋喃

O8CDF
0.0017

N.D.(<0.0017)

×0.001

8.5×10-7
二噁英类测定浓度 单位：pgTEQ/Nm³

0.0021

[注]: N.D.指低于检出限，计算毒性当量浓度时以 1/2 检出限计。

续表 9

样品类型

环境空气

样品编号

KGE2604019505

取样量(Nm3)

587

二噁英类

检出限

组份浓度

毒性当量浓度

单位:pg/Nm³

单位:pg/Nm³

I-TEF

单位: pgTEQ/Nm³

多氯代二苯并-对-二噁英

2,3,7,8-T4CDD
0.00034

N.D.(<0.00034)

×1

1.7×10-4
多氯代二苯并-对-二噁英

1,2,3,7,8-P5CDD
0.00034

N.D.(<0.00034)

×0.5

8.5×10-5
多氯代二苯并-对-二噁英

1,2,3,4,7,8-H6CDD
0.00051

N.D.(<0.00051)

×0.1

2.6×10-5
多氯代二苯并-对-二噁英

1,2,3,6,7,8-H6CDD
0.00068

N.D.(<0.00068)

×0.1

3.4×10-5
多氯代二苯并-对-二噁英

1,2,3,7,8,9-H6CDD
0.00068

N.D.(<0.00068)

×0.1

3.4×10-5
多氯代二苯并-对-二噁英

1,2,3,4,6,7,8-H7CDD
0.00034

N.D.(<0.00034)

×0.01

1.7×10-6
多氯代二苯并-对-二噁英

O8CDD
0.0017

N.D.(<0.0017)

×0.001

8.5×10-7
多氯代二苯并呋喃

2,3,7,8-T4CDF
0.00068

0.023

×0.1

2.3×10-3
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,7,8-P5CDF
0.00068

0.023

×0.05

1.2×10-3
多氯代二苯并呋喃

2,3,4,7,8-P5CDF
0.0010

0.011

×0.5

5.5×10-3
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,4,7,8-H6CDF
0.00034

0.0066

×0.1

6.6×10-4
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,6,7,8-H6CDF
0.00034

N.D.(<0.00034)

×0.1

1.7×10-5
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,7,8,9-H6CDF
0.00051

N.D.(<0.00051)

×0.1

2.6×10-5
多氯代二苯并呋喃

2,3,4,6,7,8-H6CDF
0.00085

N.D.(<0.00085)

×0.1

4.2×10-5
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,4,6,7,8-H7CDF
0.00017

0.017

×0.01

1.7×10-4
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,4,7,8,9-H7CDF
0.00068

N.D.(<0.00068)

×0.01

3.4×10-6
多氯代二苯并呋喃

O8CDF
0.0017

N.D.(<0.0017)

×0.001

8.5×10-7
二噁英类测定浓度 单位：pgTEQ/Nm³

0.010

[注]: N.D.指低于检出限，计算毒性当量浓度时以 1/2 检出限计。

续表 10

样品类型

环境空气

样品编号

KGE2604019506

取样量(Nm3)

589

二噁英类

检出限

组份浓度

毒性当量浓度

单位:pg/Nm³

单位:pg/Nm³

I-TEF

单位: pgTEQ/Nm³

多氯代二苯并-对-二噁英

2,3,7,8-T4CDD
0.00034

N.D.(<0.00034)

×1

1.7×10-4
多氯代二苯并-对-二噁英

1,2,3,7,8-P5CDD
0.00034

N.D.(<0.00034)

×0.5

8.5×10-5
多氯代二苯并-对-二噁英

1,2,3,4,7,8-H6CDD
0.00051

N.D.(<0.00051)

×0.1

2.6×10-5
多氯代二苯并-对-二噁英

1,2,3,6,7,8-H6CDD
0.00068

N.D.(<0.00068)

×0.1

3.4×10-5
多氯代二苯并-对-二噁英

1,2,3,7,8,9-H6CDD
0.00068

N.D.(<0.00068)

×0.1

3.4×10-5
多氯代二苯并-对-二噁英

1,2,3,4,6,7,8-H7CDD
0.00034

N.D.(<0.00034)

×0.01

1.7×10-6
多氯代二苯并-对-二噁英

O8CDD
0.0017

N.D.(<0.0017)

×0.001

8.5×10-7
多氯代二苯并呋喃

2,3,7,8-T4CDF
0.00068

0.031

×0.1

3.1×10-3
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,7,8-P5CDF
0.00068

N.D.(<0.00068)

×0.05

1.7×10-5
多氯代二苯并呋喃

2,3,4,7,8-P5CDF
0.0010

N.D.(<0.0010)

×0.5

2.5×10-4
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,4,7,8-H6CDF
0.00034

N.D.(<0.00034)

×0.1

1.7×10-5
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,6,7,8-H6CDF
0.00034

N.D.(<0.00034)

×0.1

1.7×10-5
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,7,8,9-H6CDF
0.00051

N.D.(<0.00051)

×0.1

2.6×10-5
多氯代二苯并呋喃

2,3,4,6,7,8-H6CDF
0.00085

N.D.(<0.00085)

×0.1

4.2×10-5
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,4,6,7,8-H7CDF
0.00017

0.0092

×0.01

9.2×10-5
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,4,7,8,9-H7CDF
0.00068

N.D.(<0.00068)

×0.01

3.4×10-6
多氯代二苯并呋喃

O8CDF
0.0017

N.D.(<0.0017)

×0.001

8.5×10-7
二噁英类测定浓度 单位：pgTEQ/Nm³

0.0039

[注]: N.D.指低于检出限，计算毒性当量浓度时以 1/2 检出限计。

续表 11

样品类型

环境空气

样品编号

KGE2604019507

取样量(Nm3)

585

二噁英类

检出限

组份浓度

毒性当量浓度

单位:pg/Nm³

单位:pg/Nm³

I-TEF

单位: pgTEQ/Nm³

多氯代二苯并-对-二噁英

2,3,7,8-T4CDD
0.00034

N.D.(<0.00034)

×1

1.7×10-4
多氯代二苯并-对-二噁英

1,2,3,7,8-P5CDD
0.00034

N.D.(<0.00034)

×0.5

8.5×10-5
多氯代二苯并-对-二噁英

1,2,3,4,7,8-H6CDD
0.00051

N.D.(<0.00051)

×0.1

2.6×10-5
多氯代二苯并-对-二噁英

1,2,3,6,7,8-H6CDD
0.00068

N.D.(<0.00068)

×0.1

3.4×10-5
多氯代二苯并-对-二噁英

1,2,3,7,8,9-H6CDD
0.00068

N.D.(<0.00068)

×0.1

3.4×10-5
多氯代二苯并-对-二噁英

1,2,3,4,6,7,8-H7CDD
0.00034

N.D.(<0.00034)

×0.01

1.7×10-6
多氯代二苯并-对-二噁英

O8CDD
0.0017

0.063

×0.001

6.3×10-5
多氯代二苯并呋喃

2,3,7,8-T4CDF
0.00068

0.035

×0.1

3.5×10-3
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,7,8-P5CDF
0.00068

N.D.(<0.00068)

×0.05

1.7×10-5
多氯代二苯并呋喃

2,3,4,7,8-P5CDF
0.0010

N.D.(<0.0010)

×0.5

2.5×10-4
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,4,7,8-H6CDF
0.00034

0.014

×0.1

1.4×10-3
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,6,7,8-H6CDF
0.00034

0.0054

×0.1

5.4×10-4
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,7,8,9-H6CDF
0.00051

N.D.(<0.00051)

×0.1

2.6×10-5
多氯代二苯并呋喃

2,3,4,6,7,8-H6CDF
0.00085

0.010

×0.1

1.0×10-3
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,4,6,7,8-H7CDF
0.00017

0.038

×0.01

3.8×10-4
多氯代二苯并呋喃

1,2,3,4,7,8,9-H7CDF
0.00068

N.D.(<0.00068)

×0.01

3.4×10-6
多氯代二苯并呋喃

O8CDF
0.0017

N.D.(<0.0017)

×0.001

8.5×10-7
二噁英类测定浓度 单位：pgTEQ/Nm³

0.0075

[注]: N.D.指低于检出限，计算毒性当量浓度时以 1/2 检出限计。

根据上表监测结果，项目所在区域NOX、TSP、铅满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准的要求。特殊污染因子氟化物、砷、镉、汞、六价铬满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）附录A中的二级浓度限值；硫化氢、氨、锰及其化合物、氯化氢满足《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018附录D浓度限值，镍（1小时均值）满足原苏联环境标准0.03mg/m3限值；二噁英满足日本标准限值，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》浓度限值要求。项目所在区域环境空气质量良好，满足环境功能要求。
2、地表水环境质量现状

项目区附近地表水体为项目东北侧1100m处的南盘江。根据昆明市水务局、滇中产业聚集区（新区）水务局发布的《昆明市和滇中产业新区水功能区划》（2010~2030年），项目所在区域属于南盘江宜良工业、农业、渔业用水区：由柴石滩水库坝址至高古马水文站，流经北古城镇、匡远街道办事处、狗街镇，全长43.6km。2020规划水平年水质保护目标为Ⅳ类，2030规划水平年水质保护目标为Ⅲ类。南盘江水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

根据昆明市生态环境局发布的《2024年度昆明市生态环境状况公报》，南盘江与2023年相比，南盘江干流段的狗街断面水质类别保持Ⅲ类不变，禄丰村断面、柴石滩断面水质类别保持Ⅱ类不变，因此，项目评价区域南盘江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。项目区域地表水环境为达标区。

3、声环境质量现状

项目位于云南省昆明市宜良县北古城镇凤莱村委会下前所村，为居住和工业混杂区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》，2024年宜良县区域环境昼间等效声级平均值为49.4分贝(A)，与2023年相比区域环境昼间等效声级平均值降低，项目在原址改扩建，不新增用地，项目周边50m范围内无声环境保护目标，且周边无较大声源，因此项目所在区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准，属达标区。

4、生态环境现状

项目位于云南省昆明市宜良县北古城镇凤莱村委会下前所村，项目在原址改扩建，不新增用地；根据现场踏勘，项目所在区域由于受人类频繁活动和交通的影响，已无大型动物，仅有些小型常见动物，如常见鸟类、鼠类、蛇等与人伴居的物种，项目周边无自然保护区、风景名胜区、森林公园、历史文化遗迹等需要特殊保护的生态敏感目标分布，也没有国家和省级重点保护的动植物物种及区域特有物种分布。物种多样性一般，生态环境质量现状一般。项目区域内无生态环境保护目标。
5、地下水、土壤
项目在原址改扩建，不新增用地，项目地面硬化，生活污水进入收集池后回用于生产，项目废水不直接外排；项目不存在污染周边集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源的途径；危废贮存场所防渗根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求建设，项目也不存在污染土壤的途径。同时根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），项目不需要开展地下水和土壤环境质量现状调查。

由于项目涉及到氟化物，土壤背景参考《云南省宜良前所月牙塘砖厂砖瓦用页岩矿项目环境影响报告表》中对矿区的土壤监测。

（1）监测情况

监测布点：土壤环境质量现状监测共布设3个监测点，矿区中部、工业场地南侧矿区、北侧矿区。

监测因子：工业场地北侧矿区检测《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中规定的45项基本项目，工业场地中部，工业场地南侧矿区检测《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中规定的pH值、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍。

（2）监测结果

①评价区土壤理化性质调查结果见下表。

表3.5-1  土壤理化性质调查表

点位

北侧矿区
工业场地中部
南侧矿区
经度

E103°13′12.64″

E103°13′11.79″

E103°13′10.68″

纬度

N24°58′35.39″

N24°58′30.18″

N24°58′26.15″

层次

表层（0-20cm）

表层（0-20cm）

表层（0-20cm）

颜色

砖红色

砖红色

砖红色

结构

粒状

粒状

粒状

质地

壤土

壤土

壤土

砂砾含量

少量

少量

少量

其他异物

少量

少量

少量

pH值（无量纲）

6.22

6.30

6.34

阳离子交换量（cmol/kg）

4.6

3.9

3.6

氧化还原电位（mV）

456

378

412

饱和导水率（mm/min）

——

——

——

土壤容重(kg/cm3)

0.94

0.95

1.09

孔隙度（%）

68.4

68.1

64.4

②监测结果及评价

监测结果见下表。

表3.5-2  土壤检测结果一览表

检测项目

北侧矿区
工业场地中部
南侧矿区
标准限值（第二类用地筛选值）

达标情况

砷（mg/kg）

8.14

29.4

20.3

60

达标

镉（mg/kg）

0.88

0.19

0.26

65

达标

六价铬（mg/kg）

0.5L

0.5L

0.5L

5.7

达标

铜（mg/kg）

45

38

50

1800

达标

铅（mg/kg）

8.2

19.9

22.5

800

达标

汞（mg/kg）

0.118

0.0114

0.0335

38

达标

镍（mg/kg）

38

26

34

600

达标

氯甲烷（µg/kg）

1.0L

\

\

37

达标

氯乙烯（µg/kg）

1.0L

\

\

0.43

达标

1,1-二氯乙烯（µg/kg）

1.0L

\

\

66

达标

二氯甲烷（µg/kg）

1.5L

\

\

616

达标

反式-1,2-二氯乙烯（µg/kg）

1.4L

\

\

54

达标

1,1-二氯乙烷（µg/kg）

1.2L

\

\

5

达标

顺式-1,2-二氯乙烯（µg/kg）

1.3L

\

\

596

达标

氯仿（µg/kg）

1.1L

\

\

0.9

达标

1,1,1-三氯乙烷（µg/kg）

1.3L

\

\

840

达标

四氯化碳（µg/kg）

1.3L

\

\

2.8

达标

苯（µg/kg）

1.9L

\

\

4

达标

1,2-二氯乙烷（µg/kg）

1.3L

\

\

5

达标

三氯乙烯（µg/kg）

1.2L

\

\

2.8

达标

1,2-二氯丙烷（µg/kg）

1.1L

\

\

5

达标

甲苯（µg/kg）

3.2

\

\

1200

达标

1,1,2-三氯乙烷（µg/kg）

1.2L

\

\

2.8

达标

四氯乙烯（µg/kg）

5.0

\

\

53

达标

氯苯（µg/kg）

1.2L

\

\

270

达标

1,1,1,2-四氯乙烷（µg/kg）

1.2L

\

\

10

达标

乙苯（µg/kg）

1.2L

\

\

28

达标

间二甲苯+对二甲苯（µg/kg）

1.2L

\

\

570

达标

邻-二甲苯（µg/kg）

1.2L

\

\

640

达标

苯乙烯（µg/kg）

1.1L

\

\

1209

达标

1,1,2,2-四氯乙烷（µg/kg）

1.2L

\

\

6.8

达标

1,2,3-三氯丙烷（µg/kg）

1.2L

\

\

0.5

达标

1,4-二氯苯（µg/kg）

1.6

\

\

20

达标

1,2-二氯苯（µg/kg）

3.8

\

\

560

达标

苯胺（mg/kg）

0.017L

\

\

260

达标

2-氯苯酚（mg/kg）

0.06L

\

\

2256

达标

硝基苯（mg/kg）

0.09L

\

\

76

达标

萘（mg/kg）

0.09L

\

\

70

达标

苯并[a]蒽（mg/kg）

0.1L

\

\

15

达标

䓛（mg/kg）

0.1L

\

\

1293

达标

苯并[b]荧蒽（mg/kg）

0.2L

\

\

15

达标

苯并[k]荧蒽（mg/kg）

0.1L

\

\

151

达标

苯并[a]芘（mg/kg）

0.1L

\

\

1.5

达标

茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg）

0.1L

\

\

15

达标

二苯并[a,h]蒽（mg/kg）

0.1L

\

\

1.5

达标

备注：1.“检出限+L”表示检测结果低于分析方法检出限。

根据检测结果，项目区域3个采样点各项检测指标均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值。
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保护

目标
	6、保护目标

①项目评价等级为二级，评价范围为以本项目厂址为中心，边长为5km的矩形；大气评价范围内环境保护目标见大气专项评价报告表2.5-1大气环境主要保护目标表，不在此赘述。

②建设项目厂界外50m范围无声环境保护目标。

③建设项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；

④项目在原址改扩建，不新增用地，项目区内无生态环境保护目标。

⑤项目地表水为项目东北侧1100m处的南盘江。
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准
	7、废气

7.1施工期

施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，标准值见下表。
表3.7-1  施工期大气污染物排放限值

污染物

无组织排放监控

颗粒物

监控点

浓度（mg/m3）

周界外浓度最高点

1.0

7.2运营期

7.2.1隧道焙烧窑焙烧废气

（1）施工期废气排放标准

施工期无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，具体标准值摘录分别见下表所示。

表2.3-2  大气污染物综合排放标准（摘录）
污染物
无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）
颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

（2）运营期废气排放标准

营运期项目隧道窑烟气排放口（DA001）、原料破碎筛分排放口（DA002），颗粒物、二氧化硫、氨氧化物、氟化物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）排放限值；氯化氢、重金属类（汞及其化合物、镉及其化合物）、二噁英执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中排放限值；厂界无组织排放废气执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3“企业边界大气污染物浓度限值”；污泥暂存池产生的无组织氨气、硫化氢、恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。项目周边200m范围内最高建筑为项目生产厂房，项目设置的排气筒高度为15m，排气筒符合要求。标准如下：

表3.7-2   有组织大气污染物排放标准限值

排放口
生产过程
污染物项目
排放浓度限值

mg/m3
污染物排放监控位置
标准来源
DA001

原料破碎及制备成型
颗粒物

30

烟囱或烟道
《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）
DA002

干燥及焙烧
二氧化硫

300

烟囱或烟道
《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）

氮氧化物

200

颗粒物

30

氟化物

3

/

氯化氢

60（1h均值）

烟囱或烟道
《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）

50（24h均值）

汞

0.05（测定均值）

镉

0.1（测定均值）
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物

1.0（测定均值）

二噁英类（ngTEQ/m3）
0.1（测定均值）

表3.7-3   厂界大气污染物浓度限制

污染物项目

无组织浓度限值（mg/m3）
污染物排放监控位置

总悬浮颗粒物

1.0

企业厂界

二氧化硫

0.5

氟化物

0.02

表3.7-4   无组织恶臭排放标准   单位：mg/m3
污染物

排放监控浓度限值（mg/m3）
排放标准

氨

1.5

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
硫化氢

0.06

臭气浓度

20（无量纲）

7.2.2油烟废气

项目厨房设置有1个标准灶台，运营期餐饮废气执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）标准中的小型标准，其最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率如下。

表3.7-5   饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

规模

小型

基准灶头数

≥1，＜3

对应灶头总功率108J/h

1.67，＜5.00

对应排气罩灶面总投影面积(㎡)

≥1.1，＜3.3

最高允许排放浓度(mg/m³)

2.0

净化设施最低去除率(％)

60

依据：《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准
8、废水

项目生产过程中废水主要是吸收液、生活污水；吸收液经过循环池循环使用，不外排；食堂污水通过油水分离器处理后与其他生活污水共同进入化粪池处理，再排入集水池回用于生产，项目废水均不外排，因此不设置排放标准。

9、噪声

9.1施工期

施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），标准值如下。

表3.9-1  建筑施工场界环境噪声排放标准

时段

昼间

夜间

噪声限值（dB(A)）
70
55
9.2运营期

项目厂界运营期噪声排放标准执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表3.9-2   工业企业厂界噪声排放标准限值   单位：dB(A)

类别

等效声级Leq

昼间

夜间

2类

60

50

10、固废

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；

危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)标准。

	总量

控制

指标
	11、根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标：
11.1废气

项目隧道窑废气排放量为43200万m3/a，有组织：烟尘4.3989t/a，SO29.176t/a，NOX10.292t/a，氟化物0.9687t/a，氯化氢2.3659t/a，二噁英0.1614g-TEQ/a，重金属（Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+Cd+Tl及其化合物）0.011212t/a；无组织：氨6.8*10-4t/a，硫化氢4.75*10-5t/a。
破碎、筛分工段废气排气量：3120万m3/a，粉尘排放量为0.1373t/a（有组织：0.1373t/a，无组织：0.7626t/a）。

11.2废水

项目生产过程中废水主要是污泥渗滤液、吸收液、生活污水；污泥渗滤液通过管道收集后回用于制砖过程，不外排；吸收液经过循环池循环使用，不外排；食堂污水通过油水分离器处理后与其他生活污水共同进入化粪池处理，再排入集水池回用于生产，项目废水均不外排，因此不设置排放标准。

11.3固废

固体废弃物处置率达100%。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	一、施工期环境保护措施

项目在原址改扩建，不新增占地；本次改扩建是将污泥替代部分页岩制砖，本次改扩建后产能增加1200万块，改扩建后产能为6200万块页岩砖。同时在原料堆场增加一个污泥堆放池，将原有强力搅拌机改为螺旋搅拌机，其余建设均为依托原有项目。因此项目施工期产生的污染物极少。
1.1、废水环境保护措施

施工期的生活污水主要来自于建筑施工人员。施工人员为附近村民，均不在厂区食宿，生活污水主要为施工人员洗手废水，施工人员生活污水通过化粪池处理后进入集水池回用于生产，废水不外排。

1.2、废气环境保护措施
①项目在设备更换过程中产生少量粉尘，施工期粉尘采用厂房阻隔、大气稀释后，对环境影响较小；

②施工期运输车辆废气主要成份是碳氢化合物、CO、NOX，采用限速限载等措施减少施工期运输废气；

1.3、噪声环境保护措施
项目在施工期噪声来源于设备更换时的安装噪声，声源在70-80dB（A），项目设备在厂房内安装，通过厂房隔音、距离衰减后施工期噪声对环境影响较小。

1.4、固体废物环境保护措施
施工期固废为设备包装材料和生活垃圾，废包装材料可回收部分外售废品收购站进行回收利用，不可回收部分交由环卫部门清运处理；生活垃圾统一收集后，委托当地环卫部门清运处理。
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	二、废气产排情况

项目产排污分析详见大气环境影响专项评价，本章节不再赘述。
三、废水

3.1废水产排情况及处置方式

废水主要包括生活污水、吸收液。吸收液循环使用不外排，食堂污水通过一个容积为0.5m3的油水分离器处理后与其他生活污水共同进入一个容积为8m3的化粪池处理，再排入1个容积为7000m3的集水池回用于生产。

3.2污水处理措施可行性

项目为改扩建项目，油水分离器、化粪池、集水池均为依托原有，项目改扩建完成后劳动定员不变，生活污水并未增加。只要原有设施运行正常、容积匹配原水量，则继续依托在技术上不存在容量不足问题。

3.3、废水监测计划

项目废水均不外排，本次环评不对废水设置监测计划。
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	四、噪声

4.1、噪声源强

项目主要噪声源为设备运转噪声，噪声源强为75-85dB（A），通过厂房隔音，可有效降噪5-15dB（A）。噪声源及减噪措施见下表。
表4.4-1   项目机械设备噪声声源一览表   单位：dB（A）
序号
建筑物名称
声源名称
数量（台）
声源源强
声源控制措
空间相对位置/m
距室内边界距离/m
室内边界声级/dB(A)
运行时段
建筑物插入损失/dB(A)
建筑物外噪声声压级/dB(A)
声功率级
X
Y
Z
东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
建筑物外距离
/dB(A)
1
生产车间
给料机
1
75
厂房隔声、距离衰减
-112.91
-27.84
1
94.25
34.49
8.33
8.88
35.51
44.25
56.59
56.03
昼间
20
20
20
20
9.42
18
29.6
29.11
1
2
颚式破碎机
1
85
-112.4
-30.99
1
94.63
33.46
8.08
12.13
45.48
54.51
66.85
63.33
昼间
20
20
20
20
19.39
28.25
39.84
36.64
1
3
滚筒机
1
80
-111.59
-35.45
1
95.07
32.38
7.82
16.76
40.44
49.8
62.13
55.51
昼间
20
20
20
20
14.35
23.53
35.09
29.01
1
4
螺旋搅拌机
1
85
-107.39
-35.05
1
90.75
50.16
12.12
17.33
45.84
50.99
63.33
60.22
昼间
20
20
20
20
19.75
24.82
36.64
33.73
1
5
综合搅拌机
1
85
-106.44
-40.32
1
91.28
48.83
11.8
22.81
45.79
51.23
63.57
57.84
昼间
20
20
20
20
19.7
25.05
36.86
31.47
1
6
真空制砖机
1
80
-108.47
-48.44
1
95.59
32.34
7.81
30.41
40.39
49.8
62.14
50.34
昼间
20
20
20
20
14.3
23.54
35.1
24.06
1
7
切砖机
1
80
-106.85
-53.45
1
95.37
34.08
8.23
35.78
40.41
49.35
61.69
48.93
昼间
20
20
20
20
14.32
23.1
34.69
22.69
1
8
自动码坯机
2
75
-101.71
-55.48
1
90.79
53.36
12.89
38.99
38.85
43.47
55.8
46.19
昼间
20
20
20
20
12.75
17.3
29.16
19.97
1
9
空压机
2
85
-65.17
-23.14
1
45.17
148.95
7.34
6.71
54.91
44.55
70.7
71.48
昼间
20
20
20
20
28.72
18.49
43.59
44.27
1
10
风机
2
80
-70.04
-25.57
1
50.73
149.04
51.77
2.91
48.91
39.54
48.73
73.74
昼间
20
20
20
20
22.74
13.49
22.56
45.17
1
11
50型装载机
2
75
-17.8
-63.06
1
8.96
84.75
95.03
31.83
31.83
58.97
39.45
38.45
昼间
20
20
20
20
32.05
13.35
12.36
21.69
1
表4.4-2   项目室外噪声声源一览表   单位：dB（A）
序号
声源名称
空间相对位置/m
声源源强（任选一种）
声源控制措施
运行时段
X

Y

Z

（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）

声功率级/dB(A)

1

50型装载机

-13.2

19.76

1

1

75

距离减震

昼间

4.2、噪声预测

①预测、分析方法

工业企业噪声计算

首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：
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式中：Lp1(靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

Lw (点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB；

r(声源到靠近围护结构某点处的距离，m；

R(房间常数；R= Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸 声系数；

Q(指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；    当放在一面墙的中心时，Q=2；
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	当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级：
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式中：Lp1i（T）(靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij (室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB；

N(室内声源总数。

计算出室外靠近围护结构处的声压级：
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式中：Lp2i（T）(靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

TLi(围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。

将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：
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式中：Lw(—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2（T） (靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S(透声面积，m2。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。

计算总声压级

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
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式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s。

②预测结果及评价
表4.4-3   厂界噪声贡献值预测结果 单位：dB（A）

预测方位
最大值点空间相对位置/m
时段
贡献值（dB(A)）
标准限值（dB(A)）
达标情况
X

Y

Z

北侧

-71.93
-2.3
1.2
昼间

44.72
60

达标

东侧

35.25
-64.82
1.2
昼间

40.19
60
达标

南侧

-16.72
-160.09
1.2
昼间

24.39
60
达标

西侧

-111.18
-98.38
1.2
昼间

31.17
60
达标

通过上表预测结果，项目厂界外1米处的噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A））。运营期生产区噪声对周围声环境影响较小。

为进一步降低运营期间噪声对周边环境的影响，本环评报告要求建设单位在运营期采取以下措施：

a.设备应定期维护保养，避免设备噪声增大。

b.及时增加或更换润滑油，降低设备直接的摩擦。

c.项目设备优化布局，高噪声设备布置于厂房内等措施，进一步降低项目运营噪声对周围声环境影响。
4.3、噪声监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声自行监测计划如下表所示：
表4.4-4    噪声监测计划表
监测点位

监测项目

时间及频次

执行标准

标准限值

厂界外东、南、西、北1m处

等效声级Leq(dB(A))
1次/季

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）

五、固体废物

5.1一般固体废物

①废泥坯

根据以往生产经验及原有项目竣工验收，项目生产过程中废泥坯产生量为22.96t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），固废代码为900-999-99。作为原料经收集后回用于搅拌工序。
②废砖

根据以往生产经验及原有项目竣工验收，项目每年废砖产生量约为8万块（236.8t/a），根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），固废代码为900-999-99。统一收集，作为原料与其他物料一起经破碎处理后回用于制砖。
③脱硫除尘渣

因项目煤内燃后烟气中含有SO2，经脱硫塔设备处理后达标排放。1kg的S需要3.12kg的脱硫剂，1kg的S最终生产4.87kg的脱硫渣，根据工程分析，二氧化硫产生量为91.76t/a，因此项目脱硫塔装置产生的脱硫渣量为223.4356t/a(不含脱硫渣带走水量)，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），脱硫渣固废代码为900-999-65。统一收集，定期清理回用于制砖过程。

④除尘灰

项目设有1套布袋除尘器对破碎、筛分过程粉尘进行收集，根据工程分析，布袋除尘器粉尘收集量为7.626t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），除尘灰固废代码为900-999-66。统一收集后用于制砖过程。
⑤煤渣

项目采用隧道窑焙烧，底渣产生量约为70%左右，褐煤灰份为35.5%，有6900吨褐煤做为燃料，则煤渣生产量为1714.65t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），煤渣固废代码为900-999-63。统一收集后用于制砖过程。
5.2危险固废

项目机械设备在维护、保养过程中，会产生少量废机油，废机油产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-214-08，废机油收集于危险废物危废贮存场所分类暂存后，定期委托有资质的单位处置。

5.3生活垃圾

项目劳动定员30人，生活垃圾产生量按0.3kg/（人•d）计，则生活垃圾产生量为9kg/d，2.7t/a，统一收集委托环卫部门清运处理。

项目固废均得到合理处置，对环境影响较小。

本项目固废产生及处置情况见下表。

表4.5-1   建设项目废物产生及处置一览表

序号

属性

类型

理化性质

产生量（t/a）

代码

储存方式

处理方式

1

一般固废

废泥坯

固态

22.96

900-999-99
统一储存

回用于生产

废砖

固态
236.8

900-999-99
统一储存

回用于生产
煤渣

固态

1714.65

900-999-63

统一储存
回用于生产

除尘灰

固态

7.626

900-999-66

统一储存

回用于生产

脱硫除尘渣

固态
223.4356
900-999-65
统一储存

回用于生产
2

危险废物

废机油
液态
0.1
900-214-08
统一储存
统一收集后委托有资质的单位处置
3

生活垃圾

生活垃圾

--

2.7

--

统一储存

统一收集委托环卫部门清运处理

六、项目“三本账”核算

本项目改扩建后“三废”排放变化情况，详见下表。
表4.6-1   污染物排放三本帐核算表   单位：t/a

污染

类别

主要污染物

①原有项目污染物排放量

②改扩建工程污染物排放量

③以新带老削减量

④预测排放总量

⑤排放增减量

产生量

自身削减量

排放量

废水

生活污水

504

630 

126
504

504

504

0.0000

废气

烟尘

12.1621 

29.3260 

24.9271 
4.3989 

12.1621 

4.3989 

-7.7632 

SO2
43.5880 

91.7600 

82.5840 
9.1760 

43.5880 

9.1760 

-34.4120 

NOX
68.6742 

10.2920 

0.0000 
10.2920 

68.6742 

10.2920 

-58.3822 

氟化物

0.7828 
19.3751 
18.4063 
0.9688 
0.7828 
0.9688 
+0.1859 

粉尘

5.2907 
18.9224 
15.7775 
3.1449 
5.2907 
3.1449 
-2.1458 

氯化氢
0.0000 

23.6585 

21.2927 
2.3659 

0.0000 

2.3659 

+2.3659 

二噁英
0.0000 

0.000000001793 

0.0000 
0.000000001614 

0.0000 

0.000000001614 

+0.000000001614 

外排重金属（Cr、Co、Cu、Mn、Ni、Cd、Sb、As、Pb、Tl、Hg）
0.0000 

0.4986 

0.3750 
0.1236 

0.0000 

0.1236 

+0.1236 

硫化氢

/
4.75*10-5
0
4.75*10-5
/
4.75*10-5
+4.75*10-5
氨

/

6.8*10-4
0

6.8*10-4
/

6.8*10-4
+6.8*10-4
固废

废泥坯

18.52

/

/

22.9648

18.52

22.9648

+4.4448

废砖

236.8

/

/

236.8

236.8

236.8

0

煤渣

1565.55

/

/

1714.65

1565.55

1714.65

+149.1

除尘灰

6.16

/

/

7.626

6.16

7.626

+1.466

脱硫除尘渣

213.8349

/

/

223.4356 
213.8349 
223.4356 
+9.6007 
废机油

0.1

/

/

0.1

0.1

0.1

0

七、固废环境影响分析

7.1一般工业固体废物

项目设置一个原料堆场占地面积为900m2，未做封闭措施；本次环评要求本次环评要求原料堆场应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存；贮存场设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。项目设置污泥堆放池，容积为300m3，污泥堆放池采用素土夯实+混凝土+铺设防渗膜的措施，防渗层渗透系数≤10⁻7cm/s。同时一般工业固体废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）等相关标准规范要求。

7.2危险废物

项目设置一间面积为10m3的危废贮存场所，危废贮存场所采用素土夯实+混泥土+铺设防渗膜的措施，防渗层渗透系数≤10⁻¹⁰cm/s，危废贮存场所已按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）规范设置了标识标牌，并建立了完善的危险废物出入库台账记录制度。危废贮存场所的设置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。

八、土壤、地下水影响及保护措施

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。根据项目对地下水和土壤环境影响程度，本项目可不对地下水和土壤影响进行评价，仅对地下水和土壤防治措施进行分析。
8.1污染物类型及污染途径
根据工程分析，项目生产运行过程中对地下水、土壤环境存在潜在污染途径主要为：发生事故导致化粪池、集水池、污泥堆放池、危废贮存场所的废机油泄漏发生地面漫流、垂直入渗，将会对地下水、土壤造成污染。氟在土壤中易被黏粒、铁铝氧化物，形成难溶氟化，迁移性较弱，但长期连续沉降可导致表层土壤全氟含量缓慢升高，若厂区地势低洼、排水不畅，含氟降尘随降水径流可能向周边农用地扩散。双碱法脱硫产生的脱硫渣中含有氟化钙及未完全反应的氟离子，若脱硫渣露天堆放、防渗不到位或渗滤液收集不完善，降雨淋溶后氟可随渗漏水渗入浅层地下水。
8.2防控措施
主要采取措施为对厂区进行分区防渗：
①化粪池、集水池、污泥堆放池进行一般防渗，化粪池防渗层采用素土夯实+M10砂浆砌砖墙；集水池防渗层采用素土夯实+铺设防渗膜；防渗透数达到≤10-7cm/s。污泥堆放池采用素土夯实+混凝土+铺设防渗膜的措施，防渗层渗透系数≤10⁻7cm/s。
②危废贮存场所进行一般防渗，防渗层采用素土夯实+混泥土+铺设防渗膜的措施，防渗层渗透系数≤10⁻¹⁰cm/s。
③其他区域（除绿化区域外）进行水泥硬化处理。

④项目原料堆场密闭，堆场进行一般防渗；
⑤脱硫渣堆放区设置“三防”措施，脱硫渣统一收集，回用于生产。

综上所述，项目对可能产生地下水和土壤影响的各项途径均进行有效预防；在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水和土壤。因此，采取以上措施后正常状态下，本项目不会对区域地下水和土壤环境造成污染。

九、环境风险

9.1风险调查

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的风险物质，对本项目涉及的原辅材料及开展生产活动过程中排放的污染物进行危险性识别，筛选风险评价因子。根据项目使用原辅材料性质，项目排放的气态物质SO2属于有毒有害物质，生产过程中使用的机油属于易燃易爆物质。项目在脱硫除尘过程中使用氢氧化钠，氢氧化钠是强碱，具有腐蚀性。
9.2风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价 技术导则》（HJ/T169-2018），环境风险潜势等级由危险物质及工艺系统危险性（P）和环境敏感程度（E）判定，环境风险潜势划分见表所示。

表4.9-1  环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）

危险物质及工艺系统危险性（P）

环境高度敏感区（E1）

Ⅳ+

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

环境中度敏感区（E2）

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

环境中度敏感区（E3）

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

注：Ⅳ+为极高环境风险

确定危险物质及工艺系统危险性（P）

危险物质及工艺系统危险性（P）由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）判定。

确定危险物质数量与临界量的比值（Q）

附录C中C1.1危险物质数量与临界量比值（Q）的计算有两种情况：

a、当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

b、当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn
式中q1、q2…，qn ——为每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2…Qn ——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I；当Q≥1时，将Q值划分为三种，再综合所属行业及生产工艺特点（M）另行判定。项目危险物质Q值计算情况详见下表所示。
表4.9-2 项目危险物质Q值计算情况一览表

危险物质

主要或关注成分

一次最大储存量/排放量t

临界量/t

计算Q值

二氧化硫
-

0.0188

2.5

0.0075392

氢氧化钠

-

0.05

/

/

废机油

-

0.1

2500

0.00004

合计

0.007579

根据上表可得，项目Q值为0.007579<1时，则项目环境风险潜势为I，无需再确定所属行业及生产工艺特点（M）。
9.3评价等级

根据《建设项目环境风险评价 技术导则》（HJ/T169-2018）规定，建设项目环境风险评价工作等级由环境风险潜势判定，见下表。

表4.9-3  评价工作等级划分表

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析*

*是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

根据上表可得，项目环境风险潜势为I时，项目风险评价等级为简单分析。

9.4环境风险识别

项目风险物质为氢氧化钠、废机油、二氧化硫。风险 设施为危废贮存场所、辅料堆放区、二氧化硫为项目脱硫塔排放的气态物质。

表4.9-4  风险物质识别结果一览表
形态

物质名称

最大储量/排放量

临界值

是否为环境风险物质

气态

二氧化硫

0.0188

2.5
是

固体

氢氧化钠
0.05

/

是

液态

废机油
0.1

2500

是

表4.9-5  风险设施识别结果一览表
设施名称

设施情况

是否为风险设施

危废贮存场所
设置一间10m3的危废贮存场所，做重点防渗渗透系数≤1.0×10-10cm/s。
是

辅料堆放区
脱硫房的堆放区，已做了基础防渗。
是

产生过程
脱硫塔采用双碱法脱硫除尘。

是

根据风险识别，项目生产中可能涉及到的危险物质主要为氢氧化钠、废机油、二氧化硫，其物理化学性质见下表。

表4.9-6  SO2物化性质和危险性识别

标识

中文名

二氧化硫

英文名

sulfur dioxide

分子式

SO2
危规号

23013

分子量

64.06

危险性类别

第2.3 类有毒气体

理化特性

熔点（℃）

-75.5

沸点（℃）

-10

燃烧热（kJ/mol）

无意义

饱和蒸气压（kPa）

338.42（21.1℃）

临界温度（℃）

157.8

临界压力（MPa）

7.87

相对密度

（水=1）1.43        （空气=1）2.26

外观性状

无色气体，特臭

溶解性

溶于水，乙醇

稳定性

稳定

避免接触的条件

——

禁配物

强还原剂、强氧化剂、易燃或可燃物

燃烧产物

氧化硫
主要用途

用于制造硫酸和保险粉等。

燃爆特性

燃烧性

本品不燃，有毒，具强刺激性。

建规火险分级

乙

闪点（℃）

无意义

引燃温度（℃）

无意义

爆炸下限（V%）

无意义

爆炸上限（V%）

无意义

危险特性

不燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

灭火方法

本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。

毒性及健康危害

侵入途径

吸入

急性毒性

LD50：无资料
LC50：6600mg/m3，1小时（大鼠吸入）

健康危害

易被湿润的粘膜表面吸收生成亚硫酸、硫酸，对眼及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。大量吸入可引起肺水肿、喉水肿、声带痉挛而致窒息。 急性中毒：轻度中毒时，发生流泪、畏光、咳嗽，咽、喉灼痛等；严重中毒可在数小时内发生肺水肿；极高浓度吸入可引起反射性声门痉挛而致窒息。皮肤或眼接触发生炎症或灼伤。 慢性影响：长期低浓度接触，可有头痛、头昏、乏力等全身症状以及慢性鼻炎、咽喉炎、支气管炎、嗅觉及味觉减退等。少数工人有牙齿酸蚀症。

急救措施

眼睛接触

提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

皮肤接触

立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。

吸入

迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离450m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，用一捉捕器使气体通过次氯酸钠溶液。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

操作注意事项

严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。

包装方法

包装类别：O52

包装方法：钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。

储存注意事项

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物、氧化剂、还原剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。

运输注意事项

本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、氧化剂、还原剂、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。

防护措施

工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴正压自给式呼吸器。眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿聚乙烯防毒服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

表4.9-7  氢氧化钠物化性质和危险性识别

标

识

中文名

氢氧化钠

英文名

Sodium hydroxide
危险货物编号

分子式

NaOH
分子量

40.01
UN编号

1823

CAS编号

1310-73-2
危险类别

理

化

性

质

性状

油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。

熔点（℃）

318℃(591K)
临界压力（Mpa）

沸点（℃）

1388℃(1663 K)
密度

2.130g/cm³
闪点（℃）

176-178
相对密度（空气＝1）

临界温度（℃）

燃烧热（KJ·mol-1）

毒性及健康危害

急性毒性

小鼠LD5040mg/kg

无资料

LC50（mg/kg）

健康危害

有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮
肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。
急

救

皮肤接触：先用水冲洗(稀液)/用布擦干(浓液)，再用5-10%硫酸镁、或3%硼酸溶液清洗并就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用3%硼酸溶液冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。

食入：少量误食时立即用食醋、3-5%醋酸或5%稀盐酸、大量橘汁或柠檬汁等中和；给饮蛋清、牛奶或植物油并迅速就医，禁忌催吐和洗胃。

防

护

呼吸系统防护：必要时佩带防毒口罩。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。防护服：穿工作服(防腐材料制作)。小心使用，小心溅落到衣物、口鼻中

手防护：戴橡皮手套。

其它：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
泄漏处理

隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用清洁的铲子收集于干燥洁净有盖的容器中，以少量NaOH加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或处理无害后废弃。
储运

固体氢氧化钠装入0.5毫米厚的钢桶中严封，每桶净重不超过100公斤；塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶(罐)外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱；镀锡薄钢板桶(罐)、金属桶(罐)、塑料瓶或金属软管外瓦楞纸箱。包装容器要完整、密封，有明显的"腐蚀性物品标志。
铁路运输时，钢桶包装的可用敞车运输。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏，防潮防雨。如发现包装容器发生锈蚀、破裂、孔洞、溶化淌水等现象时，应立即更换包装或及早发货使用，容器破损可用锡焊修补。严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。

表4.9-8  废机油物化性质和危险性识别

标识

中文名：机油

主要成分：烃类和非烃类混合物

理化

性质

外观性质

油状液体，淡黄色至褐色

溶解性

不溶于水

凝固点（℃）

闪点（℃）

120~340℃

相对密度（水=1）

0.85（20℃）

相对密度（空气=1）

>1

稳定性

稳定

聚合危害

不会发生

禁忌物

强氧化剂

毒性及健康危害

侵入途径

吸入、食入、经皮吸收

接触限值

中国未制定标准、美国（ACGIH）无资料

健康危害

急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者， 暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。

防护

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器

身体防护：穿防毒物渗透工作服

手防护：戴橡胶耐油手套

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜

急救方法

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。

食入：饮足量温水，催吐。

燃烧爆炸危险性

燃烧性

可燃

有害燃烧产物

一氧化碳、二氧化碳

引燃温度（℃）

300

爆炸极限（V/V％）

无资料

火灾危险性

丙类

危险特性

遇明火、高热可燃。

灭火方法

消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

灭火剂

抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

操作注意事项

密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。避免与氧化剂接触。在传送过程中容器必须接地，防止产生静电。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

应急泄露处理

储存条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

废弃处置

分类回收、符合相关规定的可进行重复利用，避免环境污染。

9.5环境风险影响分析

9.5.1大气环境风险分析

①二氧化硫属于刺激性有毒气体，若脱硫系统管线、法兰发生泄漏，二氧化硫会迅速扩散。高浓度下刺激人体呼吸道黏膜，引发咳嗽、肺水肿甚至窒息；同时在大气中可氧化为硫酸雾/硫酸盐，是酸雨和二次颗粒物的重要前驱物，影响周边空气质量。因此脱硫系统管线、阀门、法兰采用密封设计，定期检漏；设置二氧化硫泄漏报警器，发生泄漏时，立即疏散下风向人员，佩戴正压式空气呼吸器进入处置。

②氢氧化钠的固态粉尘若大量扬散，会刺激眼、呼吸道，但通常在储存、投加过程中风险相对较小。因此操作人员需佩戴防尘口罩、防护眼镜、耐碱手套，且储存区保持干燥、密闭，避免扬尘。

③废机油正常情况下液态不易挥发，但若泄漏后遇明火、高温发生燃烧，会产生含CO、NOₓ、SO₂及烟尘的废气，造成局部大气污染。因此危废贮存场所远离火源、热源，严禁明火，配备灭火器材，发生火灾时，启动应急预案，对燃烧废气进行有组织排放或喷淋降尘。

通过上述措施后，对环境影响较小。

9.5.2水环境、土壤环境风险分析

①氢氧化钠泄漏或冲洗水进入雨水管网/污水管网，会使pH急剧升高；高pH废水对生化处理系统有抑制作用，并具腐蚀性。长期泄漏或渗滤可使局部土壤pH升高，破坏团粒结构，抑制作物生长，碱性盐类累积可能影响土壤微生物活性。因此堆放区应设防渗地面+围堰措施，配套事故应急池；发现撒漏及时清扫，避免随雨水下渗。

②油类密度小于水，易在水面形成油膜，阻断复氧，导致水体缺氧；油类难降解，可在环境中残留多年，对水生生物和饮用水源构成长期威胁。渗漏进入土壤后，油分吸附于土壤颗粒，堵塞孔隙，降低渗透性和通气性；并且可随淋溶迁移至浅层地下水，形成油类—有机物复合污染。因此，危废贮存场所应做防渗、防溢流设计，泄漏后立即挖除受污染土层，按危险废物管理处置，可以用吸油棉、沙土、围油栏围堵、吸附收集；所有危废均交由资质单位处置，不可随意处置。项目对危废贮存场所已做了重点防渗渗透系数≤1.0×10-10cm/s。
③二氧化硫若泄漏后被消防水或雨水吸收，形成酸性废水，直接进入地表水或下水道会造成pH下降，腐蚀管网并危害水生生态；气态二氧化硫对土壤直接污染风险较小，但通过干湿沉降形成的酸沉降，会使土壤酸化，影响土壤养分。因此需加强脱硫系统运行管理，减少非正常排放。

因此，通过上述措施，项目建设不会对周边地表水、地下水及土壤环境产生显著不利影响。

9.5.3应急措施

①二氧化硫泄露防范措施

·立即撤离污染区人员至上风处，设置隔离区（小泄漏约150m，大泄漏约450m）。

·应急人员佩戴正压自给式呼吸器、防毒服，从上风接近，切断泄漏源。

·喷雾状水稀释、吸收气体；可用碱液（如NaOH溶液）或次氯酸钠溶液喷淋吸收。

②废机油泄露防范措施

·迅速用沙土、吸油棉、锯末等覆盖吸附，防止流散。
·收集废油及沾染物至专用容器，交由有资质单位处置。
·若流入水体，需用围油栏、吸油毡控制油膜扩散。

·应指定专人对产生的危险废物及时收集，危废操作人员必须经过培训并具备相应知识。

·废机油用密封容器进行装盛并存放在危险废物贮存场所。

·废机油用密封容器必须完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其包装效能减弱的缺陷。

·油桶在将油类注入时，须预留足够的空隙，以确保桶内油类在正常的处理、存放及运输时，不因温度或其他物理状况转变而膨胀，造成容器泄漏或永久变形。

·危废贮存场所地面及裙角进行防渗，防渗要求需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求。危废贮存场所设置规范标识标牌。

③氢氧化钠泄露防范措施

·隔离泄漏区，应急人员戴防尘口罩、防化服、橡胶手套。

·用洁净铲子收集至干燥容器，少量可缓慢加入大量水中，中和至中性后排入循环系统。

·大量泄漏时，收集回收或无害化处理；禁止将水直接倒入大量氢氧化钠中（防剧烈放热喷溅）。

9.6风险分析结论

简单分析按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A进行分析。
表4.9-9   简单分析内容表

建设项目名称

宜良前所月牙塘机制砖厂页岩砖污泥利用技改项目
建设地点

云南省昆明市宜良县北古城镇凤莱村委会下前所村
地理坐标

经度

103°13'18.598"

纬度

24°58'29.699"

主要危险物质及分布

废机油收集于危废贮存场所、氢氧化钠放置在辅料堆放区、二氧化硫为项目脱硫塔排放的气态物质。

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

大气影响：①二氧化硫属于刺激性有毒气体，若脱硫系统管线、法兰发生泄漏，二氧化硫会迅速扩散。高浓度下刺激人体呼吸道黏膜，引发咳嗽、肺水肿甚至窒息；同时在大气中可氧化为硫酸雾/硫酸盐，是酸雨和二次颗粒物的重要前驱物，影响周边空气质量。②氢氧化钠的固态粉尘若大量扬散，会刺激眼、呼吸道，但通常在储存、投加过程中风险相对较小。③废机油正常情况下液态不易挥发，但若泄漏后遇明火、高温发生燃烧，会产生含CO、NOₓ、SO₂及烟尘的废气，造成局部大气污染。

地表水、地下水影响：①氢氧化钠泄漏或冲洗水进入雨水管网/污水管网，会使pH急剧升高；高pH废水对生化处理系统有抑制作用，并具腐蚀性。长期泄漏或渗滤可使局部土壤pH升高，破坏团粒结构，抑制作物生长，碱性盐类累积可能影响土壤微生物活性。②油类密度小于水，易在水面形成油膜，阻断复氧，导致水体缺氧；油类难降解，可在环境中残留多年，对水生生物和饮用水源构成长期威胁。渗漏进入土壤后，油分吸附于土壤颗粒，堵塞孔隙，降低渗透性和通气性；并且可随淋溶迁移至浅层地下水，形成油类—有机物复合污染。③二氧化硫若泄漏后被消防水或雨水吸收，形成酸性废水，直接进入地表水或下水道会造成pH下降，腐蚀管网并危害水生生态；气态二氧化硫对土壤直接污染风险较小，但通过干湿沉降形成的酸沉降，会使土壤酸化，影响土壤养分。

风险防范措施要求

①二氧化硫泄露防范措施

·立即撤离污染区人员至上风处，设置隔离区（小泄漏约150m，大泄漏约450m）。

·应急人员佩戴正压自给式呼吸器、防毒服，从上风接近，切断泄漏源。

·喷雾状水稀释、吸收气体；可用碱液（如NaOH溶液）或次氯酸钠溶液喷淋吸收。

②废机油泄露防范措施

·迅速用沙土、吸油棉、锯末等覆盖吸附，防止流散。
·收集废油及沾染物至专用容器，交由有资质单位处置。
·若流入水体，需用围油栏、吸油毡控制油膜扩散。

·应指定专人对产生的危险废物及时收集，危废操作人员必须经过培训并具备相应知识。

·废机油用密封容器进行装盛并存放在危险废物贮存间。

·废机油用密封容器必须完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其包装效能减弱的缺陷。

·油桶在将油类注入时，须预留足够的空隙，以确保桶内油类在正常的处理、存放及运输时，不因温度或其他物理状况转变而膨胀，造成容器泄漏或永久变形。

·危废贮存场所地面及裙角进行防渗，防渗要求需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求。危废贮存场所设置规范标识标牌。

③氢氧化钠泄露防范措施

·隔离泄漏区，应急人员戴防尘口罩、防化服、橡胶手套。

·用洁净铲子收集至干燥容器，少量可缓慢加入大量水中，中和至中性后排入循环系统。

·大量泄漏时，收集回收或无害化处理；禁止将水直接倒入大量氢氧化钠中（防剧烈放热喷溅）。
填表说明：

该项目环境风险在可接受的范围内

十、运营期环境管理要求

10.1竣工环境验收要求
表4.10-1   竣工验收监测计划一览表

环保措施名称

监测项目

监控负责单位

监测检查频次

监测点

执行标准

环境噪声监测

Leq(A)

环境管理机构

连续2天，2次/天，昼间、夜间1次

厂界外东、南、西、北1m处，4个点位

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

废气监测

DA002
SO2、NOX、颗粒物、氟化物

环境管理机构

连续2天，4次/天

环保设施进口、出口

《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）

氯化氢、重金属类、汞及其化合物、镉及其化合物、二噁英
环境管理机构
连续2天，4次/天
环保设施进口、出口
《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）
DA001
粉尘
环境管理机构

连续2天，4次/天

环保设施进口、出口

《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）

无组织

氨、硫化氢、臭气浓度
环境管理机构

连续2天，4次/天

厂界上风向设1个参照点、下风向设3个监测点

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1

、

SO2、颗粒物、氟化物
环境管理机构

连续2天，4次/天

厂界上风向设1个参照点、下风向设3个监测点

《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）
10.2运营期环境管理

（1）建立环境管理专业机构：组织人员的环境保护专业技术培训，组织、配合有资质环境监测部门开展污染源监测，编制环境保护验收报告，组织对工程竣工验收。

（2）加强环保宣传，提高环境意识：加强对全厂职工环保法律、法规宣传，提高全厂职工的环保意识，在实际生产中能自觉遵守国家有关的环保法律、法规和企业内部制定的环保管理制度。

（3）建立健全环保管理规章制度和监督机制：建立健全有约束力的、奖惩分明的环保管理规章制度，完善环保指标的监督和考核机制。要做到有规必行，违规必罚。

（4）严格遵守环保“三同时”规定：建设项目环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运行。

（5）加强对环保设施的运行管理：项目在生产过程中应定岗定职，培训上岗。要严格按操作规程进行操作，必须保证污染治理设施的正常运行，从而确保污染物浓度及总量达标排放。定期对污染治理设施进行检修和维护，以保证污染处理设施的正常运转。

10.3、环境管理台账的要求

根据《环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ944-2018）及相关法律法规和规范要求，本项目在运行过程中应落实环境管理台账记录制度，明确责任人和人员工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账的真实性、完整性和规范性负责。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	施工期

	大气环境
	无组织
	粉尘
	经厂房阻隔和大气稀释
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准

	地表水环境
	生活污水
	生活污水
	施工人员生活污水通过化粪池处理后进入集水池回用于生产，废水不外排。
	废水不外排

	声环境
	设备噪声
	等效连续A声级
	合理安排作业时间
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

	固体废物
	一般固废
	废包装材料、生活垃圾
	废包装材料可回收部分外售废品收购站进行回收利用，不可回收部分交由环卫部门清运处理；生活垃圾统一收集后，委托当地环卫部门清运处理。
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	运营期

	大气环境
	DA002
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物
	双碱法脱硫除尘+15米的排气筒
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）

	
	
	氯化氢、重金属类、汞及其化合物、镉及其化合物、二噁英
	
	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）

	
	DA001
	颗粒物
	布袋除尘器+15米的排气筒
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）

	
	无组织
	颗粒物、二氧化硫、氟化物
	无组织排放
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）

	
	
	氨、硫化氢、臭气浓度
	无组织排放
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	地表水环境
	-
	生活污水
	吸收液经过循环池循环使用；污泥渗滤液通过管道收集后回用于制砖过程；食堂污水通过油水分离器处理后与其他生活污水共同进入化粪池处理，再排入集水池回用于生产，项目废水均不外排。
	吸收液经过循环池循环使用；污泥渗滤液通过管道收集后回用于制砖过程；食堂污水通过油水分离器处理后与其他生活污水共同进入化粪池处理，再排入集水池回用于生产，项目废水均不外排。

	声环境
	设备噪声
	等效连续A声级
	厂房隔音、距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	固体废物
	一般固废
	废泥坯、废砖、脱硫渣、除尘灰、煤渣
	统一收集，回用于生产
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	危险废物
	废机油
	统一收集后委托有资质的单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	统一收集后委托当地环卫部门清运处理
	/

	土壤及地下水

污染防治措施
	危废贮存场所采用黏土夯实+混泥土+铺设防渗膜的措施，防渗层渗透系数≤10⁻¹⁰cm/s，防渗满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	①二氧化硫泄露防范措施

·立即撤离污染区人员至上风处，设置隔离区（小泄漏约150m，大泄漏约450m）。

·应急人员佩戴正压自给式呼吸器、防毒服，从上风接近，切断泄漏源。

·喷雾状水稀释、吸收气体；可用碱液（如NaOH溶液）或次氯酸钠溶液喷淋吸收。

②废机油泄露防范措施

·迅速用沙土、吸油棉、锯末等覆盖吸附，防止流散。
·收集废油及沾染物至专用容器，交由有资质单位处置。
·若流入水体，需用围油栏、吸油毡控制油膜扩散。

·应指定专人对产生的危险废物及时收集，危废操作人员必须经过培训并具备相应知识。

·废机油用密封容器进行装盛并存放在危险废物贮存间。

·废机油用密封容器必须完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其包装效能减弱的缺陷。

·油桶在将油类注入时，须预留足够的空隙，以确保桶内油类在正常的处理、存放及运输时，不因温度或其他物理状况转变而膨胀，造成容器泄漏或永久变形。

·危废贮存场所地面及裙角进行防渗，防渗要求需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求。危废贮存场所设置规范标识标牌。

③氢氧化钠泄露防范措施

·隔离泄漏区，应急人员戴防尘口罩、防化服、橡胶手套。

·用洁净铲子收集至干燥容器，少量可缓慢加入大量水中，中和至中性后排入循环系统。

·大量泄漏时，收集回收或无害化处理；禁止将水直接倒入大量氢氧化钠中（防剧烈放热喷溅）。

	其他环境

管理要求
	1、污许可证申报及排污口信息

（1）排污许可证申报

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）第四条规定，新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

项目需要申领排污许可证。

（2）排污口设置及规范化管理

根据《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范要求，设置与之相适应的环境保护图形标志。

项目共设置2个大气排污口。




六、结论

	项目建设符合国家产业政策，选址合理。项目施工期和运营期排放的污染物处理处置措施可靠。污染物排放符合达标排放及总量控制原则，对环境影响较小。

综上所述，评价认为在严格按照“三同时”要求，严格落实各项污染物处理处置措施的条件下，项目建设符合我国社会、经济、环境保护协调发展方针，符合评价原则，从环境保护的角度分析，项目的建设是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废水
	生活污水
	504
	/
	/
	4.3989
	12.1621
	4.3989
	-7.7632

	废气
	烟尘
	12.1621
	/
	/
	9.1760
	43.5880
	9.1760
	-34.4120

	
	SO2
	43.588
	/
	/
	10.2920
	68.6742
	10.2920
	-58.3822

	
	NOX
	68.6742
	/
	/
	0.9688
	0.7828
	0.9688
	+0.1859

	
	氟化物
	0.7828
	/
	/
	3.1449
	5.2907
	3.1449
	-2.1458

	
	粉尘
	5.2907
	/
	/
	4.3989
	12.1621
	4.3989
	-7.7632

	
	氯化氢
	/
	23.6585
	21.2927
	2.3659
	/
	2.3659
	+2.3659

	
	二噁英
	/
	/
	/
	0.000000001614
	/
	0.000000001614
	+0.000000001614

	
	外排重金属（Cr、Co、Cu、Mn、Ni、Cd、Sb、As、Pb、Tl、Hg）
	/
	/
	/
	0.1236
	/
	0.1236
	+0.1236

	
	硫化氢
	/
	/
	/
	4.75*10-5
	/
	4.75*10-5
	+4.75*10-5

	
	氨
	/
	/
	/
	6.8*10-4
	/
	6.8*10-4
	+6.8*10-4

	固体废物
	废泥坯
	18.52
	/
	/
	22.9648
	18.52
	22.9648
	+4.4448

	
	废砖
	236.8
	/
	/
	236.8
	236.8
	236.8
	0

	
	煤渣
	1565.55
	/
	/
	1714.65
	1565.55
	1714.65
	+149.1

	
	除尘灰
	6.16
	/
	/
	7.626
	6.16
	7.626
	+1.466

	
	脱硫除尘渣
	213.8349
	/
	/
	223.4356
	213.8349
	223.4356
	+9.6007

	
	废机油
	0.1
	/
	/
	0.1
	0.1
	0.1
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
57

焙烧烘干
总氟带入
38.75
烟气中氟化物的产生量19.3751
脱硫系统
0.9687
随烟气外排
18.4064
脱硫渣



陈化用水
36.7042
损耗1.8352
与砖坯一起进入烘干窑蒸发
吸收蒸发34.869
34.869
搅拌用水
吸收蒸发39.466
洒水降尘用水
4.5756
吸收蒸发4.5756
脱硫用水
2894.518
损耗564.019，脱硫渣带走2330.499
循环池
7050.24
回用4155.722
生活污水
2.1
食宿生活污水
一般生活污水
1.5
0.6
1.2
0.48
1.68
化粪池
损耗0.3
损耗0.12
自来水2978.268
与砖坯一起进入烘干窑蒸发
1.68
集水池
1.68
全部吸收蒸发
40.3698
污泥渗滤液
6.8891




噪声



安装新设备
验收调试
噪声、固废
拆除原有设备
对原料堆场密闭、新建污泥堆放池及防渗



噪声、固废



破碎机
滚筛机
搅拌机
制砖机
切砖机
码坯机
原料堆场
脱硫塔+30m排气筒
热风
尾气
页岩
螺旋搅拌机
自动配水设施
回料输送带
给料机
陈化堆场
窑车
粉尘
粉尘
输送机
输送机
输送机
输送机
布袋除尘器+15m排气筒排放
噪声
焙烧窑
成品
废气
不合格砖
废泥坯
污泥、炉渣
烘干窑
喷淋除尘
噪声
噪声
噪声、粉尘
粉尘通过搅拌工序加水、厂房密闭处理
噪声
噪声
噪声
噪声
噪声
原料堆场
粉尘
喷淋除尘
褐煤
配煤设施
污泥恶臭气体
喷淋设施内添加除臭剂



陈化用水
36.7042
损耗1.8352
与砖坯一起进入烘干窑蒸发
吸收蒸发34.869
34.869
搅拌用水
吸收蒸发48.9389
洒水降尘用水
4.5756
吸收蒸发4.5756
脱硫用水
2894.518
损耗564.019，脱硫渣带走2330.499
循环池
7050.24
回用4155.722
生活污水
2.1
食宿生活污水
一般生活污水
1.5
0.6
1.2
0.48
1.68
化粪池
损耗0.3
损耗0.12
自来水
2965.148
与砖坯一起进入烘干窑蒸发
14.8
集水池
1.68
初期雨水
14.616m3/次
全部吸收蒸发
污泥渗滤液
6.8891
27.2498



焙烧烘干
总硫带入
183.52
烟气中二氧化硫的产生量91.76
脱硫系统
9.176
随烟气外排
82.584
脱硫渣



