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[bookmark: _Toc30516][bookmark: _Toc31860]1专项评价背景
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），项目属于二十七条：非金属矿物制品业中的56条：砖瓦、石材等建筑材料制造、四十七：生态保护和环境治理业中的103条：一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用--其他，项目使用污泥代替部分页岩制砖，需编制环境影响报告表。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，排放废气含有毒有害污染物且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目，需要进行大气环境影响专项评价。本项目厂界外500米范围内有环境空气保护目标且排放废气中含有毒有害污染物二噁英、重金属，因此需要设置大气环境影响专项评价。
[bookmark: _Toc11327]2总则
2.1编制依据
2.1.1相关法律、法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）；
（3）《中华人民共和国大气污染防治法》2018年10月26日；
（4）中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；
（5）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日实施）；
（6）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号，2024年2月1日实施）；
（7）国务院关于印发《大气污染防治行动计划》的通知（国发〔2013〕37号）；
（8）《云南省生态环境保护条例》（2024年11月1日施行）；
（9）《云南省建设项目环境保护管理规定》（云南省人民政府令第105号，2002年1月1日施行）；
（10）《云南省大气污染防治行动计划实施方案》（云政发〔2014〕9号，2014年3月20日）。
2.1.2有关技术规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则总则》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）。
2.2环境影响要素识别与评价因子确定
2.2.1环境影响要素识别
根据工程特点，本项目环境影响因子识别见下表。
表2.2-1   环境影响要素识别表
	环境要素
	产生影响的主要活动
	影响因子

	环境空气
	页岩砖生产线
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氯化氢、二噁英、重金属（Hg、Sb、As、Pb、Cr、Co、Cu、Mn、Ni、Cd、Tl）

	
	污泥暂存
	氨、硫化氢


2.2.2环境影响评价因子识别
根据项目的建设内容和开发建设特征，环境影响因子类别见下表所示。
表2.2-2   评价因子一览表
	环境要素
	现状评价因子
	影响因子

	环境空气
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氯化氢、二噁英、重金属、氨气、硫化氢
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氯化氢、二噁英、重金属（汞、砷、六价铬、铅、镉、锰、镍）、氨气、硫化氢


[bookmark: _Toc26215]2.3评价标准
2.3.1环境空气质量标准
本项目位于云南省昆明市宜良县北古城镇凤莱村委会下前所村，项目区属于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类功能区，区域大气SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、NOX、TSP、铅执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准的要求。特殊污染因子氟化物、砷、镉、汞、六价铬参照执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）附录A中的二级浓度限值；硫化氢、氨、锰及其化合物、氯化氢参照执行《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018附录D浓度限值，镍（1小时均值）参照执行原苏联环境标准0.03mg/m3限值；二噁英参照执行日本标准限值见下表。
表2.3-1   环境空气质量标准
	污染物
名称
	取值时间
	二级标准浓度限值
	单位
	标准来源

	总悬浮颗粒物（TSP）
	年平均
	200
	μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

	
	日平均
	300
	μg/m3
	

	可吸入颗粒物（PM2.5）
	年平均
	30
	μg/m3
	

	
	日平均
	60
	μg/m3
	

	可吸入颗粒物（PM10）
	年平均
	60
	μg/m3
	

	
	日平均
	120
	μg/m3
	

	二氧化硫
(SO2)
	年平均
	60
	μg/m3
	

	
	日平均
	150
	μg/m3
	

	
	1小时平均
	500
	μg/m3
	

	二氧化氮
(NO2)
	年平均
	40
	μg/m3
	

	
	日平均
	80
	μg/m3
	

	
	1小时平均
	200
	μg/m3
	

	氮氧化物（NOX）
	年平均
	50
	μg/m3
	

	
	日平均
	100
	μg/m3
	

	
	1小时平均
	250
	μg/m3
	

	O3
	日最大8h平均
	160
	μg/m3
	

	
	1小时平均
	200
	μg/m3
	

	CO
	日平均
	4
	mg/m3
	

	
	1小时平均
	10
	mg/m3
	

	铅
	年平均
	0.5
	μg/m3
	

	氟化物
	24小时平均
	7
	μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）附录A

	
	1小时平均
	20
	μg/m3
	

	汞
	年平均
	0.05
	μg/m3
	

	砷
	年平均
	0.006
	μg/m3
	

	六价铬
	年平均
	0.000025
	μg/m3
	

	镉
	年平均
	0.005
	μg/m3
	

	硫化氢
	1小时平均
	10
	μg/m3
	《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

	氨
	1小时平均
	200
	μg/m3
	

	锰及其化合物
	日均值
	10
	μg/m3
	

	氯化氢
	1小时平均
	50
	μg/m3
	

	
	日均值
	15
	μg/m3
	

	镍
	小时平均
	30
	μg/m3
	原苏联环境标准

	二噁英类
	年平均值
	0.6
	PgTEQ/m3
	日本年均浓度标准

	非甲烷总烃
	—
	2.0
	mg/m3
	《大气污染物综合排放标准详解》


2.3.2废气排放标准
（1）施工期废气排放标准
施工期无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，具体标准值摘录分别见下表所示。
表2.3-2  大气污染物综合排放标准（摘录）
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度（mg/m3）

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0


（2）运营期废气排放标准
①有组织废气
营运期项目隧道窑烟气排放口（DA001）、原料破碎筛分排放口（DA002），颗粒物、二氧化硫、氨氧化物、氟化物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）排放限值；氯化氢、重金属类、汞及其化合物、镉及其化合物、二噁英执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中排放限值；污泥暂存产生的氨气、硫化氢、恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。标准值详见下表。
表2.3-3   项目大气污染物有组织排放限值
	排放口
	生产过程
	污染物项目
	排放浓度限值
mg/m3
	污染物排放监控位置
	标准来源

	DA001
	原料破碎及制备成型
	颗粒物
	30
	烟囱或烟道
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）

	DA002
	干燥及焙烧
	二氧化硫
	300
	烟囱或烟道
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）

	
	
	氮氧化物
	200
	
	

	
	
	颗粒物
	30
	
	

	
	
	氟化物
	3
	
	

	
	/
	氯化氢
	60（1h均值）
	烟囱或烟道
	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）

	
	
	
	50（24h均值）
	
	

	
	
	汞
	0.05（测定均值）
	
	

	
	
	镉
	0.1（测定均值）
	
	

	
	
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物
	1.0（测定均值）
	
	

	
	
	二噁英类（ngTEQ/m3）
	0.1（测定均值）
	
	


②无组织废气
厂界无组织排放废气执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3“企业边界大气污染物浓度限值”；污泥暂存池产生的无组织氨气、硫化氢、恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。标准值详见下表。

表2.3-4   项目大气污染物无组织排放限值
	序号
	控制项目
	标准限值（mg/m3）
	标准来源
	污染物排放监控位置

	1
	氨
	1.5
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
	无组织排放，厂界外浓度最高点

	2
	硫化氢
	0.06
	
	

	3
	臭气浓度
	20
	
	

	4
	总悬浮颗粒物
	1.0
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）
	企业厂界
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	二氧化硫
	0.5
	
	

	6
	氟化物
	0.02
	
	


2.4评价工作等级及评价范围
2.4.1大气环境评价等级
依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。
（1）Pmax及D10%的确定
依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。
（2）评价等级判别表
评价等级按下表的分级判据见下表。
表2.4-1   大气环境评价工作等级
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax<10%

	三级
	Pmax<1%


（3）估算模型参数
依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关规定，通过AERSCREEN模型对各污染源及各污染物进行估算，估算模型参数见下表。



表2.4-2  估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市）
	860万人

	最高环境温度/℃
	33.6

	最低环境温度/℃
	-3.6

	土地利用类型
	耕地

	区域湿度条件
	湿润

	是否考虑地形
	考虑地形
	否

	
	地形数据分辨率/m
	/

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	/

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


（4）污染源参数
项目污染源均为有组织点源和无组织排放面源，采用导则中推荐的AERSCREEN模式，点源各污染物排放参数见表2.4-5，面源各污染物排放参数见表2.4-6，估算数值计算各污染物结果见表2.4-7。
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表2.4-5  废气污染源参数一览表（点源）
	污染源名称
	排气筒底部中心坐标（°）
	排气筒底部海拔高度（m）
	排气筒参数
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	经度
	纬度
	
	高度（m）
	内径（m）
	温度（℃）
	流速（m/s）
	
	
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物
	氟化物
	氯化氢
	二噁英
	Hg及其化合物
	Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni及其化合物
	Cd+Tl及其化合物
	氨气
	硫化氢

	DA001排气筒
	103.219578
	24.978249
	1578.24
	15
	0.5
	常温
	11
	2400
	正常
	0.0572
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	DA002排气筒
	103.219873
	24.978490
	1573.25
	30
	4.5
	70
	11
	7200
	正常
	0.6110
	1.2744
	1.4294
	0.1345
	0.3286
	0.00000000224
	0.00005
	0.0007063
	0.00085
	0.000285
	0.0000198


表2.4-6废气污染源参数一览表（矩形面源）
	序号
	污染源名称
	面源起点坐标（°）
	面源海拔高度/m
	面源长度（m）
	面源宽度（m）
	与正北向夹角/°
	初始排放
高度（m）
	排放小时
数（h）
	排放工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物
	氨气
	硫化氢

	1
	无组织排放废气
	103.218818
	24.979228
	1570
	254.57
	259.59
	78.09
	10
	2400
	正常
	0.4177
	0.000285
	0.0000198



表2.4-7 Pmax和D10%预测和计算结果一览表
	污染源名称
	评价因子
	评价标准（μg/m³）
	Cmax(mg/m³)
	Pmax(%)
	D10%(m)

	点源1（DA001排气筒）
	颗粒物
	900.0
	0.75900
	0.08433 
	/

	点源2（DA002）排气筒）
	颗粒物
	900.0
	8.4
	0.9333 
	/

	
	SO2
	500.0
	17.5
	3.5000 
	/

	
	氮氧化物
	250.0
	19.6
	9.8000 
	/

	
	氟化物
	20.0
	1.83
	9.1500 
	/

	
	氯化氢
	50.0
	4.5
	9.0000 
	/

	
	二噁英
	3.6E-6
	0.0000000307
	8.5278 
	/

	
	Hg及其化合物
	/
	/
	/
	/

	
	Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni及其化合物
	/
	/
	/
	/

	
	Cd+Tl及其化合物
	/
	/
	/
	/

	矩形面源
	颗粒物
	900.0
	87
	0.0967 
	/

	
	氨气
	200.0
	0.00842
	0.0000 
	/

	
	硫化氢
	10.0
	0.121
	0.0121 
	/


本项目Pmax最大值出现为有组织排放的氮氧化物Pmax值为9.8%，Cmax为19.6μg/m³，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。
2.4.2评价范围
本次大气环境影响评价等级定为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关规定，项目评价范围以项目厂址为中心区域，边长为5km的矩形。
[bookmark: _Toc766]2.5环境保护目标
根据专项判定情况，本项目需设置大气环境影响专项评价，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中对于大气环境保护目标的要求，环境空气保护目标指评价范围内按GB3095规定划分为一类区的自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域，二类区中的居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
根据《大气环境影响专项评价》内容，项目评价等级为二级，评价范围为以本项目厂址为中心，边长为5km的矩形，大气评价范围内环境保护目标见下表。


表2.5-1大气环境主要保护目标
	保护类别
	名称
	相对厂址方位
	相对厂址距离(km)
	X轴坐标坐标[m]
	Y轴坐标[m]
	环境功能区

	大气环境
	上前所
	WSW
	0.648 
	103.2149963
	24.9750996
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

	
	陆冲
	SSE
	0.733 
	103.2229996
	24.9722004
	

	
	凤来村
	W
	0.741 
	103.2129974
	24.9782009
	

	
	前所街
	WNW
	0.963 
	103.2109985
	24.9801006
	

	
	摆衣村
	N
	1.157 
	103.2210007
	24.9887009
	

	
	新村
	NW
	1.199 
	103.2129974
	24.9867992
	

	
	上燕子窝
	WNW
	1.503 
	103.2060013
	24.9820004
	

	
	小团坡
	SSW
	1.516 
	103.211998
	24.9669991
	

	
	先觉村
	NNE
	1.540 
	103.2249985
	24.9915009
	

	
	石榴园
	SSW
	1.715 
	103.2149963
	24.9636993
	

	
	小冲
	SE
	1.941 
	103.2360001
	24.9682007
	

	
	中村
	NE
	2.005 
	103.2340012
	24.9913998
	

	
	豹子洞
	SSW
	2.147 
	103.2109985
	24.9610004
	

	
	下燕子窝
	W
	2.172 
	103.1989975
	24.9808998
	

	
	新桥
	ESE
	2.240 
	103.2419968
	24.9738998
	

	
	糯米庄
	ENE
	2.707 
	103.2460022
	24.9853992
	

	
	清水沟
	S
	2.733 
	103.223999
	24.9540005
	

	
	木龙村
	E
	2.813 
	103.2480011
	24.9752007
	

	
	下后所
	E
	2.893 
	103.2490005
	24.9787998
	

	
	摆衣门前
	ESE
	3.065 
	103.2460022
	24.9636002
	

	
	梁家标杆
	NNW
	3.078 
	103.2089996
	25.0039997
	

	
	大村
	NE
	3.097 
	103.2409973
	24.9988995
	

	
	车田村
	NE
	3.113 
	103.2429962
	24.9972992
	

	
	茅草房
	NNE
	3.248 
	103.2350006
	25.0042992
	

	
	秧草田
	SSW
	3.289 
	103.2030029
	24.9533005
	

	
	上后所
	E
	3.297 
	103.2529984
	24.9790993
	

	
	小山后
	SSE
	3.430 
	103.237999
	24.9519997
	

	
	大薛营村
	W
	3.577 
	103.1849976
	24.9808006
	

	
	康复村
	ENE
	3.693 
	103.2529984
	24.9932995
	

	
	大平
	SW
	3.904 
	103.197998
	24.9496994
	

	
	狗街子
	W
	3.907 
	103.1819992
	24.9734001
	

	
	下河营
	W
	3.976 
	103.1809998
	24.9804001
	

	
	小南冲
	NNW
	4.041 
	103.1999969
	25.0095997
	

	
	安家桥村
	W
	4.078 
	103.1800003
	24.9761009
	

	
	小龙潭
	SSE
	4.153 
	103.2419968
	24.9466
	

	
	南冲村
	SE
	4.179 
	103.2509995
	24.9531002
	

	
	古城村
	WSW
	4.245 
	103.1800003
	24.9675007
	

	
	獐子坝
	NNE
	4.261 
	103.2369995
	25.0135002
	

	
	三家村
	SSW
	4.295 
	103.2040024
	24.9426994
	

	
	白龙潭
	SE
	4.396 
	103.2470016
	24.9470997
	

	
	小薛营
	W
	4.421 
	103.177002
	24.9841995
	

	
	烂泥冲
	S
	4.503 
	103.2220001
	24.9379005
	

	
	大薛营
	WNW
	4.508 
	103.1790009
	24.9937
	

	
	南北村
	WSW
	4.533 
	103.1800003
	24.9603996
	

	
	车田小冲
	NE
	4.558 
	103.2480011
	25.0107002
	

	
	马家凹
	NNW
	4.568 
	103.2040024
	25.0165997
	

	
	大荒田
	NW
	4.826 
	103.185997
	25.0084991
	

	
	老古城
	WSW
	4.829 
	103.1760025
	24.9619999
	

	
	车田
	NE
	4.883 
	103.2529984
	25.0107002
	

	
	小张营
	WNW
	4.885 
	103.177002
	24.9979
	

	
	山后村
	S
	4.895 
	103.2279968
	24.9349003
	

	
	班茅箐
	SSW
	4.906 
	103.2050018
	24.9365005
	

	
	小村
	NNE
	4.922 
	103.2360001
	25.0202007
	

	
	新街
	NE
	4.923 
	103.2590027
	25.0053005
	

	
	长脉地
	NNE
	5.021 
	103.2450027
	25.0174999
	

	
	瓦仓
	WNW
	5.031 
	103.1729965
	24.9925003
	

	
	花椒村
	SSE
	5.041 
	103.2399979
	24.9367008
	


2.8大气环境影响评价工作程序
大气环境影响评价工作程序见下图。
[image: ]
图2-1大气环境影响评价工作程序

[bookmark: _Toc11627][bookmark: _Toc23578]3环境空气质量现状调查与评价
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的6.2.1.1，项目所在区域达标判定，优先采用国家或者地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。
[bookmark: _Toc27578]3.1环境空气质量达标区判定
本项目位于云南省昆明市宜良县北古城镇凤莱村委会下前所村，项目区属于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。
根据昆明市生态环境局发布的《2024年昆明市生态环境状况公报》，2024年昆明市主城区外所辖的8个县(市)、区环境空气质量总体保持良好，各项污染物平均浓度均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；空气优良天数比例范围为97.50%~100%，与2023年相比，石林县、富民县、宜良县、东川区、寻甸县、嵩明县、禄劝县空气优良天数比例均有提高。因此，项目所在区域环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，属达标区。
3.2特征污染物
本项目特征污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氯化氢、二噁英、H2S、NH3、汞、铅、镉、砷、镍、六价铬、锰及其化合物、非甲烷总烃。
为了解区域环境质量，宜良凤莱建材有限公司于2026年7月委托云南普域环境科技有限公司、吉林省中孚检测技术服务有限公对宜良前所月牙塘机制砖厂页岩砖污泥利用技改项目进行现状监测。监测结果如下。
①检测项目：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氯化氢、二噁英、H2S、NH3、汞、铅、镉、砷、镍、六价铬、锰及其化合物、非甲烷总烃、臭气浓度。
②检测点位：下风向设置1个检测点。
③检测频率：连续检测7天。
④监测结果如下。
表3.2-1大气环境质量现状监测结果一览表
	采样地点
	下风向，距厂界10米处

	采样日期
	采样时段
	样品编号
	总悬浮颗粒物
	铅
	镍
	锰

	
	
	
	mg/m3
	μg/m3
	μg/m3
	μg/m3

	2026年07月28日~07月29日
	00:00~次日00:00
	26072704-HQ01-1
	0.161
	<0.009
	<0.2
	<0.2

	2026年07月29日~07月30日
	00:20~次日00:20
	26072704-HQ01-2
	0.196
	<0.009
	<0.2
	<0.2

	2026年07月30日~07月31日
	00:40~次日00:40
	26072704-HQ01-3
	0.139
	<0.009
	<0.2
	<0.2

	2026年07月31日~08月01日
	01:00~次日01:00
	26072704-HQ01-4
	0.150
	<0.009
	<0.2
	<0.2

	2026年08月01日~08月02日
	01:20~次日01:20
	26072704-HQ01-5
	0.214
	<0.009
	<0.2
	<0.2

	2026年08月02日~08月03日
	01:40~次日01:40
	26072704-HQ01-6
	0.164
	<0.009
	<0.2
	<0.2

	2026年08月03日~08月04日
	02:00~次日02:00
	26072704-HQ01-7
	0.202
	<0.009
	<0.2
	<0.2

	采样地点
	下风向，距厂界10米处

	采样日期
	采样时段
	样品编号
	六价铬
	汞
	镉
	砷

	
	
	
	mg/m3
	μg/m3
	μg/m3
	μg/m3

	2026年07月28日~07月29日
	00:00~次日00:00
	26072704-HQ01-1
	<4×10-5
	<0.003
	<0.05
	0.0048

	2026年07月29日~07月30日
	00:20~次日00:20
	26072704-HQ01-2
	<4×10-5
	<0.003
	<0.05
	0.0044

	2026年07月30日~07月31日
	00:40~次日00:40
	26072704-HQ01-3
	<4×10-5
	<0.003
	<0.05
	0.0048

	2026年07月31日~08月01日
	01:00~次日01:00
	26072704-HQ01-4
	<4×10-5
	<0.003
	<0.05
	0.0046

	2026年08月01日~08月02日
	01:20~次日01:20
	26072704-HQ01-5
	<4×10-5
	<0.003
	<0.05
	0.0047

	2026年08月02日~08月03日
	01:40~次日01:40
	26072704-HQ01-6
	<4×10-5
	<0.003
	<0.05
	0.0046

	2026年08月03日~08月04日
	02:00~次日02:00
	26072704-HQ01-7
	<4×10-5
	<0.003
	<0.05
	0.0046

	采样地点
	下风向，距厂界10米处

	采样日期
	采样时段
	样品编号
	二氧化硫
	氮氧化物
	氟化.物
	

	
	
	
	mg/m3
	mg/m3
	μg/m3
	

	2026年07月28日~07月29日
	00:00~次日00:00
	26072704-HQ01-1
	0.011
	0.008
	0.46
	

	2026年07月29日~07月30日
	00:20~次日00:20
	26072704-HQ01-2
	0.013
	0.010
	0.49
	

	2026年07月30日~07月31日
	00:40~次日00:40
	26072704-HQ01-3
	0.014
	0.012
	0.55
	

	2026年07月31日~08月01日
	01:00~次日01:00
	26072704-HQ01-4
	0.012
	0.013
	0.48
	

	2026年08月01日~08月02日
	01:20~次日01:20
	26072704-HQ01-5
	0.011
	0.011
	0.52
	

	2026年08月02日~08月03日
	01:40~次日01:40
	26072704-HQ01-6
	0.012
	0.013
	0.57
	

	2026年08月03日~08月04日
	02:00~次日02:00
	26072704-HQ01-7
	0.013
	0.014
	0.46
	

	备注：“＜”表示检测结果低于分析方法检出限。



续表1
	采样地点
	采样日期
	采样时段
	样品编号
	二氧化硫
	氮氧化物
	氨
	硫化氢
	氟化物

	
	
	
	
	mg/m3
	mg/m3
	mg/m3
	mg/m3
	μg/m3

	下风向，距厂界10米处
	2026年07月28日
	02:00~03:00
	26072704-HQ01-1-1
	0.015
	0.020
	0.12
	0.008
	1.5

	
	
	08:00~09:00
	26072704-HQ01-1-2
	0.020
	0.023
	0.14
	0.007
	1.8

	
	
	14:00~15:00
	26072704-HQ01-1-3
	0.018
	0.020
	0.10
	0.007
	1.5

	
	
	20:00~21:00
	26072704-HQ01-1-4
	0.018
	0.022
	0.11
	0.006
	1.4

	
	2026年07月29日
	02:00~03:00
	26072704-HQ01-2-1
	0.019
	0.022
	0.10
	0.007
	1.4

	
	
	08:00~09:00
	26072704-HQ01-2-2
	0.021
	0.023
	0.14
	0.006
	1.3

	
	
	14:00~15:00
	26072704-HQ01-2-3
	0.018
	0.026
	0.11
	0.007
	1.5

	
	
	20:00~21:00
	26072704-HQ01-2-4
	0.022
	0.025
	0.12
	0.007
	1.5

	
	2026年07月30日
	02:00~03:00
	26072704-HQ01-3-1
	0.013
	0.025
	0.09
	0.006
	1.5

	
	
	08:00~09:00
	26072704-HQ01-3-2
	0.018
	0.024
	0.12
	0.006
	1.7

	
	
	14:00~15:00
	26072704-HQ01-3-3
	0.021
	0.023
	0.09
	0.005
	1.6

	
	
	20:00~21:00
	26072704-HQ01-3-4
	0.020
	0.024
	0.10
	0.005
	1.5

	
	2026年07月31日
	02:00~03:00
	26072704-HQ01-4-1
	0.016
	0.025
	0.13
	0.007
	1.1

	
	
	08:00~09:00
	26072704-HQ01-4-2
	0.019
	0.023
	0.13
	0.008
	1.2

	
	
	14:00~15:00
	26072704-HQ01-4-3
	0.017
	0.024
	0.12
	0.008
	1.4

	
	
	20:00~21:00
	26072704-HQ01-4-4
	0.017
	0.021
	0.10
	0.009
	1.5

	
	2026年08月01日
	02:00~03:00
	26072704-HQ01-5-1
	0.016
	0.021
	0.11
	0.007
	1.5

	
	
	08:00~09:00
	26072704-HQ01-5-2
	0.019
	0.019
	0.08
	0.006
	1.4

	
	
	14:00~15:00
	26072704-HQ01-5-3
	0.018
	0.022
	0.12
	0.006
	1.8

	
	
	20:00~21:00
	26072704-HQ01-5-4
	0.017
	0.018
	0.14
	0.007
	2.0

	
	2026年08月02日
	02:00~03:00
	26072704-HQ01-6-1
	0.022
	0.020
	0.12
	0.005
	1.8

	
	
	08:00~09:00
	26072704-HQ01-6-2
	0.020
	0.018
	0.13
	0.005
	1.5

	
	
	14:00~15:00
	26072704-HQ01-6-3
	0.019
	0.021
	0.11
	0.006
	1.3

	
	
	20:00~21:00
	26072704-HQ01-6-4
	0.018
	0.021
	0.12
	0.006
	1.4

	
	2026年08月03日
	02:00~03:00
	26072704-HQ01-7-1
	0.019
	0.022
	0.09
	0.005
	1.5

	
	
	08:00~09:00
	26072704-HQ01-7-2
	0.022
	0.019
	0.10
	0.006
	1.9

	
	
	14:00~15:00
	26072704-HQ01-7-3
	0.020
	0.018
	0.11
	0.006
	1.8

	
	
	20:00~21:00
	26072704-HQ01-7-4
	0.019
	0.017
	0.12
	0.007
	1.9


续表2
	采样地点
	下风向，距厂界10米处

	采样地点
	采样时段
	样品编号
	*非甲烷总烃(以碳计）

	
	
	
	mg/m3

	2026年07月28日
	02:20~02:26
	26072704-HQ01-1-1
	1.30

	
	08:15~08:21
	26072704-HQ01-1-2
	1.21

	
	14:22~14:28
	26072704-HQ01-1-3
	1.39

	
	20:25~20:31
	26072704-HQ01-1-4
	1.10

	2026年07月29日
	02:26~02:32
	26072704-HQ01-2-1
	1.17

	
	08:21~08:27
	26072704-HQ01-2-2
	1.24

	
	14:19~14:25
	26072704-HQ01-2-3
	1.08

	
	20:22~20:28
	26072704-HQ01-2-4
	1.14

	2026年07月30日
	02:20~02:26
	26072704-HQ01-3-1
	1.08

	
	08:24~08:30
	26072704-HQ01-3-2
	1.30

	
	14:25~14:31
	26072704-HQ01-3-3
	1.16

	
	20:16~20:22
	26072704-HQ01-3-4
	1.26

	2026年07月31日
	02:22~02:28
	26072704-HQ01-4-1
	1.44

	
	08:14~08:20
	26072704-HQ01-4-2
	1.48

	
	14:17~14:23
	26072704-HQ01-4-3
	1.21

	
	20:20~20:26
	26072704-HQ01-4-4
	1.30

	2026年08月01日
	02:18~02:24
	26072704-HQ01-5-1
	1.25

	
	08:21~08:27
	26072704-HQ01-5-2
	1.18

	
	14:19~14:25
	26072704-HQ01-5-3
	1.12

	
	20:22~20:28
	26072704-HQ01-5-4
	1.32

	2026年08月02日
	02:21~02:26
	26072704-HQ01-6-1
	1.05

	
	08:13~08:19
	26072704-HQ01-6-2
	1.12

	
	14:20~14:26
	26072704-HQ01-6-3
	1.23

	
	20:25~20:31
	26072704-HQ01-6-4
	1.29

	2026年08月03日
	02:13~02:19
	26072704-HQ01-7-1
	1.25

	
	08:10~08:16
	26072704-HQ01-7-2
	1.02

	
	14:22~14:28
	26072704-HQ01-7-3
	1.11

	
	20:15~20:21
	26072704-HQ01-7-4
	1.24

	备注：带“*”表示分包项目，分包单位：云南天倪检测有限公司，证书编号：202512050131，有效期至2032年06月29日，属于无能力分包。


续表3
	采样地点
	下风向，距厂界10米处

	采样地点
	采样时段
	样品编号
	*氯化氢

	
	
	
	mg/m3

	2026年07月28日
	02:00~03:00
	26072704-HQ01-1-1
	0.025

	
	08:00~09:00
	26072704-HQ01-1-2
	0.028

	
	14:00~15:00
	26072704-HQ01-1-3
	0.035

	
	20:00~21:00
	26072704-HQ01-1-4
	0.028

	2026年07月29日
	02:00~03:00
	26072704-HQ01-2-1
	0.027

	
	08:00~09:00
	26072704-HQ01-2-2
	0.030

	
	14:00~15:00
	26072704-HQ01-2-3
	0.030

	
	20:00~21:00
	26072704-HQ01-2-4
	0.028

	2026年07月30日
	02:00~03:00
	26072704-HQ01-3-1
	0.027

	
	08:00~09:00
	26072704-HQ01-3-2
	0.032

	
	14:00~15:00
	26072704-HQ01-3-3
	0.031

	
	20:00~21:00
	26072704-HQ01-3-4
	0.030

	2026年07月31日
	02:00~03:00
	26072704-HQ01-4-1
	0.027

	
	08:00~09:00
	26072704-HQ01-4-2
	0.027

	
	14:00~15:00
	26072704-HQ01-4-3
	0.028

	
	20:00~21:00
	26072704-HQ01-4-4
	0.028

	2026年08月01日
	02:00~03:00
	26072704-HQ01-5-1
	0.027

	
	08:00~09:00
	26072704-HQ01-5-2
	0.028

	
	14:00~15:00
	26072704-HQ01-5-3
	0.027

	
	20:00~21:00
	26072704-HQ01-5-4
	0.025

	2026年08月02日
	02:00~03:00
	26072704-HQ01-6-1
	0.034

	
	08:00~09:00
	26072704-HQ01-6-2
	0.029

	
	14:00~15:00
	26072704-HQ01-6-3
	0.028

	
	20:00~21:00
	26072704-HQ01-6-4
	0.025

	2026年08月03日
	02:00~03:00
	26072704-HQ01-7-1
	0.029

	
	08:00~09:00
	26072704-HQ01-7-2
	0.032

	
	14:00~15:00
	26072704-HQ01-7-3
	0.029

	
	20:00~21:00
	26072704-HQ01-7-4
	0.030

	备注：带“*”表示分包项目，分包单位：云南天倪检测有限公司，证书编号：202512050131，有效期至2032年06月29日，属于无能力分包。


续表4
	采样地点
	下风向，距厂界10米处

	采样地点
	采样时段
	样品编号
	臭气浓度

	
	
	
	（无量纲）

	2026年07月28日
	02:43~02:53
	26072704-HQ01-1-1
	16

	
	08:33~08:43
	26072704-HQ01-1-2
	17

	
	14:37~14:47
	26072704-HQ01-1-3
	16

	
	20:42~20:52
	26072704-HQ01-1-4
	18

	2026年07月29日
	02:36~02:46
	26072704-HQ01-2-1
	16

	
	08:39~08:49
	26072704-HQ01-2-2
	17

	
	14:40~14:50
	26072704-HQ01-2-3
	16

	
	20:32~20:42
	26072704-HQ01-2-4
	17

	2026年07月30日
	02:38~02:48
	26072704-HQ01-3-1
	18

	
	08:41~08:51
	26072704-HQ01-3-2
	18

	
	14:35~14:45
	26072704-HQ01-3-3
	15

	
	20:37~20:47
	26072704-HQ01-3-4
	16

	2026年07月31日
	02:36~02:46
	26072704-HQ01-4-1
	19

	
	08:34~08:44
	26072704-HQ01-4-2
	17

	
	14:39~14:49
	26072704-HQ01-4-3
	16

	
	20:33~21:43
	26072704-HQ01-4-4
	18

	2026年08月01日
	02:40~02:50
	26072704-HQ01-5-1
	18

	
	08:35~08:45
	26072704-HQ01-5-2
	16

	
	14:32~14:42
	26072704-HQ01-5-3
	15

	
	20:41~20:51
	26072704-HQ01-5-4
	16

	2026年08月02日
	02:33~02:43
	26072704-HQ01-6-1
	17

	
	08:36~08:46
	26072704-HQ01-6-2
	18

	
	14:39~14:49
	26072704-HQ01-6-3
	18

	
	20:37~20:47
	26072704-HQ01-6-4
	17

	2026年08月03日
	02:43~02:53
	26072704-HQ01-7-1
	18

	
	08:30~08:40
	26072704-HQ01-7-2
	19

	
	14:41~14:51
	26072704-HQ01-7-3
	17

	
	20:38~20:48
	26072704-HQ01-7-4
	18


续表 5
	样品类型
	环境空气

	样品编号
	KGE2604019501
	取样量(Nm3)
	598

	二噁英类
	检出限
	组份浓度
	毒性当量浓度

	
	单位:pg/Nm³
	单位:pg/Nm³
	I-TEF
	单位: pgTEQ/Nm³

	多氯代二苯并-对-二噁英
	2,3,7,8-T4CDD
	0.00033
	N.D.(<0.00033)
	×1
	1.6×10-4

	多氯代二苯并-对-二噁英
	1,2,3,7,8-P5CDD
	0.00033
	N.D.(<0.00033)
	×0.5
	8.2×10-5

	多氯代二苯并-对-二噁英
	1,2,3,4,7,8-H6CDD
	0.00050
	N.D.(<0.00050)
	×0.1
	2.5×10-5

	多氯代二苯并-对-二噁英
	1,2,3,6,7,8-H6CDD
	0.00067
	N.D.(<0.00067)
	×0.1
	3.4×10-5

	多氯代二苯并-对-二噁英
	1,2,3,7,8,9-H6CDD
	0.00067
	N.D.(<0.00067)
	×0.1
	3.4×10-5

	多氯代二苯并-对-二噁英
	1,2,3,4,6,7,8-H7CDD
	0.00033
	N.D.(<0.00033)
	×0.01
	1.6×10-6

	多氯代二苯并-对-二噁英
	O8CDD
	0.0017
	0.049
	×0.001
	4.9×10-5

	多氯代二苯并呋喃
	2,3,7,8-T4CDF
	0.00067
	0.016
	×0.1
	1.6×10-3

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,7,8-P5CDF
	0.00067
	0.010
	×0.05
	5.0×10-4

	多氯代二苯并呋喃
	2,3,4,7,8-P5CDF
	0.0010
	0.020
	×0.5
	1.0×10-2

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,4,7,8-H6CDF
	0.00033
	0.0029
	×0.1
	2.9×10-4

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,6,7,8-H6CDF
	0.00033
	N.D.(<0.00033)
	×0.1
	1.6×10-5

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,7,8,9-H6CDF
	0.00050
	N.D.(<0.00050)
	×0.1
	2.5×10-5

	多氯代二苯并呋喃
	2,3,4,6,7,8-H6CDF
	0.00084
	N.D.(<0.00084)
	×0.1
	4.2×10-5

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,4,6,7,8-H7CDF
	0.00017
	N.D.(<0.00017)
	×0.01
	8.5×10-7

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,4,7,8,9-H7CDF
	0.00067
	N.D.(<0.00067)
	×0.01
	3.4×10-6

	多氯代二苯并呋喃
	O8CDF
	0.0017
	N.D.(<0.0017)
	×0.001
	8.5×10-7

	二噁英类测定浓度 单位：pgTEQ/Nm³
	0.013

	[注]: N.D.指低于检出限，计算毒性当量浓度时以 1/2 检出限计。


续表 6
	样品类型
	环境空气

	样品编号
	KGE2604019502
	取样量(Nm3)
	596

	二噁英类
	检出限
	组份浓度
	毒性当量浓度

	
	单位:pg/Nm³
	单位:pg/Nm³
	I-TEF
	单位: pgTEQ/Nm³

	多氯代二苯并-对-二噁英
	2,3,7,8-T4CDD
	0.00034
	N.D.(<0.00034)
	×1
	1.7×10-4

	多氯代二苯并-对-二噁英
	1,2,3,7,8-P5CDD
	0.00034
	N.D.(<0.00034)
	×0.5
	8.5×10-5

	多氯代二苯并-对-二噁英
	1,2,3,4,7,8-H6CDD
	0.00050
	N.D.(<0.00050)
	×0.1
	2.5×10-5

	多氯代二苯并-对-二噁英
	1,2,3,6,7,8-H6CDD
	0.00067
	N.D.(<0.00067)
	×0.1
	3.4×10-5

	多氯代二苯并-对-二噁英
	1,2,3,7,8,9-H6CDD
	0.00067
	N.D.(<0.00067)
	×0.1
	3.4×10-5

	多氯代二苯并-对-二噁英
	1,2,3,4,6,7,8-H7CDD
	0.00034
	N.D.(<0.00034)
	×0.01
	1.7×10-6

	多氯代二苯并-对-二噁英
	O8CDD
	0.0017
	N.D.(<0.0017)
	×0.001
	8.5×10-7

	多氯代二苯并呋喃
	2,3,7,8-T4CDF
	0.00067
	0.016
	×0.1
	1.6×10-3

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,7,8-P5CDF
	0.00067
	N.D.(<0.00067)
	×0.05
	1.7×10-5

	多氯代二苯并呋喃
	2,3,4,7,8-P5CDF
	0.0010
	N.D.(<0.0010)
	×0.5
	2.5×10-4

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,4,7,8-H6CDF
	0.00034
	N.D.(<0.00034)
	×0.1
	1.7×10-5

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,6,7,8-H6CDF
	0.00034
	0.011
	×0.1
	1.1×10-3

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,7,8,9-H6CDF
	0.00050
	N.D.(<0.00050)
	×0.1
	2.5×10-5

	多氯代二苯并呋喃
	2,3,4,6,7,8-H6CDF
	0.00084
	N.D.(<0.00084)
	×0.1
	4.2×10-5

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,4,6,7,8-H7CDF
	0.00017
	0.063
	×0.01
	6.3×10-4

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,4,7,8,9-H7CDF
	0.00067
	N.D.(<0.00067)
	×0.01
	3.4×10-6

	多氯代二苯并呋喃
	O8CDF
	0.0017
	N.D.(<0.0017)
	×0.001
	8.5×10-7

	二噁英类测定浓度 单位：pgTEQ/Nm³
	0.0040

	[注]: N.D.指低于检出限，计算毒性当量浓度时以 1/2 检出限计。


续表 7
	样品类型
	环境空气

	样品编号
	KGE2604019503
	取样量(Nm3)
	592

	二噁英类
	检出限
	组份浓度
	毒性当量浓度

	
	单位:pg/Nm³
	单位:pg/Nm³
	I-TEF
	单位: pgTEQ/Nm³

	多氯代二苯并-对-二噁英
	2,3,7,8-T4CDD
	0.00034
	N.D.(<0.00034)
	×1
	1.7×10-4

	多氯代二苯并-对-二噁英
	1,2,3,7,8-P5CDD
	0.00034
	N.D.(<0.00034)
	×0.5
	8.5×10-5

	多氯代二苯并-对-二噁英
	1,2,3,4,7,8-H6CDD
	0.00051
	N.D.(<0.00051)
	×0.1
	2.6×10-5

	多氯代二苯并-对-二噁英
	1,2,3,6,7,8-H6CDD
	0.00068
	N.D.(<0.00068)
	×0.1
	3.4×10-5

	多氯代二苯并-对-二噁英
	1,2,3,7,8,9-H6CDD
	0.00068
	N.D.(<0.00068)
	×0.1
	3.4×10-5

	多氯代二苯并-对-二噁英
	1,2,3,4,6,7,8-H7CDD
	0.00034
	N.D.(<0.00034)
	×0.01
	1.7×10-6

	多氯代二苯并-对-二噁英
	O8CDD
	0.0017
	0.022
	×0.001
	2.2×10-5

	多氯代二苯并呋喃
	2,3,7,8-T4CDF
	0.00068
	0.0069
	×0.1
	6.9×10-4

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,7,8-P5CDF
	0.00068
	N.D.(<0.00068)
	×0.05
	1.7×10-5

	多氯代二苯并呋喃
	2,3,4,7,8-P5CDF
	0.0010
	N.D.(<0.0010)
	×0.5
	2.5×10-4

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,4,7,8-H6CDF
	0.00034
	0.012
	×0.1
	1.2×10-3

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,6,7,8-H6CDF
	0.00034
	N.D.(<0.00034)
	×0.1
	1.7×10-5

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,7,8,9-H6CDF
	0.00051
	N.D.(<0.00051)
	×0.1
	2.6×10-5

	多氯代二苯并呋喃
	2,3,4,6,7,8-H6CDF
	0.00084
	N.D.(<0.00084)
	×0.1
	4.2×10-5

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,4,6,7,8-H7CDF
	0.00017
	0.048
	×0.01
	4.8×10-4

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,4,7,8,9-H7CDF
	0.00068
	N.D.(<0.00068)
	×0.01
	3.4×10-6

	多氯代二苯并呋喃
	O8CDF
	0.0017
	N.D.(<0.0017)
	×0.001
	8.5×10-7

	二噁英类测定浓度 单位：pgTEQ/Nm³
	0.0031

	[注]: N.D.指低于检出限，计算毒性当量浓度时以 1/2 检出限计。


续表 8
	样品类型
	环境空气

	样品编号
	KGE2604019504
	取样量(Nm3)
	584

	二噁英类
	检出限
	组份浓度
	毒性当量浓度

	
	单位:pg/Nm³
	单位:pg/Nm³
	I-TEF
	单位: pgTEQ/Nm³

	多氯代二苯并-对-二噁英
	2,3,7,8-T4CDD
	0.00034
	N.D.(<0.00034)
	×1
	1.7×10-4

	多氯代二苯并-对-二噁英
	1,2,3,7,8-P5CDD
	0.00034
	N.D.(<0.00034)
	×0.5
	8.5×10-5

	多氯代二苯并-对-二噁英
	1,2,3,4,7,8-H6CDD
	0.00051
	N.D.(<0.00051)
	×0.1
	2.6×10-5

	多氯代二苯并-对-二噁英
	1,2,3,6,7,8-H6CDD
	0.00068
	N.D.(<0.00068)
	×0.1
	3.4×10-5

	多氯代二苯并-对-二噁英
	1,2,3,7,8,9-H6CDD
	0.00068
	N.D.(<0.00068)
	×0.1
	3.4×10-5

	多氯代二苯并-对-二噁英
	1,2,3,4,6,7,8-H7CDD
	0.00034
	N.D.(<0.00034)
	×0.01
	1.7×10-6

	多氯代二苯并-对-二噁英
	O8CDD
	0.0017
	N.D.(<0.0017)
	×0.001
	8.5×10-7

	多氯代二苯并呋喃
	2,3,7,8-T4CDF
	0.00068
	0.014
	×0.1
	1.4×10-3

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,7,8-P5CDF
	0.00068
	N.D.(<0.00068)
	×0.05
	1.7×10-5

	多氯代二苯并呋喃
	2,3,4,7,8-P5CDF
	0.0010
	N.D.(<0.0010)
	×0.5
	2.5×10-4

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,4,7,8-H6CDF
	0.00034
	N.D.(<0.00034)
	×0.1
	1.7×10-5

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,6,7,8-H6CDF
	0.00034
	N.D.(<0.00034)
	×0.1
	1.7×10-5

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,7,8,9-H6CDF
	0.00051
	N.D.(<0.00051)
	×0.1
	2.6×10-5

	多氯代二苯并呋喃
	2,3,4,6,7,8-H6CDF
	0.00086
	N.D.(<0.00086)
	×0.1
	4.3×10-5

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,4,6,7,8-H7CDF
	0.00017
	N.D.(<0.00017)
	×0.01
	8.5×10-7

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,4,7,8,9-H7CDF
	0.00068
	N.D.(<0.00068)
	×0.01
	3.4×10-6

	多氯代二苯并呋喃
	O8CDF
	0.0017
	N.D.(<0.0017)
	×0.001
	8.5×10-7

	二噁英类测定浓度 单位：pgTEQ/Nm³
	0.0021

	[注]: N.D.指低于检出限，计算毒性当量浓度时以 1/2 检出限计。



续表 9
	样品类型
	环境空气

	样品编号
	KGE2604019505
	取样量(Nm3)
	587

	二噁英类
	检出限
	组份浓度
	毒性当量浓度

	
	单位:pg/Nm³
	单位:pg/Nm³
	I-TEF
	单位: pgTEQ/Nm³

	多氯代二苯并-对-二噁英
	2,3,7,8-T4CDD
	0.00034
	N.D.(<0.00034)
	×1
	1.7×10-4

	多氯代二苯并-对-二噁英
	1,2,3,7,8-P5CDD
	0.00034
	N.D.(<0.00034)
	×0.5
	8.5×10-5

	多氯代二苯并-对-二噁英
	1,2,3,4,7,8-H6CDD
	0.00051
	N.D.(<0.00051)
	×0.1
	2.6×10-5

	多氯代二苯并-对-二噁英
	1,2,3,6,7,8-H6CDD
	0.00068
	N.D.(<0.00068)
	×0.1
	3.4×10-5

	多氯代二苯并-对-二噁英
	1,2,3,7,8,9-H6CDD
	0.00068
	N.D.(<0.00068)
	×0.1
	3.4×10-5

	多氯代二苯并-对-二噁英
	1,2,3,4,6,7,8-H7CDD
	0.00034
	N.D.(<0.00034)
	×0.01
	1.7×10-6

	多氯代二苯并-对-二噁英
	O8CDD
	0.0017
	N.D.(<0.0017)
	×0.001
	8.5×10-7

	多氯代二苯并呋喃
	2,3,7,8-T4CDF
	0.00068
	0.023
	×0.1
	2.3×10-3

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,7,8-P5CDF
	0.00068
	0.023
	×0.05
	1.2×10-3

	多氯代二苯并呋喃
	2,3,4,7,8-P5CDF
	0.0010
	0.011
	×0.5
	5.5×10-3

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,4,7,8-H6CDF
	0.00034
	0.0066
	×0.1
	6.6×10-4

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,6,7,8-H6CDF
	0.00034
	N.D.(<0.00034)
	×0.1
	1.7×10-5

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,7,8,9-H6CDF
	0.00051
	N.D.(<0.00051)
	×0.1
	2.6×10-5

	多氯代二苯并呋喃
	2,3,4,6,7,8-H6CDF
	0.00085
	N.D.(<0.00085)
	×0.1
	4.2×10-5

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,4,6,7,8-H7CDF
	0.00017
	0.017
	×0.01
	1.7×10-4

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,4,7,8,9-H7CDF
	0.00068
	N.D.(<0.00068)
	×0.01
	3.4×10-6

	多氯代二苯并呋喃
	O8CDF
	0.0017
	N.D.(<0.0017)
	×0.001
	8.5×10-7

	二噁英类测定浓度 单位：pgTEQ/Nm³
	0.010

	[注]: N.D.指低于检出限，计算毒性当量浓度时以 1/2 检出限计。


续表 10
	样品类型
	环境空气

	样品编号
	KGE2604019506
	取样量(Nm3)
	589

	二噁英类
	检出限
	组份浓度
	毒性当量浓度

	
	单位:pg/Nm³
	单位:pg/Nm³
	I-TEF
	单位: pgTEQ/Nm³

	多氯代二苯并-对-二噁英
	2,3,7,8-T4CDD
	0.00034
	N.D.(<0.00034)
	×1
	1.7×10-4

	多氯代二苯并-对-二噁英
	1,2,3,7,8-P5CDD
	0.00034
	N.D.(<0.00034)
	×0.5
	8.5×10-5

	多氯代二苯并-对-二噁英
	1,2,3,4,7,8-H6CDD
	0.00051
	N.D.(<0.00051)
	×0.1
	2.6×10-5

	多氯代二苯并-对-二噁英
	1,2,3,6,7,8-H6CDD
	0.00068
	N.D.(<0.00068)
	×0.1
	3.4×10-5

	多氯代二苯并-对-二噁英
	1,2,3,7,8,9-H6CDD
	0.00068
	N.D.(<0.00068)
	×0.1
	3.4×10-5

	多氯代二苯并-对-二噁英
	1,2,3,4,6,7,8-H7CDD
	0.00034
	N.D.(<0.00034)
	×0.01
	1.7×10-6

	多氯代二苯并-对-二噁英
	O8CDD
	0.0017
	N.D.(<0.0017)
	×0.001
	8.5×10-7

	多氯代二苯并呋喃
	2,3,7,8-T4CDF
	0.00068
	0.031
	×0.1
	3.1×10-3

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,7,8-P5CDF
	0.00068
	N.D.(<0.00068)
	×0.05
	1.7×10-5

	多氯代二苯并呋喃
	2,3,4,7,8-P5CDF
	0.0010
	N.D.(<0.0010)
	×0.5
	2.5×10-4

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,4,7,8-H6CDF
	0.00034
	N.D.(<0.00034)
	×0.1
	1.7×10-5

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,6,7,8-H6CDF
	0.00034
	N.D.(<0.00034)
	×0.1
	1.7×10-5

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,7,8,9-H6CDF
	0.00051
	N.D.(<0.00051)
	×0.1
	2.6×10-5

	多氯代二苯并呋喃
	2,3,4,6,7,8-H6CDF
	0.00085
	N.D.(<0.00085)
	×0.1
	4.2×10-5

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,4,6,7,8-H7CDF
	0.00017
	0.0092
	×0.01
	9.2×10-5

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,4,7,8,9-H7CDF
	0.00068
	N.D.(<0.00068)
	×0.01
	3.4×10-6

	多氯代二苯并呋喃
	O8CDF
	0.0017
	N.D.(<0.0017)
	×0.001
	8.5×10-7

	二噁英类测定浓度 单位：pgTEQ/Nm³
	0.0039

	[注]: N.D.指低于检出限，计算毒性当量浓度时以 1/2 检出限计。


续表 11
	样品类型
	环境空气

	样品编号
	KGE2604019507
	取样量(Nm3)
	585

	二噁英类
	检出限
	组份浓度
	毒性当量浓度

	
	单位:pg/Nm³
	单位:pg/Nm³
	I-TEF
	单位: pgTEQ/Nm³

	多氯代二苯并-对-二噁英
	2,3,7,8-T4CDD
	0.00034
	N.D.(<0.00034)
	×1
	1.7×10-4

	多氯代二苯并-对-二噁英
	1,2,3,7,8-P5CDD
	0.00034
	N.D.(<0.00034)
	×0.5
	8.5×10-5

	多氯代二苯并-对-二噁英
	1,2,3,4,7,8-H6CDD
	0.00051
	N.D.(<0.00051)
	×0.1
	2.6×10-5

	多氯代二苯并-对-二噁英
	1,2,3,6,7,8-H6CDD
	0.00068
	N.D.(<0.00068)
	×0.1
	3.4×10-5

	多氯代二苯并-对-二噁英
	1,2,3,7,8,9-H6CDD
	0.00068
	N.D.(<0.00068)
	×0.1
	3.4×10-5

	多氯代二苯并-对-二噁英
	1,2,3,4,6,7,8-H7CDD
	0.00034
	N.D.(<0.00034)
	×0.01
	1.7×10-6

	多氯代二苯并-对-二噁英
	O8CDD
	0.0017
	0.063
	×0.001
	6.3×10-5

	多氯代二苯并呋喃
	2,3,7,8-T4CDF
	0.00068
	0.035
	×0.1
	3.5×10-3

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,7,8-P5CDF
	0.00068
	N.D.(<0.00068)
	×0.05
	1.7×10-5

	多氯代二苯并呋喃
	2,3,4,7,8-P5CDF
	0.0010
	N.D.(<0.0010)
	×0.5
	2.5×10-4

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,4,7,8-H6CDF
	0.00034
	0.014
	×0.1
	1.4×10-3

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,6,7,8-H6CDF
	0.00034
	0.0054
	×0.1
	5.4×10-4

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,7,8,9-H6CDF
	0.00051
	N.D.(<0.00051)
	×0.1
	2.6×10-5

	多氯代二苯并呋喃
	2,3,4,6,7,8-H6CDF
	0.00085
	0.010
	×0.1
	1.0×10-3

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,4,6,7,8-H7CDF
	0.00017
	0.038
	×0.01
	3.8×10-4

	多氯代二苯并呋喃
	1,2,3,4,7,8,9-H7CDF
	0.00068
	N.D.(<0.00068)
	×0.01
	3.4×10-6

	多氯代二苯并呋喃
	O8CDF
	0.0017
	N.D.(<0.0017)
	×0.001
	8.5×10-7

	二噁英类测定浓度 单位：pgTEQ/Nm³
	0.0075

	[注]: N.D.指低于检出限，计算毒性当量浓度时以 1/2 检出限计。


根据上表监测结果，项目所在区域NOX、TSP、铅满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准的要求。特殊污染因子氟化物、砷、镉、汞、六价铬满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）附录A中的二级浓度限值；硫化氢、氨、锰及其化合物、氯化氢满足《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018附录D浓度限值，镍（1小时均值）满足原苏联环境标准0.03mg/m3限值；二噁英满足日本标准限值，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》浓度限值要求。项目所在区域环境空气质量良好，满足环境功能要求。


[bookmark: _Toc441][bookmark: _Toc27719]4大气污染源强分析
[bookmark: _Toc28648]4.1施工期大气污染源分析
施工期主要是污泥暂存池的建设和设备更换的安装的废气，施工期1个月结束。施工期间大气污染源主要来自以下几个方面：
①项目在设备更换过程中产生少量粉尘，施工期粉尘采用厂房阻隔、大气稀释后，对环境影响较小；
②施工期运输车辆废气主要成份是碳氢化合物、CO、NOX，采用限速限载等措施减少施工期运输废气；
项目施工期对大气环境的影响较小。
[bookmark: _Toc27656]4.2运营期大气污染源分析
4.2.1源强核算
根据工程分析，本项目运营期有生产废气和生活废气产生。
1.运营期废气环境影响和保护措施
（1）污染物产排情况
本项目生产过程主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、二噁英、氯化氢、重金属、氨气、硫化氢；生活废气主要是厨房油烟。
1）原料堆场扬尘
项目设有一个原料堆场，环评要求项目原料堆场采用彩钢瓦顶棚，三面围挡、地面硬化的措施；原料堆场需要满足“三防要求”。项目堆放的原料均含有不同水份，在风力作用下不易产生扬尘。粉尘主要为原料卸料过程中因振动产生的粉尘。粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》中卡车卸料时排放粉尘的产生量为0.02kg/t卸料。项目年耗物料量为183521吨。则粉尘产生量为3.6704t/a。粉尘通过洒水降尘处理效率为70%，则原料堆场粉尘排放量为1.1011t/a（0.4588kg/h）。
2）原料破碎筛分粉尘
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”：“3031 粘土砖瓦及建筑砌块制造系数表”进行核算，产排污系数见下表：
表4.2-1   粘土砖瓦及建筑砌块制造系数表
	产品名称
	原料名称
	工艺名称
	规模等级
	污染物指标
	单位
	产污系数
	末端治理技术名称
	去除率%

	烧结类砖瓦及建筑砌块、煤矸石砖、蒸养砖等
	粘土、页岩、粉煤灰、煤矸石等
	破碎、筛分、成型干燥等
	所有规模
	颗粒物（除窑炉外工艺废气）
	千克/万块标砖
	1.23
	袋式除尘
	98

	
	
	
	
	
	
	
	其他①
	60

	①其他包括机械除尘、喷雾降尘等。


项目年产标砖6200万块，根据系数则破碎、筛分过程中粉尘产生量为7.626t/a（3.1775kg/h），产生浓度为244.4231mg/m3。项目破碎、筛分区域安装集气罩+布袋除尘器+排气筒处理后排放，集气罩的收集效率为90%，布袋除尘器的处理效率为99%，但根据“303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”中袋式除尘的除尘效率为98%，因此本项目按照98%核算。项目风量根据项目实际设置进行核算，项目风机风量为13000m³/h。则项目破碎、筛分粉尘有组织排放量为0.1373t/a（0.0572kg/h），排放浓度为4.3996mg/m3。项目破碎、筛分过程有10%粉尘未被收集，则项目破碎、筛分粉尘无组织排放量为0.7626t/a（0.3178kg/h）。
3）搅拌粉尘
搅拌粉尘根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3031 粘土砖瓦及建筑砌块制造系数表”颗粒物按1.23千克/万块标砖计算，项目年产6200万块页岩砖，则粉尘产生量为7.626t/a。搅拌原料时含水率为13%，搅拌机为密闭，在原料加水和密闭的措施下约有15%的粉尘呈无组织在厂房内排放，则项目搅拌粉尘排放量为1.1439t/a（0.4766kg/h）。
4）污泥暂存池恶臭废气
项目原料使用城市污泥，污泥在厂区内暂存、装卸、上料等过程均会产生无组织恶臭气体，恶臭来源于污泥中腐烂有机质组分发酵产生的异味组分，如硫化氢、氨等；污泥排放的恶臭组分、强度与污水处理站的污泥浓缩池、污泥贮存间区域相类似。
根据王建明《污水处理厂恶臭污染物控制技术的研究》、席劲瑛《城市污水处理厂主要恶臭源的排放规律研究》、李居哲《污水处理厂恶臭污染状况分析与评价》中通过对污水处理厂中恶臭污染物中成分及产生浓度进行测定，恶臭污染物中各成分浓度如下表。
表4.2-2   污泥池恶臭污染物的浓度
	污染物质
	平均值（mg/m3）
	浓度范围（mg/m3）

	H2S
	0.005
	0.03-0.015

	NH3
	0.072
	0.04-0.12

	臭气强度
	2.5级
	2.5级


恶臭源污染物排放量可按下式估算（曾向东等《炼油厂恶臭污染物排放量的简易算法》）：
G=C·U·Qr
上式中，G——面源污染源恶臭物质排放量，kg/h；
C——面源污染源恶臭物质实测浓度，mg/m3；（按平均值取）
U——当地平均风速，m/s；（室内按0.5m/s）
Qr——面源污染源强计算参数，取值方法如下：
表4.2-3   面源污染源强计算参数取值方法
	面源等效半径Ra（m）
	≤20
	21-40
	41-60
	61-80
	81-100
	101-120
	121-150
	151-180
	≥181

	计算参数Qr
	0.2
	0.5
	1.0
	1.5
	2.0
	3.0
	4.0
	5.0
	6.0


面源等效半径Qr由下式确定
Ra=(S/π）0.5
式中，S——面源面积，m2。
式中，S---面源面积，m2。项目的污泥堆放在原料堆场，划分出单独的污泥堆区，污泥堆区占地面积150m2。则Ra为23.8739m，Qr为0.5。
根据以上公式，计算出该项目的污泥池恶臭污染物产生量，见下表。
表4.2-4 面源污染源强度计算参数取值办法表
	污染因子
	产生速率g/h
	产生量t/a
	措施

	硫化氢
	0.0198
	4.75*10-5
	喷淋用水内增加除臭剂的措施处理

	氨
	0.28512
	6.8*10-4
	


5）烧结砖生产线
本项目烧结砖生产线产生的废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氯化氢、二噁英、重金属、硫化氢和臭气。
A.隧道焙烧窑焙烧烟气：
项目为改扩建项目，是年产6200万块页岩砖，项目生产工艺采用隧道焙烧窑余热利用系统，将隧道焙烧窑预热段烟气用送热风机送至隧道烘干窑作为干燥的热介质。
项目点火引燃时用褐煤，点火以后主要依靠砖坯内的褐煤自身燃烧产生的热量进行烧结制砖，项目使用的褐煤既是燃料又是原料，褐煤本身含有一定量的硫，页岩中含有一定氟，燃烧产生烟气主要污染物是烟尘、SO2、氮氧化物和氟化物。由于本项目将污水处理厂的污泥作为原材料添加到制砖工序中，既可以解决污泥难处理的问题，又可以利用污泥的热值，减少页岩的用量。项目为改扩建项目，产能有原来的5000万块/年增加到6200万块/年。通过核算，添加污泥后，污泥用量为2.5834万t/a，砖厂页岩用量由12.5万t/a增加到12.9167万t/a，褐煤用量由2万t/a增加到2.48万t/a，炉渣用量由0.3万t/a增加到0.372万t/a，煤用量增加，但项目所需热值保持不变；项目使用的污泥为一般固废，与其他原料混合烧制后不会产生其他污染物。隧道焙烧窑的焙烧烟气经双碱法脱硫除尘装置+15m高烟囱排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”中双碱法脱硫除尘装置除尘效率为85%，脱硫效率为90%；项目风量根据项目实际设置进行核算，项目风机风量为60000m³/h。
项目污染物根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”：“3031 粘土砖瓦及建筑砌块制造系数表”进行核算，产排污系数见下表：
表4.2-5  粘土砖瓦及建筑砌块制造系数表
	名称
	原料名称
	工艺名称
	规模等级
	污染物指标
	单位
	产污系数

	产品名称
	粘土、页岩、粉煤灰、污泥等
	砖瓦工业焙烧窑炉（单条）（燃煤等）
	≥5000万块标砖/年
	工业废气量（窑炉）（燃煤等）
	标立方米/万块标砖
	42980

	
	
	
	
	颗粒物
	千克/万块标砖
	4.73

	
	
	
	
	SO2
	千克/万块标砖
	14.8

	
	
	
	
	NOX
	千克/万块标砖
	1.66


①烟气量
本项目运行后全厂生产规模为年产6200万块页岩砖，根据生态环境部已发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3031粘土砖瓦及建筑砌块制造业”中烧结类砖瓦及建筑砌块制造业产排污系数表可知，隧道窑烧结过程中工业废气量（燃烧）产污系数为266476000立方米/万块标砖，故按产污系数计算项目隧道窑废气产生量为26647.6万m3/a（37010.5556m3/h）。现有风机额定风量为60000m³/h，远大于理论工艺需求风量。考虑到隧道窑需维持微负压操作及系统漏风系数，现有风机风量能够满足烟气收集及输送要求。实际运行过程中通过变频调节控制实际运行风量，避免风速过快影响烟气处理效率及造成不必要的能耗增加。本次隧道窑风机风量根据项目实际设置风机风量（60000m³/h）进行核算。
②烟尘、二氧化硫、氮氧化物
根据《手册》，项目烟尘、二氧化硫、氮氧化物的产排情况如下：
表4.2-6   污染物产排情况表
	污染因子
	产生量t/a
	产生速率kg/h
	产生浓度mg/m3
	污染治理设施
	排放量t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3

	颗粒物
	29.326
	4.0731 
	67.8843 
	双碱法脱硫除尘装置除尘效率为85%，脱硫效率为90%，风机风量为60000m³/h
	4.3989
	0.6110 
	10.1826 

	二氧化硫
	91.76
	12.7444 
	212.4074 
	
	9.176
	1.2744 
	21.2407 

	氮氧化物
	10.292
	1.4294 
	23.8241 
	
	10.292
	1.4294 
	23.8241 


③氟化物
项目以页岩、污泥、炉渣、褐煤作为原料，褐煤既是燃料又是原料，氟主要来源于页岩中。原料中的氟元素在高温烧结的情况下易转化为气态氟化物，主要以HF气体为主。
根据《砖瓦厂氟化物排放研究》（浙江农业大学；刘超、傅柳松、吴方正）在高温状态下“加热温度在900℃时，氟释放率为50.3%”。本项目按照50%计算。同时根据《含氟废气的治理及资源化利用研究进展》（昆明理工大学环境科学与工程学院；云南昆明650500；张慧芳、张冬冬、宁平、李鹏毅、李创、王思鼎）中“含氟废气中主要为HF 和SiF4，水吸收法一级吸收吸收效率为85%。采用NaOH、Ca(OH)2、Na2CO3、氨水和NH4F等，吸收效率为96%”。《稀土精矿酸法冶炼中含氟废气治理技术》（天津科技大学学报，第27 卷第4 期、2012 年8 月）中“碱法除氟是用碱性物质吸收尾气中氟、硫等酸性物质的方法，常用的碱性物质有氨水、氢氧化钠、Ca(OH)2等，氟的去除率可达到99%以上”的相关参考，本项目双碱法脱硫除尘装置对氟的去除率按照95%计算。
综上，本次环评氟化物根据原有项目氟化物排放浓度倒推，通过原有项目监测中可知氟化物排放浓度为1.27mg/m3；氟释放率按照50%计算，去除率按照95%计算，项目页岩用量为129167t/a，则计算出页岩中含氟量约为169.9mg/kg，由于是理论数据，同时参考《砖瓦厂氟化物排放研究》（浙江农业大学；刘超、傅柳松、吴方正）“我国土壤氟背景浓度为191~1012mg/kg”的相关文献，本次环评按照300mg/kg进行计算，则项目氟化产生量为19.3751t/a（2.691kg/h），排放量为0.9687t/a（0.1345kg/h），排放浓度为2.2425mg/m3。
④氯化氢
参考《热能动力工程》2012年7月、第27卷第4期由华中科技大学煤燃烧国家重点实验室发布的《烟煤掺烧污泥HCl的排放和脱除实验研究》，生活污泥中氯含量约0.8907g/kg，制砖过程中氯化物以HCl计，产生的HCl同烟气排出。本项目实施后污泥使用量约25834t/a，则焙烧过程中HCl产生量为23.6585t/a、产生速率为3.2859kg/h、产生浓度为54.7651mg/m3。经双碱法脱流除尘器协同去除氯化氢后（碱液可有效去除氯化氢废气，去除率可做到80%以上，本项目尾气采用双碱法喷淋吸收，故氯化氢处理综合效率为90%），氯化氢排放量为2.3659t/a、排放速率为0.3286kg/h、排放浓度为5.4765mg/m3。
⑤二噁英
二噁英是一类物质的总称，包括多氯联苯并二噁英（PCDDs）、多氯联苯并呋喃（PCDFs）和多氯联苯（PCBs）。焚烧过程中产生二噁英的途径主要有四种：直接释放、高温气相生成、前驱物固体催化合成、从头合成。直接释放是指固废中本身所含有二噁英并且在焚烧过程经过不完全的分解破坏后继续存在，与其他途径产生的二噁英相比较，这部分的量是相当小的。高温气相生成是由不同的二噁英前驱物（如氯酚、多氯联苯）在高温（350~500℃）和氧气的条件下反应生成二噁英。前驱物固体催化是二噁英前驱物在低温燃烧区在受到催化剂（金属或其氧化物）作用反应生成。从头合成是通过形成二噁英的基本元素（碳、氧、氯、氢）在催化剂作用下发生氧化和缩合反应生成二噁英。
污泥中可能含有少量的有机氯元素，其在高温燃烧过程中可能会生成二噁英。根据美国环保总署对污泥燃烧所产生的二噁英的评估，一般市政污泥（干基）焚烧所产生的二噁英量约为6.94TEQ-ng/kg，本次环评以此参数作为二噁英产污系数。本项目污泥使用量为25834t/a，故烟气中二噁英产生量为0.1793TEQ-g/a、产生速率为0.0249TEQ-mg/h、产生浓度为0.4150TEQ-ng/m3。经双碱法脱硫除尘去除后（处理效率约10%）焙烧过程中二噁英排放量为0.1614TEQ-g/a、排放速率为0.02224TEQ-mg/h、排放浓度为0.3735TEQ-ng/m3。
⑥重金属
本次评价针对隧道窑技改后排放的重金属采用物料衡算法进行污染源强核算。
重金属类污染物来自污泥烘干过程中各类入隧道窑物料所含的重金属及其化合物的蒸发。根据重金属的挥发特性，可将其分为不挥发、半挥发、易挥发和高挥发四类，具体分类情况见下表。
表4.2-7   各重金属元素在焚烧炉内挥发性分级一览表
	挥发性分级
	单位
	冷凝温度/℃

	不挥发
	Cr、Co、Cu、Mn、Ni
	/

	半挥发
	Cd、Sb、As、Pb
	700-900

	易挥发
	Tl
	450-500

	高挥发
	Hg
	＜250


A、不挥发类元素——Cr、Co、Cu、Mn、Ni属于不挥发类元素，这类元素99%以上进入炉渣，少量进入废气中。
B、半挥发类元素——Cd、Sb、As、Pb属于半挥发类元素，在焙烧过程中首先形成硫酸盐和氯化物，这类化合物在700~900℃温度范围内冷凝，项目隧道窑温度在850℃以上，大约有50%进入炉渣，剩余大部分进入废气中。
C、易挥发类元素——Tl属于易挥发类元素，在520~550℃温度范围内开始蒸发，在隧道窑温度850℃的温度区以气相存在，蒸发的Tl在450~500℃温度范围内开始冷凝，易挥发性元素90%进入废气中，剩余部分进入炉渣中。
D、高挥发类元素——Hg属于高挥发类元素，在约100℃温度范围内完全蒸发，故高挥发性元素均考虑进入废气中。
综上所述，确定本项目重金属进入废气中的比例如下：不挥发类元素——Cr、Co、Cu、Mn、Ni为1%，半挥发类元素——Cd、Sb、As、Pb为50%，易挥发类元素——Tl为90%，高挥发类元素——Hg为100%。
本次评价重金属产生量按照各自的成分及掺烧比例分别计算后加和，各组分的污染物排放量计算公式如下：
G=B×S×(1-η)×10-6
式中：G——排放量，t/h；
B——燃料消耗量，t/h；
S——燃料的各成分含量，mg/kg；
η——脱除效率。
参考《陶瓷工业污染防治可行技术指南》（HJ 2304-2018），湿法脱硫除尘对重金属及其化合物具有协同治理效果。参照固原市生态环境局项目公示中"湿法脱硫除尘效率90%、脱硫效率85%"的同类取值，并结合隧道窑烟气中重金属以颗粒态为主、汞以元素态(Hg)为主的特性，本次评价对双碱法脱硫除尘的重金属去除率保守取值如下：
Pb、Cd、As、Sb、Cu、Mn、Cr、Co、Ni、Tl等颗粒态重金属：80%
Hg：30%
考虑重金属的挥发特性，
参考昆明市第七第八水质净化厂的污泥检测报告，生活污泥中重金属含量情况见下表。
表4.2-8  重金属元素统计表
	污泥

	名称
	物料中重金属含量（mg/kg）
	挥发的重金属量（mg/kg）

	Hg
	4.78
	4.78

	Sb
	1.91
	0.0096

	As
	4.2
	2.1

	Pb
	35.6
	17.8

	Cr
	95.4
	0.954

	Co
	5.75
	0.00058

	Cu
	138
	1.38

	Mn
	265.5
	0.0266

	Ni
	26.3
	0.263

	Cd
	4.89
	2.445

	Tl
	0.6
	0.0054


项目重金属的产排情况如下：
表4.2-9  重金属计算结果
	名称
	产生量（t/a）
	产生速率（kg/h）
	产生浓度（mg/m3）
	污染防治措施
	处理效率（%）
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）

	Hg
	0.0478
	0.0066
	0.1106
	双碱法脱硫除尘装置
	30
	0.0335
	0.0046
	0.0775

	Sb
	0.000096
	0.000013
	0.0002
	
	80
	0.000019
	0.000003
	0.00004

	As
	0.111
	0.0154
	0.2569
	
	80
	0.0222
	0.0031
	0.0514

	Pb
	0.178
	0.0247
	0.4120
	
	80
	0.0356
	0.0049
	0.0824

	Cr
	0.00954
	0.0013
	0.0221
	
	80
	0.0019
	0.0003
	0.0044

	Co
	0.0000058
	0.0000008
	0.000013
	
	80
	0.000001
	0.0000002
	0.000003

	Cu
	0.0138
	0.0019
	0.0319
	
	80
	0.0028
	0.0004
	0.0064

	Mn
	0.000266
	0.000037
	0.0006
	
	80
	0.0001
	0.000007
	0.0001

	Ni
	0.00263
	0.0004
	0.0061
	
	80
	0.0005
	0.0001
	0.0012

	Cd
	0.02445
	0.0034
	0.0566
	
	80
	0.0049
	0.0007
	0.0113

	Tl
	0.000054
	0.0000075
	0.0001
	
	80
	0.000011
	0.0000015
	0.000025


④食堂油烟
项目设有厨房，改扩建后人员不变。项目劳动定员30人，均在厂区用餐，能源为电能。根据类比资料，项目食用油用量约为30g/人•天，则耗油量为0.9kg/d、0.27t/a。不同的烹饪情况，油烟中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，项目油烟产生量为0.025kg/d、0.006kg/h。项目在厨房安装一台风量为3000m³/h的油烟净化器将油烟抽取后外排。油烟净化器有一定的净化效率（约60%），项目油烟最终排放量为0.010kg/d、0.003kg/h，按烹饪时间4h计，则油烟排放浓度为0.849mg/m³。
⑤本项目废气排放情况
项目生产废气产排情况汇总详情如下表。
表4.2-10  项目废气主要污染物排放情况表
二噁英浓度单位ng-TEQ/m3、速率单位mg-TEQ/h、产排量单位g-TEQ/a
	污染源
	主要污染物
	产生情况
	治理措施及效率
	有组织排放情况
	无组织排放情况

	
	
	产生量t/a
	产生
速率kg/h
	
	排放量t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3
	排放量t/a
	排放速率kg/h

	原料堆场扬尘
	颗粒物
	3.6704
	1.5293
	洒水降尘
	/
	/
	/
	1.1011
	0.4588

	破碎筛分粉尘
	颗粒物
	7.626
	3.1775
	集气罩+布袋除尘器
	0.1373
	0.0572
	4.3996
	0.7626
	0.3178

	搅拌粉尘
	颗粒物
	7.626
	3.1775
	原料加水和密闭
	/
	/
	/
	1.1439
	0.4766

	污泥暂存区域恶臭废气
	氨气
	4.75*10-5
	0.0000198
	喷洒除臭剂
	/
	/
	/
	4.75*10-5
	0.0000198

	
	硫化氢
	6.8*10-4
	0.000285
	
	/
	/
	/
	6.8*10-4
	0.000285

	隧道窑烟气
	颗粒物
	29.326
	4.0731
	双碱法脱硫除尘装置
	4.3989
	0.6110
	10.1826
	/
	/

	
	二氧化硫
	91.76
	12.7444
	
	9.176
	1.2744
	21.2407
	/
	/

	
	氮氧化物
	10.292
	1.4294
	
	10.292
	1.4294
	23.8241
	/
	/

	
	氟化物
	19.3751
	2.691
	
	0.9687
	0.1345
	2.2425
	/
	/

	
	氯化氢
	23.6585
	3.2859
	
	2.3659
	0.3286
	5.4765
	/
	/

	
	二噁英
	0.1793
	0.0249
	
	0.1614
	0.0224
	0.3735
	/
	/

	
	Hg
	0.0005
	0.0001
	
	0.0004
	0.00005
	0.0008
	/
	/

	
	Sb
	0.00955
	0.001326
	
	0.001910
	0.000265
	0.00442
	/
	/

	
	As
	0.00567
	0.0008
	
	0.0009
	0.0001
	0.0020
	/
	/

	
	Pb
	0.0025
	0.0003
	
	0.0005
	0.0001
	0.0012
	/
	/

	
	Cr
	0.00191606
	0.0003
	
	0.0004
	0.0001
	0.0009
	/
	/

	
	Co
	0.00001112
	0.0000015
	
	0.000002
	0.0000003
	0.000005
	/
	/

	
	Cu
	0.00411954
	0.0006
	
	0.0008
	0.0001
	0.0019
	/
	/

	
	Mn
	0.00135
	0.000188
	
	0.0003
	0.000038
	0.0006
	/
	/

	
	Ni
	0.00012396
	0.0000
	
	0.00002
	0.000003
	0.0001
	/
	/

	
	Cd
	0.02445
	0.0034
	
	0.0049
	0.0007
	0.0113
	/
	/

	
	Tl
	0.0054
	0.0007500
	
	0.001080
	0.0001500
	0.002500
	/
	/


（2）污染物产排情况
大气污染物有组织排放量核算见下表。
表4.2-11   大气污染物有组织排放量核算表
二噁英浓度单位ng-TEQ/m3、速率单位mg-TEQ/h、产排量单位g-TEQ/a
	序号
	排放口编号
	污染物
	排放量
(t/a)
	排放速率
(kg/h)
	排放浓度
(mg/m³)
	执行标准
	标准值（mg/m³）
	是否达标

	一般排放口

	1
	DA001
	颗粒物
	0.1373
	0.0572
	4.3996
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2标准
	30
	是

	2
	DA002
	颗粒物
	4.3989
	0.6110
	10.1826
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2标准

	30
	是

	
	
	二氧化硫
	9.176
	1.2744
	21.2407
	
	300
	是

	
	
	氮氧化物
	10.292
	1.4294
	23.8241
	
	200
	是

	
	
	氟化物
	0.9687
	0.1345
	2.2425
	
	3
	是

	
	
	氯化氢
	2.3659
	0.3286
	5.4765
	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）
表4中标准要求
	50
	是

	
	
	二噁英
	0.1614
	0.0224
	0.3735
	
	0.1
	是

	
	
	Hg
	0.0004
	0.00005
	0.0008
	
	0.05
	是

	
	
	Sb
	0.001910
	0.000265
	0.00442
	
	1.0
	是

	
	
	As
	0.0009
	0.0001
	0.0020
	
	1.0
	是

	
	
	Pb
	0.0005
	0.0001
	0.0012
	
	1.0
	是

	
	
	Cr
	0.0004
	0.0001
	0.0009
	
	1.0
	是

	
	
	Co
	0.000002
	0.0000003
	0.000005
	
	1.0
	是

	
	
	Cu
	0.0008
	0.0001
	0.0019
	
	1.0
	是

	
	
	Mn
	0.0003
	0.000038
	0.0006
	
	1.0
	是

	
	
	Ni
	0.00002
	0.000003
	0.0001
	
	1.0
	是

	
	
	Cd
	0.0049
	0.0007
	0.0113
	
	0.1
	是

	
	
	Tl
	0.001080
	0.0001500
	0.002500
	
	0.1
	是


大气污染物无组织排放量核算见下表。
表4.2-12   大气污染物无组织排放量核算表
	排放口编号
	生产工艺
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值mg/m³
	
	

	生产车间面源
	烧砖生产线
	原料堆场
	颗粒物
	洒水降尘
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3标准
	1.0
	1.1011
	0.4588

	
	
	搅拌粉尘
	颗粒物
	原料加水和密闭
	
	
	1.1439
	0.4766

	
	
	原料破碎筛分
	颗粒物
	洒水降尘
	
	
	0.7626
	0.3178

	
	污泥
	污泥池
	H2S
	喷洒除臭剂
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准
	1.5
	4.75*10-5
	0.0000198

	
	
	
	NH3
	
	
	0.06
	6.8*10-4
	0.000285

	无组织排放总计

	无组织排放总计
	颗粒物
	3.0076
	0.4177

	
	H2S
	4.75*10-5
	0.0000198

	
	NH3
	6.8*10-4
	0.000285


项目排放口基本情况见下表。
表4.2-13   排放口基本情况表
	排气筒编号及名称
	地理坐标
	高度（m）
	排气筒内径（m）
	温度（℃）
	类型

	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	DA001
	103°13′16.783″
	24°58′30.865″
	15
	0.5
	常温
	一般排放口

	DA002
	103°13′17.922″
	24°58′31.897″
	30
	4.5
	45
	一般排放口


4.3非正常排放源强
根据拟建项目情况，结合国内同类生产装置的运行情况，确定项目非正常状态为：废气处理设备出现故障，处理效率降低或完全失效，废气污染物排放量将大幅度增加，造成非正常排放。非正常工况废气污染物源强按废气处理设备出现故障进行核算，其中，废气处理设施效率减半计。结合项目外排废气环境影响强度，非正常排放因子以砖窑烟囱排口中排放比重相对大的颗粒物（以PM10表征）、SO2、氟化物、氯化氢作为预测因子，重金属和其他污染因子产生和排放速率相对小，在废气处理中去除效率有限，不再纳入非正常排放预测因子。
为避免非正常工况排放，确保生产设备和施工安装质量先进可靠外，最直接有效的措施是加强管理，做好日常维护、保养工作，定期检查环保设施，同时提高操作工艺的技术水平，使其严格按照操作规程生产。为保证环保设施的正常运行，要求建设单位：
（1）加强对车间操作人员岗位培训，使其熟练掌握除尘的操作规程和技术。如果除尘设施发生事故，应立刻停炉检修，避免对周围环境造成污染。
（2）定时检查供电设施及线路，保证电力供应。
（3）加强企业的运行管理，通过规章制度约束工人按操作规程工作。
表4.3-1  非正常排放参数表
	污染物
	污染物种类
	产生量（t/a）
	治理措施
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	排放浓度（mg/m3）
	达标分析

	焙烧烟气
	烟尘
	29.3260 
	双碱法脱硫除尘装置除尘效率为40%，脱硫效率为45%，风机风量为60000m³/h
	0.0049 
	2.4438 
	40.7306 
	30
	超标

	
	二氧化硫
	91.7600 
	
	0.0140 
	7.0094 
	116.8241 
	300
	达标

	
	氟化物
	19.3751 
	
	0.0030 
	1.4800 
	24.6673 
	3
	超标

	
	氯化氢
	23.6585 
	
	0.0036 
	1.8072 
	30.1208 
	50
	达标

	破碎筛分粉尘
	颗粒物
	7.626
	布袋除尘器处理效率为49%，风机风量为13000m³/h
	0.0036
	1.7762
	112.1902
	30
	超标



[bookmark: _Toc30327]5大气环境影响预测气象数据与预测方案
5.1预测气象数据来源
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）规定：“调查距离项目最近的地面气象观测站，近3年内至少连续1年的常规地面气象观测资料。如果地面气象观测站与项目的距离超过50km，并且地面站与评价范围的地理特征不一致，还需按照8.5的内容进行补充地面气象观测。
本次评价大气影响污染物浓度预测采用的基础气象资料为宜良气象站20年（2001~2020 年）平均气候资料。项目气象数据来自国家气象信息中心。所用气象站和探空点与项目距离小于50km，符合《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求。
表5.1-1  地面气象数据信息
	气象站名称
	气象站编号
	气象站等级
	气象站坐标/m
	相对距离/
	海拔高度/m
	数据年份
	气象要素

	宜良站
	56875
	一般站
	103.1370E，24.8892N
	12.7km
	1919
	2020
	风向、风速、总云量、低云量、干球温度


地面常规气象资料调查收集的是宜良气象站（2001~2020 年）的地面常规气象资料。宜良县地面气象站距离项目厂址约12.7km，站点编号56875，经度：103.1370度，纬度：24.8892度，海拔高度1919m。提供的数据符合导则中气象资料的引用要求。
[image: ]
图5.1-1  本项目与气象站点位置关系图
5.2宜良2020年气象数据
宜良县2001—2020年地面气象统计资料见下表。
表5.2-1宜良县气象站常规气象项目统计（2005—2024年）
	统计项目
	统计值
	极值出现时间

	多年平均气温（℃）
	16.8
	

	累年极端最高气温（℃）
	33.6
	2019.5.19

	累年极端最低气温（℃）
	-3.1
	2013.12.19

	多年平均气压（hpa）
	827
	

	多年平均相对湿度（%）
	70.5
	

	多年平均降雨量（mm）
	841.5
	

	灾害统计
	多年平均雷暴日数（d）
	0
	

	
	多年平均冰雹日数（d）
	58.6
	

	
	多年平均大风日数（d）
	14.3
	

	多年实测极大风速（m/s）
	23.8
	2005.3.21

	多年平均风速（m/s）
	2.04
	

	多年主导风向、风向频率（%）
	SSW
	16.8%

	多年静风频率（风速<0.2m/s）（%）
	14.2
	


2.气象数据统计
（1）气温
①气温
宜良 2020 年各月的气温变化情况如下表所示，6 月份平均气温最高，为23.66℃，1 月份平均气温最低，为 11.4℃。
表5.2-2宜良气温月变化情况（2020）
[image: ]
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图5.2-1宜良县2020年年平均气温变化图
②风速
宜良 2020 年各月平均风速变化情况如下表所示。
表5.2-3宜良气温月变化情况（2020）
[image: ]
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图5.2-2宜良县2020年年平均风速变化曲线图
宜良年均风速风频的月变化如下表所示。3 月份风速最大，为 2.9m/s；10 月份平均风速最小，为 1.66m/s。



























表5.2-4宜良县风速分频月变化
[image: ]
③风向特征
宜良气象站 2020 年主要风向为 SW 和 SSW，其中以 S 为主导风向。年均风向风频的季变化及年均风频如下表所示。





表5.2-4宜良县风速分频季变化、年变化[image: ]
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图 5.3.3-3 宜良 2020 年气象统计风频玫瑰图
④静风持续时间
根据统计分析，宜良市2020年内风速≤0.5m/s的持续时间最大小时为9h，持续时间为2020年2月9日05时~2月9日13时。


5.3预测方案
[bookmark: _Toc25843][bookmark: _Toc25314][bookmark: _Toc13787][bookmark: _Toc24052]5.3.1地形数据
环安科技开发的AERMOD软件地型数据采用USGS90高程数据，分辨率为90m。符合《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录B中地形数据分辨率不得小于90m的要求。
5.3.2预测方案
根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2—2018）和本项目工程分析结果，进一步大气环境影响预测中具体预测内容和情景设置见表6.4.3-3。
[bookmark: _Hlk107741870]表5.3-1  大气环境影响预测情景组合表
	评价对象
	污染源
	排放方式
	预测因子
	预测内容
	评价内容

	达标区评价项目
	新增污染源
	正常排放
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、NH3、汞、HCL、镉、铅、砷、锰、镍、二噁英、H2S、氟化物、六价铬
	短期浓度
长期浓度
	最大浓度占标率

	
	新增污染源
	正常排放
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、NH3、HCL、H2S、二恶英
	短期浓度
长期浓度
	最大浓度及
占标率

	
	新增污染源
	非正常
排放
	PM10、PM2.5、NO2、SO2、氟化物、氯化氢
	1h平均质量浓度
	最大浓度及
占标率

	厂界
	新增污染源
	正常排放
	NH3、H2S、颗粒物
	1h平均质量浓度
	最大浓度及
占标率

	大气防护距离
	新增污染源
	正常排放
	SO2、TSP、NO2、PM10、PM2.5、HCL、NH3、H2S、锰、镍、氟化物
	短期浓度
	大气防护距离


[bookmark: _Toc9669][bookmark: _Toc32251]5.3.3预测范围及敏感目标
项目大气预测范围确定为以厂址为中心区域，自厂界外5km区域，总面积约103.08平方公里。此预测范围内环境敏感目标见表2.5-1和图5.3-1。本次大气评价范围内共涉及二类区保护目标57个，无一类区保护目标。[image: ]
图5.3-1  项目大气评价范围内环境保护目标图
[bookmark: _Toc11565][bookmark: _Toc18997]
5.3.4预测源强
本次预测源强仅考虑本项目正常排放源强和非正常排放源强。
	序号
	污染源名称
	排气筒基底坐标
	排气筒
	烟气
	污染物排放速率（kg/h）

	
	
	Xs[m]
	Ys[m]
	Zs[m]
	高度[m]
	内径[m]
	温度[K]
	排气量
	单位
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5
	TSP
	Pb
	氟化物
	汞
	砷
	硫化氢
	氨

	1
	烟囱
	3.62
	58.95
	1947.93
	30
	4.5
	343.15
	15m3/s
	2.84
	2.635
	1.044
	0.522
	1.044
	0.022
	0.343
	0.002
	0.028
	0.0005
	0.0072

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	六价铬
	镉
	硫化氢
	氨
	锰及其化合物
	氯化氢
	镍
	二噁英类
	六价铬
	镉
	锰及其化合物

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.001
	0.003
	0.0005
	0.0072
	0.003
	0.188
	0.0003
	0.013
	0.001
	0.003
	0.003

	2
	配料粉尘排气筒
	-51.9
	-3.48
	1949.63
	15
	0.5
	298.15
	20m3/h
	0
	0
	0.121
	0.0605
	0.121
	/
	/
	/
	/
	/
	/


表5.3-2  有组织正常排放源强
表5.3-3   矩形面源源强表
	序号
	污染源名称
	面源顶点坐标
	面源参数
	污染物排放速率（kg/h）

	
	
	Xs[m]
	Ys[m]
	Zs[m]
	高度[m]
	X边长[m]
	Y边长[m]
	方向角[度]
	垂向维[m]
	硫化氢
	氨

	1
	污泥池
	-24.73
	32.11
	1948.57
	5
	5.04
	20.87
	53.13
	0
	3E-05
	0.00037


表5.3-4 多边形面源源强表
	序号
	污染源名称
	第一个顶点坐标
	排放高度[m]
	多边形面源参数
	排放速率（kg/h）

	
	
	Xs[m]
	Ys[m]
	Zs[m]
	
	多边形其他顶点坐标[m]
	PM10
	PM2.5
	TSP

	1
	原料堆场
	-169.89
	30.36
	1967.27
	5
	-48.96 115.92 -37.15 92.1 -142.32 13.36 -118.59 -16.31 -133.7 -27.23 -178.94 23.77 -178.94 23.77
	0.3065
	0.153
	0.613

	2
	破碎筛分车间
	-73.29
	-36.8
	1949.95
	8
	-36.07 -3.9 -68.43 34.93 -19.35 69.99 -26.9 81.86 -120.75 11.74 -120.75 11.74 -120.75 11.74 -120.75 11.74
	0.45
	0.225
	0.9


	序号
	污染源名称
	排气筒基底坐标
	排气筒
	烟气
	污染物排放速率（kg/h）

	
	
	Xs[m]
	Ys[m]
	Zs[m]
	高度[m]
	内径[m]
	温度[K]
	排气量
	单位
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5
	TSP
	Pb
	氟化物
	汞
	砷
	六价铬
	镉
	硫化氢
	氨
	锰及其化合物
	氯化氢
	镍
	二噁英类

	1
	烟囱
	3.62
	58.95
	1947.93
	30
	4.5
	343.15
	15m^3/s
	2.84
	2.635
	1.044
	0.522
	1.044
	0.022
	0.343
	0.002
	0.028
	0.001
	0.003
	0.0005
	0.0072
	0.003
	0.188
	0.0003
	0.013

	2
	配料粉尘排气筒
	-51.9
	-3.48
	1949.63
	15
	0.5
	298.15
	20m^3/h
	0
	0
	0.121
	0.0605
	0.121
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


表5.3-5  有组织非正常排放源
[bookmark: _Toc6641]6预测结果与分析
6.1浓度预测结果
本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下。
表6.1-1   项目DA001排气筒正常排放废气预测结果
	下风向距离
	DA001

	
	颗粒物浓度（μg/m³）
	颗粒物占标率（%）

	10
	0.04570
	0.00005 

	25
	0.26800
	0.00030 

	50
	0.45900
	0.00051 

	75
	0.68800
	0.00076 

	85
	0.75900
	0.00084 

	100
	0.74200
	0.00082 

	200
	0.47500
	0.00053 

	300
	0.35700
	0.00040 

	400
	0.27900
	0.00031 

	500
	0.23600
	0.00026 

	600
	0.20400
	0.00023 

	700
	0.17600
	0.00020 

	800
	0.15300
	0.00017 

	900
	0.14700
	0.00016 

	1000
	0.13900
	0.00015 

	1500
	0.11300
	0.00013 

	2000
	0.12200
	0.00014 

	2500
	0.11500
	0.00013 

	3000
	0.10600
	0.00012 

	3500
	0.09820
	0.00011 

	4000
	0.09090
	0.00010 

	5000
	0.08340
	0.00009 

	下风向最大浓度
	0.752

	下风向最大浓度出现距离
	85



表6.1-2项目DA002排气筒正常排放废气预测结果
	下风向距离
	DA002

	
	颗粒物浓度（μg/m³）
	颗粒物占标率（%）
	SO2浓度（μg/m³）
	SO2占标率（%）
	NOx浓度（μg/m³）
	NOx占标率（%）
	F浓度（μg/m³）
	F占标率（%）
	氯化氢浓度（μg/m³）
	氯化氢占标率（%）

	10
	3.11
	0.0035 
	0.647
	0.0013 
	0.726
	0.0036 
	0.0676
	0.0034 
	0.166
	0.0033 

	25
	3.83
	0.0043 
	7.98
	0.0160 
	8.95
	0.0448 
	0.834
	0.0417 
	2.05
	0.0410 

	50
	4.74
	0.0053 
	9.88
	0.0198 
	11.1
	0.0555 
	1.03
	0.0515 
	2.54
	0.0508 

	75
	7.78
	0.0086 
	16.2
	0.0324 
	18.2
	0.0910 
	1.69
	0.0845 
	4.16
	0.0832 

	85
	8.4
	0.0093 
	17.5
	0.0350 
	19.6
	0.0980 
	1.83
	0.0915 
	4.5
	0.0900 

	100
	8.38
	0.0093 
	17.4
	0.0348 
	19.6
	0.0980 
	1.82
	0.0910 
	4.48
	0.0896 

	200
	5.76
	0.0064 
	12
	0.0240 
	13.4
	0.0670 
	1.25
	0.0625 
	3.08
	0.0616 

	300
	4.3
	0.0048 
	8.95
	0.0179 
	10
	0.0500 
	0.935
	0.0468 
	2.3
	0.0460 

	400
	3.5
	0.0039 
	7.29
	0.0146 
	8.18
	0.0409 
	0.762
	0.0381 
	1.88
	0.0376 

	500
	3.01
	0.0033 
	6.28
	0.0126 
	7.04
	0.0352 
	0.656
	0.0328 
	1.61
	0.0322 

	600
	2.85
	0.0032 
	5.93
	0.0119 
	6.65
	0.0333 
	0.62
	0.0310 
	1.53
	0.0306 

	700
	2.66
	0.0030 
	5.53
	0.0111 
	6.21
	0.0311 
	0.578
	0.0289 
	1.42
	0.0284 

	800
	2.53
	0.0028 
	5.26
	0.0105 
	5.9
	0.0295 
	0.55
	0.0275 
	1.35
	0.0270 

	900
	2.37
	0.0026 
	4.93
	0.0099 
	5.53
	0.0277 
	0.515
	0.0258 
	1.27
	0.0254 

	1000
	2.24
	0.0025 
	4.66
	0.0093 
	5.23
	0.0262 
	0.487
	0.0244 
	1.2
	0.0240 

	1500
	1.69
	0.0019 
	3.52
	0.0070 
	3.94
	0.0197 
	0.367
	0.0184 
	0.904
	0.0181 

	2000
	1.46
	0.0016 
	3.05
	0.0061 
	3.42
	0.0171 
	0.319
	0.0160 
	0.784
	0.0157 

	2500
	1.41
	0.0016 
	2.95
	0.0059 
	3.3
	0.0165 
	0.308
	0.0154 
	0.757
	0.0151 

	3000
	1.49
	0.0017 
	3.1
	0.0062 
	3.48
	0.0174 
	0.324
	0.0162 
	0.798
	0.0160 

	3500
	1.42
	0.0016 
	2.96
	0.0059 
	3.31
	0.0166 
	0.309
	0.0155 
	0.76
	0.0152 

	4000
	1.33
	0.0015 
	2.77
	0.0055 
	3.11
	0.0156 
	0.29
	0.0145 
	0.712
	0.0142 

	5000
	1.15
	0.0013 
	2.4
	0.0048 
	2.7
	0.0135 
	0.251
	0.0126 
	0.618
	0.0124 

	下风向最大浓度
	8.4
	17.5
	19.6
	1.83
	4.5

	下风向最大浓度出现距离
	85
	85
	85
	85
	85


续表1
	下风向距离
	DA002

	
	二噁英浓度（μg/m³）
	二噁英占标率（%）
	Hg浓度（μg/m³）
	Hg占标率（%）
	Sb浓度（μg/m³）
	Sb占标率（%）
	As浓度（μg/m³）
	As占标率（%）
	Pb浓度（μg/m³）
	Pb占标率（%）

	10
	0.0000000011
	0.0031
	0.000135
	0.0005
	0.000135
	0.00001
	0.0000508
	0.0014
	0.0000508
	0.00002

	25
	0.0000000140
	0.0389
	0.00166
	0.0055
	0.00166
	0.00017
	0.000627
	0.0174
	0.000627
	0.00021

	50
	0.0000000174
	0.0483
	0.00205
	0.0068
	0.00205
	0.00021
	0.000776
	0.0216
	0.000776
	0.00026

	75
	0.0000000285
	0.0792
	0.00337
	0.0112
	0.00337
	0.00034
	0.00127
	0.0353
	0.00127
	0.00042

	85
	0.0000000307
	0.0853
	0.00364
	0.0121
	0.00364
	0.00036
	0.00137
	0.0381
	0.00137
	0.00046

	100
	0.0000000306
	0.0850
	0.00363
	0.0121
	0.00363
	0.00036
	0.00137
	0.0381
	0.00137
	0.00046

	200
	0.0000000211
	0.0586
	0.00249
	0.0083
	0.00249
	0.00025
	0.000941
	0.0261
	0.000941
	0.00031

	300
	0.0000000157
	0.0436
	0.00186
	0.0062
	0.00186
	0.00019
	0.000703
	0.0195
	0.000703
	0.00023

	400
	0.0000000128
	0.0356
	0.00152
	0.0051
	0.00152
	0.00015
	0.000573
	0.0159
	0.000573
	0.00019

	500
	0.0000000110
	0.0306
	0.0013
	0.0043
	0.0013
	0.00013
	0.000493
	0.0137
	0.000493
	0.00016

	600
	0.0000000104
	0.0289
	0.00123
	0.0041
	0.00123
	0.00012
	0.000466
	0.0129
	0.000466
	0.00016

	700
	0.0000000097
	0.0269
	0.00115
	0.0038
	0.00115
	0.00012
	0.000435
	0.0121
	0.000435
	0.00015

	800
	0.0000000092
	0.0256
	0.00109
	0.0036
	0.00109
	0.00011
	0.000413
	0.0115
	0.000413
	0.00014

	900
	0.0000000087
	0.0242
	0.00103
	0.0034
	0.00103
	0.00010
	0.000387
	0.0108
	0.000387
	0.00013

	1000
	0.0000000082
	0.0228
	0.00097
	0.0032
	0.00097
	0.00010
	0.000366
	0.0102
	0.000366
	0.00012

	1500
	0.0000000062
	0.0172
	0.000731
	0.0024
	0.000731
	0.00007
	0.000276
	0.0077
	0.000276
	0.00009

	2000
	0.0000000054
	0.0150
	0.000634
	0.0021
	0.000634
	0.00006
	0.00024
	0.0067
	0.00024
	0.00008

	2500
	0.0000000052
	0.0144
	0.000612
	0.0020
	0.000612
	0.00006
	0.000231
	0.0064
	0.000231
	0.00008

	3000
	0.0000000055
	0.0153
	0.000645
	0.0022
	0.000645
	0.00006
	0.000244
	0.0068
	0.000244
	0.00008

	3500
	0.0000000052
	0.0144
	0.000614
	0.0020
	0.000614
	0.00006
	0.000232
	0.0064
	0.000232
	0.00008

	4000
	0.0000000049
	0.0136
	0.000576
	0.0019
	0.000576
	0.00006
	0.000218
	0.0061
	0.000218
	0.00007

	5000
	0.0000000042
	0.0117
	0.0005
	0.0017
	0.0005
	0.00005
	0.000189
	0.0053
	0.000189
	0.0063

	下风向最大浓度
	0.0000000307
	0.00364
	0.00364
	0.00137
	0.00137

	下风向最大浓度出现距离
	85
	85
	85
	85
	85


续表2
	下风向距离
	DA002

	
	Cr浓度（μg/m³）
	Cr占标率（%）
	Co浓度（μg/m³）
	Co占标率（%）
	Mn浓度（μg/m³）
	Mn占标率（%）
	Ni浓度（μg/m³）
	Ni占标率（%）
	Cd浓度（μg/m³）
	Cd占标率（%）
	Tl浓度（μg/m³）
	Tl占标率（%）

	10
	0.0000508
	0.0000
	0.0000001520
	0.0000
	0.0000194
	0.0000
	0.00000152
	0.0000
	0.0000355
	0.0012
	0.0000762
	0.0000

	25
	0.000627
	0.0001
	0.0000018800
	0.0000
	0.000239
	0.0000
	0.0000188
	0.0000
	0.000037
	0.0012
	0.00094
	0.0001

	50
	0.000776
	0.0001
	0.0000023200
	0.0000
	0.000296
	0.0000
	0.0000232
	0.0000
	0.000041
	0.0014
	0.00116
	0.0001

	75
	0.00127
	0.0002
	0.0000038100
	0.0000
	0.000485
	0.0000
	0.0000381
	0.0000
	0.000059
	0.0020
	0.00191
	0.0002

	85
	0.00137
	0.0002
	0.0000041200
	0.0000
	0.000524
	0.0000
	0.0000412
	0.0000
	0.000088
	0.0029
	0.00206
	0.0002

	100
	0.00137
	0.0002
	0.0000041000
	0.0000
	0.000522
	0.0000
	0.000041
	0.0000
	0.000056
	0.0019
	0.00205
	0.0002

	200
	0.000941
	0.0002
	0.0000028200
	0.0000
	0.000359
	0.0000
	0.0000282
	0.0000
	0.000657
	0.0219
	0.00141
	0.0001

	300
	0.000703
	0.0001
	0.0000021100
	0.0000
	0.000268
	0.0000
	0.0000211
	0.0000
	0.0000049
	0.0002
	0.00105
	0.0001

	400
	0.000573
	0.0001
	0.0000017200
	0.0000
	0.000218
	0.0000
	0.0000172
	0.0000
	0.0000004
	0.0000
	0.000859
	0.0001

	500
	0.000493
	0.0001
	0.0000014800
	0.0000
	0.000188
	0.0000
	0.0000148
	0.0000
	0.0000344
	0.0011
	0.000739
	0.0001

	600
	0.000466
	0.0001
	0.0000014000
	0.0000
	0.000178
	0.0000
	0.000014
	0.0000
	0.0000325
	0.0011
	0.000699
	0.0001

	700
	0.000435
	0.0001
	0.0000013000
	0.0000
	0.000166
	0.0000
	0.000013
	0.0000
	0.0000303
	0.0010
	0.000652
	0.0001

	800
	0.000413
	0.0001
	0.0000012400
	0.0000
	0.000158
	0.0000
	0.0000124
	0.0000
	0.0000288
	0.0010
	0.00062
	0.0001

	900
	0.000387
	0.0001
	0.0000011600
	0.0000
	0.000148
	0.0000
	0.0000116
	0.0000
	0.000027
	0.0009
	0.000581
	0.0001

	1000
	0.000366
	0.0001
	0.0000011000
	0.0000
	0.00014
	0.0000
	0.000011
	0.0000
	0.0000256
	0.0009
	0.000549
	0.0001

	1500
	0.000276
	0.0000
	0.0000008270
	0.0000
	0.000105
	0.0000
	0.00000827
	0.0000
	0.0000193
	0.0006
	0.000414
	0.0000

	2000
	0.00024
	0.0000
	0.0000007180
	0.0000
	0.0000913
	0.0000
	0.00000718
	0.0000
	0.0000167
	0.0006
	0.000359
	0.0000

	2500
	0.000231
	0.0000
	0.0000006930
	0.0000
	0.0000882
	0.0000
	0.00000693
	0.0000
	0.0000161
	0.0005
	0.000347
	0.0000

	3000
	0.000244
	0.0000
	0.0000007300
	0.0000
	0.0000929
	0.0000
	0.0000073
	0.0000
	0.000017
	0.0006
	0.000366
	0.0000

	3500
	0.000232
	0.0000
	0.0000006950
	0.0000
	0.0000885
	0.0000
	0.00000695
	0.0000
	0.0000162
	0.0005
	0.000348
	0.0000

	4000
	0.000218
	0.0000
	0.0000006520
	0.0000
	0.000083
	0.0000
	0.00000652
	0.0000
	0.0000152
	0.0005
	0.000326
	0.0000

	5000
	0.000189
	0.0000
	0.0000005660
	0.0000
	0.000072
	0.0000
	0.00000566
	0.0000
	0.0000132
	0.0004
	0.000283
	0.0000

	下风向最大浓度
	0.00137
	0.0000041200
	0.000524
	0.0000412000
	0.000088
	0.00206

	下风向最大浓度出现距离
	85
	85
	85
	85
	85
	85




表6.1-3正常工况下无组织面源排放预测结果
	下风向距离
	厂界

	
	颗粒物浓度（μg/m³）
	颗粒物占标率（%）
	NH3浓度（μg/m³）
	NH3占标率（%）
	H2S浓度（μg/m³）
	H2S占标率（%）

	10
	69
	0.0767
	0.00481
	0.0000
	0.0693
	0.0069

	25
	70
	0.0778
	0.0052
	0.0000
	0.0749
	0.0075

	50
	72
	0.0800
	0.00582
	0.0000
	0.0837
	0.0084

	75
	74
	0.0822
	0.00639
	0.0000
	0.092
	0.0092

	85
	79
	0.0878
	0.00689
	0.0000
	0.0992
	0.0099

	100
	79
	0.0878
	0.00734
	0.0000
	0.106
	0.0106

	200
	87
	0.0967
	0.00842
	0.0000
	0.121
	0.0121

	300
	80
	0.0889
	0.00719
	0.0000
	0.104
	0.0104

	400
	76
	0.0844
	0.00685
	0.0000
	0.0987
	0.0099

	500
	78
	0.0867
	0.00635
	0.0000
	0.0914
	0.0091

	600
	73
	0.0811
	0.00583
	0.0000
	0.0839
	0.0084

	700
	75
	0.0833
	0.00533
	0.0000
	0.0767
	0.0077

	800
	73
	0.0811
	0.00489
	0.0000
	0.0705
	0.0071

	900
	75
	0.0833
	0.0045
	0.0000
	0.0648
	0.0065

	1000
	83
	0.0922
	0.00423
	0.0000
	0.0608
	0.0061

	1500
	68.1
	0.0757
	0.00323
	0.0000
	0.0465
	0.0047

	2000
	55.1
	0.0612
	0.00261
	0.0000
	0.0376
	0.0038

	2500
	45.6
	0.0507
	0.00216
	0.0000
	0.0311
	0.0031

	3000
	38.6
	0.0429
	0.00183
	0.0000
	0.0263
	0.0026

	3500
	33.3
	0.0370
	0.00158
	0.0000
	0.0227
	0.0023

	4000
	0.0909
	0.0001
	1.33
	0.0067
	2.77
	0.2770

	5000
	0.0862
	0.0001
	1.24
	0.0062
	2.58
	0.2580

	下风向最大浓度
	78
	0.00842
	0.121

	下风向最大浓度出现距离
	200
	200
	200









6.2厂界达标分析
经预测，TSP厂界贡献浓度小于《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）厂界控制浓度标准；硫化氢和氨气厂界贡献浓度小于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界控制浓度标准。因此，项目无组织排放的颗粒物、硫化氢、氨气厂界可达标排放。
表6.2-1   厂界达标预测结果表
	污染因子
	时间
	厂界最大贡献浓度(μg/m3)
	标准值(μg/m3)
	占标率（%）
	达标分析

	TSP
	小时
	87
	1000
	0.0870 
	达标

	硫化氢
	小时
	0.00842
	60
	0.0001 
	达标

	氨气
	小时
	0.121
	1500
	0.0001 
	达标


6.3大气防护距离
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准，项目外排的废气污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP预测值能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值；硫化氢、氨、氯化氢预测值能够满足《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018附录D浓度限值。因此，项目不设置大气防护距离。
[bookmark: _Toc10434][bookmark: _Toc81766660][bookmark: _Toc16339]6.4恶臭影响分析
本项目污泥暂存池有氨、硫化氢等具有明显异味的气体，恶臭污染物浓度与人的嗅觉刺激程度的关系遵循韦伯-费希纳公式：
Y= K×1g(22.4×X/Mm)+a
其中：Y 为感觉强度；X 为恶臭污染物浓度，mg/m3 ；Mr 为恶臭污染物的相对分子质量； k，α 为常数。 
韦伯-费希纳定律说明了人的一切感觉，包括视觉、听觉、味觉、嗅觉、电击觉等等，其感觉强度与刺激量的对数成正比。不同强度级别对应的感官描述见下表。
表6.4-1  臭气强度的感官描述
	臭气强度
	描述

	0
	无臭

	1
	勉强可感觉出的气味（检测阈值）

	2
	稍可感觉出的气味（认定阈值）

	3
	易感觉出的气味

	4
	较强的气味（强臭）

	5
	强烈的气味（剧臭）


参考日本《恶臭防止法》，氨、硫化氢、甲硫醇物质浓度与臭气强度的对应关系式见下表。
表6.4-2  恶臭物质浓度与臭气强度的对应关系式
	序号
	物质名称
	关系式

	1
	氨
	1.67×1g(22.4×X/17)+2.38

	2
	H2S
	0.95×1g(22.4×X/34.08)+4.14


项目恶臭污染因子氨、硫化氢经前边厂界浓度预测结果，NH3最大落地浓度0.00842μg/m³，占标率为0.0000%；H2S最大落地浓度0.121μg/m³，占标率为0.0121%；满足《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018附录D浓度限值；项目恶臭污染物通过喷洒除臭剂措施后，不会出现恶臭气强烈区，污泥池与周边居民点和厂外散户有一定距离，污泥不进行长时间贮存。因此，项目运行期恶臭影响可接受。
6.5其他废气环境影响分析
1、食堂油烟环境影响分析
项目在厂区内设一个食堂，食堂烹饪中有少量油烟产生，已要求食堂油烟设油烟净化器净化后再排放，由于项目职工人数不多，食堂油烟量不大，经油烟净化器过滤净化后排放，少量油烟无组织排放后对环境影响较小。
2、运输废气环境影响分析
项目在原料及产品运输过程中，运输车辆会产生一定量的尾气，主要污染物为CO、NOx及颗粒物等。由于项目运输量相对有限，且运输路线主要沿现有道路行驶，运输车辆尾气排放较为分散。同时，运输车辆多采用符合国家排放标准的车型，且在行驶过程中会受到自然扩散等因素的影响，因此运输废气对沿线环境空气质量的影响较小。为进一步降低运输废气的影响，建议项目方合理安排运输时间，避免在交通高峰期进行大量运输活动，同时加强对运输车辆的维护保养，确保车辆尾气达标排放。
6.6大气环境影响预测结论
1、项目运行期正常外排废气中NO2、SO2、镍、氟化物、 HCL、NH3厂界外小时贡献浓度小于100%； PM10、PM2.5、NO2、SO2、氟化物、锰、TSP日均贡献浓度厂界外小于100%；
2、项目运行期外排废气中PM10、PM2.5、SO2、NO2、汞、砷、镉、铅、六价铬、二噁英、TSP年均最大贡献浓度小于30%。
 3、隧道窑烟气非正常排放下，SO2、NO2、HCL、氟化物小时贡献浓度达标，为了防止废气非正常排放事故发生，项目运行期日常生产中必须严格环保设备的管理、维护及检修，当废气排放出现异常时应立即停产，并采取故障排除措施，杜绝非正常排放的发生。
4、经大气防护距离计算，项目所排放的废气污染物中，有短期环境质量标准的SO2、PM10、PM2.5、NO2、HCL、氟化物、Mn、NH3、镍短期贡献浓度厂界外无超标点，可不设置对应大气防护距离。
5、无组织排放的颗粒物、恶臭气体NH3、H2S厂界小时贡献浓度达到厂界监控浓度标准，无组织排放厂界达标。
综上分析，项目废气环境影响属于大气环境影响可接受项目。

[bookmark: _Toc21200]7排气筒高度设置合理性分析
从下表对照分析可知，项目设置的有组织废气排放烟囱或排气筒高度满足相关排放标准中最低高度要求。
表7-1  项目有组织废气排放排气筒高度相关要求及满足性分析表
	排气筒
	排放标准及高度要求
	项目设计情况
	满足性

	原料破碎筛分排气筒DA001
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）人工干燥及焙烧窑的排气筒高度一律不得低于15m。排气筒周围半径 200m 范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上。
	高度30m
	满足

	隧道窑烟气排放口DA002
	
	15m
	无要求



[bookmark: _Toc16893]8措施处理可行性分析
8.1隧道窑焙烧烟气、破碎筛分粉尘处理可行性分析
项目焙烧烟气经双碱法脱硫除尘装置+15m高烟囱处理后排放，项目破碎、筛分区域安装集气罩+布袋除尘器+15m排气筒处理后排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）废气污染防治可行技术要求，项目情况如下：
表8.1-1  砖瓦工业排污单位废气污染防治可行技术对比
	产污环节
	污染因子
	推荐的可行技术
	项目情况
	技术可行性

	隧道窑焙烧烟气
	烟尘
	袋式除尘、电除尘、电袋复合除尘、湿式电除尘等技术，可根据需要采用多级除尘
	项目焙烧烟气经双碱法脱硫除尘装置+15m高烟囱处理后排放；氮氧化物未设置处理设施，根据核算氮氧化物排放浓度为46.787m
g/m3，达标排放。
	可行

	
	二氧化硫
	湿法脱硫技术、千法/半千法脱硫技术等
	
	可行

	
	氮氧化物
	低氮燃烧技术、其他组合降氮技术
	
	/

	破碎筛分粉尘
	颗粒物
	袋式除尘
	项目破碎、筛分区域安装集气罩+布袋除尘器+15m排气筒处理后排放。
	可行


综上所述，项目使用的污染防治设施均为可行技术。
8.2恶臭气体处理可行性分析
项目臭气来自原料堆场的污泥堆放区，采用喷淋用水内增加除臭剂的措施，参考《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978-2018）中污泥处理阶段氨、硫化氢等恶臭气体推荐的可行技术为生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附。项目喷淋内投加除臭剂属于典型的化学洗涤范畴，因此项目恶臭气体处理措施可行。
[bookmark: _Toc23564][bookmark: _Toc23125][bookmark: _Toc57361217][bookmark: _Toc81766664][bookmark: _Toc29442][bookmark: _Toc51920130]9环境监测计划
项目运营期全厂废气监测计划根据根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）进行设置。监测计划如下：

9-1  运营期全厂环境监测计划一览表
	监测内容
	监测地点
	监测项目
	监测频率
	执行标准

	废气
	DA001
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物
	1次/半年
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）

	
	DA002
	颗粒物
	1次/年
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）

	
	厂界（上风向厂界外1个，下风向厂界外3个）
	氨、硫化氢、臭气浓度
	1次/年
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1

	
	
	颗粒物、二氧化硫、氟化物
	1次/年
	《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）


[bookmark: _Toc30794]10大气环境影响评价自查表
本项目的大气环境影响评价自查表见下表。
表10-1  建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级
	二级
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km
	边长5~50km□
	边长=5km☑

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a□
	500~2000t/a□
	＜500t/a

	
	评价因子
	基本污染物（SO2、NO2、PM10
PM2.5、CO、O3）
其他污染物（HCl、Pb、Cd、砷、锰、汞、NO2、H2S、NH3、氟化物、二噁英、TSP、镍、六价铬）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5

	评价标准
	评价标准
	国家标准
	地方标准
	附录D
	其他标准

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区☑
	一类区和二类区

	
	评价基准年
	（2024）年

	
	环境空气质量现状调差数据来源
	长期例行监测
数据
	主管部门发布的
数据□
	现状补充监测
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