附件：

宜良县第一批历史遗留矿山一览表  第1页共2页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采矿许可证号** | **矿山名称** | **图斑编号** | **中心点经度（°）** | **中心点纬度（°）** | **拐点坐标**  **（°）** | **图斑面积**  **（m2）** | **矿山位置** | **矿种** | **备注** |
| 1 | C5301252011057130113856 | 宜良县泰华采石场 | C5301252011057130113856003 | 103.188431 | 24.932165 | 103.189008,24.933380;103.189701,24.933173;103.189991,24.932460;103.189811,24.931181;103.186971,24.931109;103.186784,24.932323; | 48528.19 | 云南省昆明市宜良县匡远镇大渡口村 | 建筑石料用灰岩 |  |
| 2 | C5301252011057130113856 | 宜良县泰华采石场 | C5301252011057130113856005 | 103.189758 | 24.934250 | 103.189665,24.935657;103.189899,24.934987;103.190465,24.934972;103.191135,24.934155;103.191163,24.933778;103.190234,24.933055;103.188890,24.933275;103.188719,24.933993;103.188353,24.934082;103.188781,24.935282; | 41973.43 | 云南省昆明市宜良县匡远镇大渡口村 | 建筑石料用灰岩 |  |
| 3 | C5301252011057130113856 | 宜良县泰华采石场 | C5301252011057130113856006 | 103.189796 | 24.932871 | 103.190089,24.933152;103.190205,24.933020;103.190206,24.932740;103.189889,24.932467;103.189610,24.932600;103.189610,24.932838;103.189347,24.933004;103.189484,24.933193; | 3947.28 | 云南省昆明市宜良县匡远镇大渡口村 | 建筑石料用灰岩 |  |
| 4 | C5301252013087130130935 | 宜良县小石凹宝众采石场 | C5301252013087130130935001 | 103.192520 | 24.933994 | 103.192668,24.935587;103.192983,24.935187;103.194069,24.935736;103.194846,24.933727;103.193931,24.933567;103.193687,24.934325;103.193241,24.934222;103.192588,24.932561;103.190606,24.932141;103.190597,24.932882;103.191209,24.933802;103.190873,24.934554; | 66972.33 | 云南省昆明市宜良县匡远镇大渡口村 | 建筑石料用灰岩 |  |

宜良县第一批历史遗留矿山一览表  第2页共2页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采矿许可证号** | **矿山名称** | **图斑编号** | **中心点经度（°）** | **中心点纬度（°）** | **拐点坐标**  **（°）** | **图斑面积**  **（m2）** | **矿山位置** | **矿种** | **备注** |
| 5 | C5301252013087130130935 | 宜良县小石凹宝众采石场 | C5301252013087130130935002 | 103.193405 | 24.933884 | 103.193490,24.934721;103.193865,24.934460;103.194052,24.933651;103.193286,24.933066;103.192810,24.933236;103.192816,24.933913; | 11654.79 | 云南省昆明市宜良县匡远镇大渡口村 | 建筑石料用灰岩 |  |
| 6 | C5301252010077130071474 | 宜良县裸裸坪采石场 | ZJ5301252021002001 | 103.190926 | 24.943394 | 103.192597,24.945023;103.193235,24.943321;103.190328,24.940838;103.188792,24.941523;103.189442,24.942924;103.189134,24.943965;103.189502,24.945598; | 112748.55 | 云南省昆明市宜良县北古城镇大平村 | 建筑石料用灰岩 |  |

**注:**拐点坐标要求能反映图斑基本轮廓，具体图斑范围以最终核查认定的矢量范围为准。

**填表说明：**

1. 采矿许可证号、矿山名称、矿种以登记的采矿权证信息填报；
2. 图斑编号填写部核查系统中对应的图斑编号;
3. 所有坐标格式均为度(CGCS2000坐标系),保留小数点后6位；
4. 拐点坐标以点对按顺序填写，原则上不少于6对，且不多于20对，首尾点不重复，符号为英文半角输入，具体填写格式为“经度,纬度;……”。
5. 图斑面积为占损土地投影面积，单位统一用平方米，保留小数点后2位；
6. 矿山位置要求具体到XX镇XX村XX组；
7. 备注填写其他需要说明的情况。